{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Záradék","Összesítő","Elektromosenergia-ellátás, vill","Épületautomatika, -felügyelet ("],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":34,"n_cols":4,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[33,1,33,2],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név :  SZTE Fogorvostudományi Kar                                ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["     Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66                                  ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:    FOK rendelőből iroda                   ",null," Készítette   :.....................   "]
["    elektromos                                                                          "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 Közvetlen költség összesen",null,0]
["2.2 Tartalékkeret",0.05,0]
["2.3 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.4 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":2,"n_rows":44,"n_cols":9,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.1.1","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, falhoronyból (megszűnő fali dug aljak, világítás és egyéb kapcsolók)",12,"m",null,null,0,0]
[]
[2,"71-000-1.5.1","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm2-ig (megszűnő dug aljak, világítás kapcsoló és egyéb erőátviteli vezetékek és kiskábelek)",36,"m",null,null,0,0]
[]
[3,"71-000-1.8","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vezetékcsatorna, kábelcsatorna, mellvédcsatorna, padlószegélycsatorna leszerelése (meglévő informatika és telefon csatornáinak bontása)",12,"m",null,null,0,0]
[]
[4,"71-000-1.11","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése (5db sülyesztett dug alj, 1db falon kívüli dug alj, 1db ",9,"db",null,null,0,0]
[null,null,"világítás kapcsoló, 1db telefon aljzat, 1db informatikai aljzat)"]
[]
[5,"71-000-1.12","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; ipari kapcsolók, ipari csatlakozók leszerelése (1db kompresszor, 1db fogorvosi szék tíltó kapcsoló)",2,"db",null,null,0,0]
[]
[6,"71-000-1.13","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest (mennyezeti világítás bontása a helyiség kapcsolási sémájának átalakításához)",2,"db",null,null,0,0]
[]
[7,"71-001-1.1.1.1.2-0110123","Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke",8,"m",null,null,0,0]
[null,null,"védőcső 23 mm, Kód: MU-III 23 (informatika és telefon védőcsövezése a padló dobozig)"]
[]
[8,"71-001-11.1.1-0121001","Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ø68 mm-ig, 2xØ68 mm-ig vagy négyzetes kivitelben, 30-60 mm mélységig, max. négyes sorolásig HYDRO-THERM beltéri elágazó doboz, Müds 65 mm, Kód: 65-ALJ",1,"db",null,null,0,0]
[null,null,"(klíma dug alj süllyesztésére)"]
[]
[9,"71-002-1.1-0210002","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U",9,"m",null,null,0,0]
[null,null,"450/750V 1x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) (Világítás megváltozott kapcsolási struktúrájához)"]
[]
[10,"71-002-1.1-0224430","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötéssel, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel NYM-J",12,"m",null,null,0,0]
[null,null,"3x2,5 tömör (300/500V) MBCU kábel Csz: NYMJ325 (LEGRAND padló doboz 2x3db dugalj körének megtáplálására fali doboztól)"]
[]
[11,"71-005-1.1.1.4-0545314","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétáramkörös (csillár) kapcsolók LEGRAND Niloé csillárkapcsoló, körömmel, fehér (kat.szám:664506) (átalakított világítási struktúra kapcsolásához)",1,"db",null,null,0,0]
[]
[12,"71-005-1.11.1.1-0230101","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Cariva 2P+F csatlakozóaljzat kerettel, fehér R: 773820 (2db megmaradó fali dug alj, 1db klíma dug alj",3,"db",null,null,0,0]
[null,null,"részére)"]
[]
[13,"71-005-1.11.1.1.1-0230109","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) bekötéssel LEGRAND padló doboz szerelvény",6,"db",null,null,0,0]
[]
[14,"71-005-1.11.3.1-0530344","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények; Legrand Padlódoboz vízszintes 12M acél fedél, szürke aljzat síkjába beépítve, cement esztrich ágyazással",1,"db",null,null,0,0]
[]
[15,"71-005-1.31.1-0230113","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények; Telefon és PC csatlakozóaljzat, USB töltő aljzat elhelyezése (egyes/kettős), telefon (LEGRAND 1xRJ11 telefon-csatlakozóaljzat padló dobozba bekötéssel)",1,"db",null,null,0,0]
[]
[16,"71-005-1.31.2-0533640","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények; Telefon és PC csatlakozóaljzat, USB töltő aljzat elhelyezése (egyes/kettős), PC, USB (LEGRAND padló dobozba szerelve)",1,"db",null,null,0,0]
[]
[17,"71-010-1.1.2.1.2-0142815","Meglévő felületre szerelt lámpatest elhelyezése  előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivitelben, megváltozott világítás kapcsolási struktúrához bekötve, összeépítve, üzempróbázva.",2,"db",null,null,0,0]
[]
[18,"71-013-9","Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése (dug aljak, lámpatestek, szerelvények)",14,"mp*",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületautomatika, -felügyelet (","index":3,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"72-041-1.1.1.1.2-0110013","Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése tömör rézvezetővel, védőcsőbe húzva, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve, falikábel, 100 MHz frekvenciatartomány Cat.5E F/UTP PannonCom-Kábel Fibrain F/UTP falikábel cat.5e, 200MHz, PVC, szürke, 305 m,",18,"m",null,null,0,0]
[null,null,"Csz: XE100.111 (padló doboz telefon és informatikai kábelezésének a részére)"]
[]
[2,"72-041-102-0112135","Összekötők felszerelése strukturált réz kábelekre Cat. 5 vagy Cat. 6 Összekötő falik.-re Cat5E UTP AGE-GX (telefon és informatikai kábel toldására süllyesztett dobozban)",2,"db",null,null,0,0]
[]
[3,"72-041-111.1.2-0110016","Strukturált adatátviteli csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztett/falon kívüli, CAT 5, árnyékolt Legrand padló doboz szerelvény (informatika részére)",1,"db",null,null,0,0]
[]
[4,"72-041-152.1","Diagnosztikai vizsgálat végpontokra számolva,vizsgálat műszerrel, vizsgálat eredményéről jegyzőkönyv készítése, rézkábel esetén (telefon és informatikai kábelek toldása és aljzatok bekötése után)",2,"db",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]