{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Záradék","Összesítő","Elektromosenergia-ellátás, vill","Épületautomatika, -felügyelet ("],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név :                                  ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":2,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-001-24.1.1-0533551","Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabok nélkül, szélesség: 40 mm-ig LEGRAND DLP mini csatorna 40x16 mm, fedéllel, válaszfallal R: 030021",216,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"71-008-1-0130601","Poe switch, monitor és egyéb készülékek elektromos energia ellátása, áramköri bekötésekkel, szükség esetén dug aljzatokkal, stb.",3,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületautomatika, -felügyelet (","index":3,"n_rows":27,"n_cols":9,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"72-000-11.11.2","Vagyonvédelem, videó megfigyelő rendszerek, kamerák (tartó konzolok nélkül),  kamera (objektívvel) bontása",5,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"72-000-11.11.2.3","Vagyonvédelem, videó megfigyelő rendszerek, kamera ház bontása, konzolos  kameraház",5,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"72-000-11.11.4","Vagyonvédelem, videó megfigyelő rendszerek, DVR rögzítők, monitorok, stb. bontása",5,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"72-000-41.1.1","Vagyonvédelmi megfigyelő rendszerek kábeleinek bontása koaxiális, kamera táp, fűtés kábel, stb. feszültségmentesítéssel, kábelvégek kikötésével",136,"m",0,0,0,0]
[]
[5,"72-011-11.1.3.2.4-0231005","Video megfigyelő rendszerek, kamerák felszerelése meglévő kiállásra,  kábelezés nélkül, üzempróbával, IP hálózati kamera, Day&Night DH-IPC-HFW5421E-Z 1/3\u00944 Megapixel motorizált-lencsés IR Hálózati Smart Kamera H.264 & MJPEG kettős-adatfolyamú tömörités ",10,"db",0,0,0,0]
[null,null,"2.7~12mm varifokális, motorizált lencse 2/1 riasztási be/ki, 1/1 audio be/ki Infra hatótávolság max. 50m ONVIF szabvány"]
[]
[6,"72-011-11.21.1.2-0230411","Video megfigyelő rendszerek, monitorok, színes LED színes LED 19\" méret felett Színes 22\"-os LEDmonitor",1,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"72-011-11.42.3-0231084","Video megfigyelő rendszerek, videó rögzítő (NVR), 16 videójel bemenettel NVR-4216 16 csat. rögzítő, H.264 / MJPEG kettős codec dekódolás, 1080P valós idejű élőkép, HDMI / VGA videó kimenet, ONVIF verzió legalább 2.3, 8TB merevlemezzel 8TB WD purple 3db távelérés biztosításával meglévő hálozathoz kapcsolással/",1,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"72-041-1.1.1.6.1-0110011","Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése tömör rézvezetővel, védőcsőbe húzva, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve, falikábel, 1000 MHz frekvenciatartomány Cat.7A F/FTP PannonCom-Kábel Fibrain F/FTP falikábel cat.7A, 1000MHz, LSOH, narancs, 500",422,"m",0,0,0,0]
[null,null,"m, Csz: XUA100.136"]
[]
[9,"72-041-41.1.1.1.2.2-0112205","Switch elhelyezése előre kialakított tartószerkezetre, RJ-45 csatlakozókkal, fém vagy műanyag tokozású, külső vagy belső táppal (esetenként falra is szerelhető), asztali, 10/100/1000 Mbit/s, TP-LINK TL-SG3424P JETSTREAM\u0099 24-PORT GIGABIT L2 MANAGED POE+",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"SWITCH, 24 GIGABIT RJ45 PORTS INCLUDING 4 COMBO RJ45/SFP P"]
[]
[10,"72-041-121.1.1.1-0114074","Rack szekrény telepítése fali kivitelben, előre elkészített tartószerkezetre, 1-10U magasság  9U, 600x600 faliszekrény kapcsolósávval",1,"db",0,0,0,0]
[]
[11,"33-063-1.1.3","Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, többlet minden további 1/2 tégla vastagságért",22,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]