{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Karbantartó-Hegesztés"],"not_rendered":{"charts":0,"images":14,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Karbantartó-Hegesztés","index":0,"n_rows":32,"n_cols":6,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,0,30,2],[31,0,31,2],[5,5,6,6],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2]]}
[]
["SZTE SPORTKÖZPONT"]
["Munkakör megnevezése:    Karbantartó 1 fő"]
["Munkafolyamat: Hegesztési munkák"]
[]
["Védelem Iránya","Kockázat - Ártalom","Védőeszköz megnevezése","Védőeszköz kategória szabvány szám","Védelmi képesség jelzése","Egyéb megjegyzés"]
[]
["Szem és arcvédelem","Repülő,pattanó szilárd részecskék,anyagkezelésből adódó mechanikai ártalmak ellen.                               Nagy hőfokű fém és salak föccsenése ellen.              Hőhatás, égési sérülések okozta veszélyek ellen.    Villamos ív káros fényhatása, ártalmas sugárzások okozta ártalmak. Infravörös és UV suárzás elleni védelem is.","Oldalvédelemmel ellátot, hőálló szárú, keretű, felhajtható lánghegesztő üveggel ellátott  védőszemüveg.                                                   Sav elleni védőszemüveg.                  Ívhegesztés esetén ívhegesztő fejpajzs vagy kézi hegesztőpajzs a megfelelő szűrőüveggel.","3.kategória                   EN 166                           EN 170                           EN 175",null,"Amenyiben a munkvállaló szemüveget visel,úgy javasoljuk a szemüvegre felhelyezhető védőszemüveg beszerzését.DIN 8-14 sötét üveg és szintelen előtétüveg.                            A pajzsba beépített üveg anyaga is lehet fényre sötétedő."]
["Hallásvédelem","Zajártalom műhelyi munkák végzésekor","Többszörhasználatos füldugó, hallásvédő fültok","2.kategória                     EN 352"]
["Légutak védelme","Ingerlő porok, szilárd  és folyékony részecskék által okozott ártalom,  ártalmas gőzök, gázok belélegzése.","Egyszerhasználatos részecske szűrős félálarc FFP2","3.kategória                MSZ EN 149",null,"Higiénés maszk, egészségügyi papírmaszk."]
["Kéz és karvédelem","Szúrás,ütés,vágás, horzsolás által okozott ártalom. Anyagok koptató, dörzsölő hatása ellen.                  Maró, irritáló hatású anyagok ellen.                           Magas hőmérsékletű, forró felületek, tárgyak érintése, kontakt hőhatás okozta ártalmak ellen.","Ötujjas, hő- és lángálló marhahasíték hegesztőkesztyű  artéria, köröm és ökölcsontvédővel.","3.kategória                       EN 388                                        EN 420                                 EN 407                                       EN 374   -1                                    EN 374   -2                                   EN 374   -3              ",null,"100 C kontakt hő ellen véd > 15 sec                           hőszigetelő pamutbélés legalább 15 cm-es mandzsetta"]
["Lábfej és lábszárvédelem","Leeső tárgyak,vágás,szúrás,csúszás, kontakt hő okozta ártalmak ellen.","Orrmerevítővel és lábúj védelemmel ellátott magasszárú hegesztő bakancs.","2.kategória                       EN 344                                EN 345                               EN 347 ",null,"Orrmerevítős,csúszás, talpátszúrás ellleni védelemmel (S3),                                   kívül víztaszító felsőrész, olajálló gumitalp,                                     300 C kontakt hő ellen, gyorskioldó csattal"]
["Egésztest  védelem","Anyagok által okozott koptató,dörzsölő hatás, repülő pattanó részecskék.                                                                    Anyagok fröccsenése  által okozott ártalom. Testfelületre kockázatot jelentő szennyeződés ellen.                                                                                          Szikrák és fémolvadékok, láng- és kontakt hő hatása ellen.           ","Hegesztő bőr kötény                                Lábszárvédő (35 cm)                                                   Karvédő (45 cm )","2.kategória                       EN 340                                          EN 470                                EN 532",null,"Egybeszabott marha hasítékbőr, nyakpánt és csatos derékpánttal ellátott védőkötény"]
[]
["Szükség esetén biztonsági sisak, szemöblítő palack folyadékkal ( hozzáférhető helyen tárolva), beszerzése ajánlott"]
[]
["Figyelembe véve az ön javaslatait, és feltételezve, hogy a karbantartó munkaidejének, egy kis részét képezik a hegesztési munkák, az alábbi védőeszközöket javasoljuk."]
[]
["Javasolt egyéni védőeszköz mennyiségek:                                                           "]
[]
[1,"Hegesztő pajzs","1 db"]
[2,"Hegesztő kesztyű","1 db"]
[3,"Hegesztő kötény","1 db"]
[]
[]
["Javasolt egyéni védőeszközök ára forintban / db  "]
[]
[1,"Hegesztő pajzs","Ft + Áfa"]
[2,"Hegesztő kesztyű","Ft + Áfa"]
[3,"Hegesztő kötény","Ft + Áfa"]
["                             Összesen ár 1 db védőruházatra :                                        Ft + Áfa"]
["                                 Végösszeg 1 db védőruházatra:                                        Ft + Áfa"]