{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Záradék","Összesítő","Aljzatkészítés, hideg- és meleg","Felületképzés"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":34,"n_cols":4,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[33,1,33,2],[26,2,26,3],[27,2,27,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név :                                  ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["  Irinyi épület 219-es helyiség építész felújítás                                                                             "]
["   parketta                                                                           "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 Közvetlen költség",null,0]
["2.2 Tartalékkeret",0.05,0]
["2.3 Áfa vetítési alap",null,0]
["2.4 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Aljzatkészítés, hideg- és meleg","index":2,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-3.2.2","Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, csaphornyos vagy mozaikparketta, 22 mm vastag aljzatbetonra ragasztva",65,"m2",null,null,0,0]
[]
[2,"42-041-3.1.1.1-0313031","Meglévő aljzat kiegyenlítése, rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló úsztatott fektetéséhez, (általános igénybevétel) ragasztóval szennyezett betonaljzat (cementesztrich) felület előkészítése, 3 mm vastagságban MAPEI Ultraplan Eco önterülő",65,"m2",null,null,0,0]
[null,null,"aljzatkiegyenlítő, szürke + MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó"]
[]
[]
[4,"42-042-4.1.2.2.5-0110701","Parkettafektetés csaphornyos parkettából, kiegyenlített aljzatra ragasztva, nedvességre kevésbé érzékeny fafajtából, halszálka mintába (duplahalszálka mintába) rakva (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Csaphornyos parketta, 300/350/400/45/55/65x22 mm, ",65,"m2",null,null,0,0]
[null,null,"tölgy, Standard, Mátraparkett"]
[]
[5,"42-042-4.1.2.2.9-0313893","Parkettafektetés csaphornyos parkettából, kiegyenlített aljzatra ragasztva, nedvességre kevésbé érzékeny fafajtából, ajánlott alapozó és ragasztó parketta fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) MAPEI Ultrabond Eco S955",65,"m2",null,null,0,0]
[null,null,"egykomponensű, oldószermentes, polimerbázisú ragasztó, bézs"]
[]
[6,"42-042-6.1.2.2-2310125","Kisegítő- és részmunkák, parketta csiszolása és lakkozása, nagy igénybevételre, vízbázisú lakkal BONA PRIME alapozó + BONA TRAFFIC poliuretán vízbázisú parkettlakk, extrém igénybevételhez",65,"m2",null,null,0,0]
[]
[10,"42-090-6.7.3-0131001","Fa-, hézagmentes és műanyagburkolatok javítása, régi vagy javított parketta burkolat felújítása, régi székléc bontás, új anyagból pótlás Tölgy szegélyléc (székléc) 27x15 mm I.o",33,"m",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":3,"n_rows":32,"n_cols":9,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.3.1.2","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolt felületen",150,"m2",null,null,0,0]
[]
[2,"47-000-1.21.4.1.1-0417972","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, diszperziós kötőanyagú glettel, vakolt felületen, tagolatlan felületen SAKRET DG-03 Diszperziós glett",150,"m2",null,null,0,0]
[]
[3,"47-000-4.1.5","Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajfesték eltávolítása kaparással (raskettázás), cső és regisztercső felületről (80 NÁ-ig), függesztő és tartóvasakról, mosdó állványzatról",28,"m",null,null,0,0]
[]
[4,"47-000-4.1.6","Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajfesték eltávolítása kaparással (raskettázás), fűtőtestről, 80 NÁ feletti csőről",10,"m2",null,null,0,0]
[]
[5,"47-000-7.1.2.2","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással (raskettázás), tagolt felületről",73,"m2",null,null,0,0]
[]
[6,"47-000-7.3.2-0150112","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen Trinát Mestertapasz, EAN: 595061609376",73,"m2",null,null,0,0]
[]
[7,"47-010-1.1.1-0415917","Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen Baumit UniPrimer (Baumit Univerzális) univerzális alapozó Cikkszám: 255401",214,"m2",null,null,0,0]
[]
[8,"47-011-15.1.1.1-0151171","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118",214,"m2",null,null,0,0]
[]
[9,"47-021-11.4","Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig, függesztőn és tartón, állványzaton",28,"m",null,null,0,0]
[]
[10,"47-021-11.5","Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, fűtőtesten, 80 NÁ feletti csőfelületen",10,"m2",null,null,0,0]
[]
[11,"47-021-31.4.1-0130361","Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",28,"m",null,null,0,0]
[]
[12,"47-021-31.5.1-0130361","Acélfelületek átvonó festése fűtőtesten, NÁ 80 feletti csövön műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",10,"m2",null,null,0,0]
[]
[13,"47-031-1.1.1.2-0130701","Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",73,"m2",null,null,0,0]
[]
[14,"47-031-1.5.1.2-0130361","Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",73,"m2",null,null,0,0]
[]
[15,"k-tétel","Vakolat javítás",1,"klt"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]