{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":13,"sheets":["Záradék","Összesítő","Bontás, építőanyagok újrahaszno","Költségtérítések","Irtás, föld- és sziklamunka","Helyszíni beton és vasbeton mun","Falazás és egyéb kőművesmunka","Aljzatkészítés, hideg- és meleg","Szigetelés","Útburkolatalap és makadámburkol","Kőburkolat készítése","Betonpálya-burkolat készítése","Elektromosenergia-ellátás, vill"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":22,"n_cols":4,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,3],[15,2,15,3],[16,2,16,3],[17,2,17,3],[21,1,21,2],[0,0,0,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
["Név :                                  ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      2015. év október.hó 30.nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   : Szikszay Miklós   "]
["Dóm tér 10-11-12. földkábeleinek cseréje a röntgen és sebészeti transzformátortól."]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:   helyszíni felmérés alapján                                                                   "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":13,"n_cols":3,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Bontás, építőanyagok újrahasznosítása",0,0]
["Költségtérítések",0,0]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Helyszíni beton és vasbeton munka",0,0]
["Falazás és egyéb kőművesmunka",0,0]
["Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése",0,0]
["Szigetelés",0,0]
["Útburkolatalap és makadámburkolat készítése",0,0]
["Kőburkolat készítése",0,0]
["Betonpálya-burkolat készítése",0,0]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Bontás, építőanyagok újrahaszno","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"02-030-8.1","bontott hulladék, törmelék szállítása jóváhagyott hulladéklerakó telepre berakása minősített konténerbe, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával",3,"m3",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Költségtérítések","index":3,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"19-010-1.11.1.1","Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, épületek műszeres kitűzése /geodéziai bemérés/",1,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"19-010-1.21.2","Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":4,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-008-2.2.1","Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 85% /gyephézagos burkolat visszadolgozásához/",3.9,"m3",0,0,0,0]
[]
[2,"21-011-9.1.1","Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,80 m mélységig, 0,40 m szélességig",147,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Helyszíni beton és vasbeton mun","index":5,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-031-1.2.1","Kontakt- vagy csúsztatott esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C16 szilárdsági osztálynak megfelelően 5 cm vastagságban",4,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"31-090-2.5-0130710","Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok foltszerű felvésése, javítása, aljzatbeton javítása kavicsbetonból 6 cm vastagságban, vassimítóval simítva C20/25 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 32 mm, m = 7,1 finomsági modulussal",4,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőművesmunka","index":6,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-063-1.1.2","Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12cm falvastagság felett, falnyílás /kábeltálca körüli javításával, fehér diszperziós festésel, faláttörésenkénti légmentes tömítéssel/.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"33-063-1.1.3","Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, többlet minden további 1/2 tégla vastagságért, /épületbe történő kábelbevezetésekhez, tűzálló és vízmentes tömítés készítéssel/",2,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Aljzatkészítés, hideg- és meleg","index":7,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-2.1","Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból /Labor helyiség/",4,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"42-022-1.1.1.2.1.1-0313116","Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex cementkötésű",4,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szigetelés","index":8,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"48-002-1.3.3.2-0313067","Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, két rétegben, minimum 3,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál és egymáshoz teljes felületű hegesztéssel",4,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"fektetve MAPEI Easy Lift 4 mm, REOXTHENE technológiás, ρ<1kg/dm3 sűrűségű, poliészterbetétes, sztirol gyantával modifikált elasztomer bitumenes lemez"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Útburkolatalap és makadámburkol","index":9,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"61-001-2.1","Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, gépi vágással, kézi erővel, légkalapáccsal, helyreállítással, betonozással, \"öntött aszfalt\" koptató réteggel kompletten./ kábel nyomvonalak javítása/",3.05,"m3",0,0,0,0]
[]
[2,"61-005-1","Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve,",0.8,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Kőburkolat készítése","index":10,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"62-001-2.1","Nagykő, járdakő, betonkocka burkolat bontása, homokos kavicságyazattal /parkoló gyephézagos burkolata/",16,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"62-003-4.1.2-0610112","Betonlap burkolat készítése, medrek kialakítása, 40x40x10 cm-es lapokból Beton járdalap, 40/40/10 cm /parkoló 2 sor gyephézagos járólap visszaépítése/",16,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Betonpálya-burkolat készítése","index":11,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"64-001-2.1","Kavicsbeton burkolat bontása, kézi erővel, légkalapáccsal /parkoló bevezető beton felülete/",0.9,"m3",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":12,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.7.1.3","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábel leszerelése, kábelárokból vagy kábelcsatornából, tömeghatár: 5,01-14,00 kg/m /röntgen és sebészeti transzformátor állomásokból induló régi kábelek megszűntetése a transzformátor állomás épületétől",22,"m",0,0,0,0]
[null,null,"számított 2m-ig, valamint az épület főelosztója és annak udvari falától számított 1m-ig/"]
[]
[2,"71-000-6.1","Egyéb leszerelések, földkábel tartozékok leszerelése /földkábel kikötése késes biztosító aljzatról Áramszolgáltatói ügyintézéssel, szakfelügyelet biztosításával/",2,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"71-001-3.1.4","Merev acélpáncélcső elhelyezése földárokba, egymásba nyomható lakkozott, vagy tűzihorganyzott kivitelben, Külső átmérő DN125 /sebészeti transzformátortól az út alatti átvezetésre, gáz és fűtés út alatti átvezetésére/",12,"m",0,0,0,0]
[]
[4,"71-001-5.1.2.2.1-0130607","Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, hajlítható kivitel, tekercsben, DN 100 méret felett, DN 110-125 KOPOS KOPOFLEX többrétegű védőcső 50 m-es tekercsben, DN 120, Cikkszám: KF 09120 BA /épületbe",75,"m",0,0,0,0]
[null,null,"történő labor aljzat alatti kábelek bevezetésének és a faház mozgássérült feljáró útszegély alatti védelmére/"]
[]
[5,"71-002-1.5-0210050","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötésével, keresztmetszet: 50-70 mm2 / földkábel kábel",4,"db",0,0,0,0]
[null,null,"árnyékolások bekötése transzformátorokban és az épület főelosztójában/"]
[]
[6,"71-002-53.6-0371871","Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, keresztező akadályok alatt, tömeghatár: 2,51-5,00 kg/m AYCWY 0,6/1 kV 4x240/50 alumínium vezetőjű réz árnyékolású kábel, 4x240 mm",273,"m",0,0,0,0]
[null,null,"/sebészeti tr. és főelosztó között, röntgen tr. és főelosztó között/"]
[]
[7,"71-002-74.1.3-0100046","Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel belsőtéri kábelvégkiképzése, hőre zsugorodó végelzáróval, keresztmetszet: 3x150/150mm2, 3x240/240mm2, 4x150mm2, 4x240mm2 Raychem 502 K 026-53/42 végelzáró 4x240 mm2 /2db transzformátor állomás és 2db épület",4,"db",0,0,0,0]
[null,null,"főelosztó bekötés részére/"]
[]
[8,"71-002-75.2.4-0430240","Kábelcsatlakozás kialakítása bekötéssel, kábelsaru sajtolással, keresztmetszet: 150-240 mm2 240 mm2 alumínium MP kábelsaru /2db transzformátor és 2db épület főelosztó kábelvégek bekötésére áramszolgáltatói ügyintézéssel/",16,"db",0,0,0,0]
[]
[9,"71-002-81.1","Kábelárokban homokágy készítése 10 cm vastagságban, 0,40 m árokszélességig",147,"m",0,0,0,0]
[]
[10,"71-002-82.2","Kábel fedlap elhelyezése hosszirányban \"Erősáramú kábel\" felirattal",147,"m",0,0,0,0]
[]
[11,"71-002-84-0417011","Kábeljelző szalag elhelyezése PannonCom-Kábel műanyag kábeljelölő szalag, 100x0.2 mm",1.47,"100 m",0,0,0,0]
[]
[12,"71-013-9","Érintésvédelmi, kábelszigetelés mérés és jegyzőkönyv készítése / tápirányonként az Áramszolgáltatói bekapcsoláshoz/",2,"db",0,0,0,0]
[]
[13,"71-051-6.1.4-0130516","Tetszőleges alakú, közepes és nagyméretű áttörések tűzgátló lezárása, tűzvédelmi párna beépítése, beton-, porózusbeton-, gipszkarton és téglafalba min. 10 cm-es befalazási vastagságban, vasbeton födém esetén min. 15 cm vastagságban, falátvezetés: 0,05 m2 ",2,"db",0,0,0,0]
[null,null,"Th=90 perc, 60 % kábeltelítettség esetén HILTI CFS-CU M tűzvédelmi párna, Csz.: 2007446"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]