{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Záradék","Összesítő","Elektromosenergia-ellátás, vill"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":16,"n_cols":4,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[15,1,15,2],[0,0,0,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
["Név :                                  ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      2016 év 06 hó "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   : Szikszay Miklós   "]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":2,"n_rows":19,"n_cols":9,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.14","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; biztosító, elosztótáblák (tokozott is), EOVI elosztó átalakítása  /18db kihelyezésre kerülő ÁVK kismegszakítóinak, 2db kombinált kismegszakítós ÁVK-nak a meglévő központi ÁVK-ról történő leválasztása a",1,"klt.",0,0,0,0]
[null,null,"szükséges vezetékezéssel, fésűs sínek cseréjével, valamint nulla sín bővítésével/"]
[]
[2,"71-008-11.1.1.1-0120561","Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 2 pólusú GANZ KK GFI 025.2.030 25 A,  30 mA, áram-védőkapcsoló",5,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"71-008-11.1.1.2-0120581","Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 4 pólusú GANZ KK GFI 025.4.030 25 A,  30 mA, áram-védőkapcsoló /VF-LU 1/12. és VF-LU 1/13. szinti elosztóban/",13,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"71-008-12-0123153","Kombinált védőkapcsolók elhelyezése (kismegszakító + áram-védőkapcsoló) váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 2 pólusú LEGRAND Lexic ÁV-kombinált 1P+N 30mA 16A B 6/10kA A osztály R: 008506",2,"db",0,0,0,0]
[null,null,"/227 és 228-as helyiség dug alj áramköreinek a védelmére az EOVI elosztóba szerelve/"]
[]
[5,"71-009-1.1.1-0122609","Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védettséggel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) üresen, kiselosztók 8 egységig Schneider Electric Mini Pragma 1",5,"db",0,0,0,0]
[null,null,"sor 04 modul falon kívüli átlátszó ajtóval PEN sínnel fehér, komplett, R: MIP12104T / Az 1 fázisú áramkörök ÁVK-inak a részére meglévő vezetékezés beforgatásával, szükség esetén toldásával/"]
[]
[6,"71-009-1.1.1-0122610","Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védettséggel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) üresen, kiselosztók 8 egységig Schneider Electric Mini Pragma 1",11,"db",0,0,0,0]
[null,null,"sor 06 modul falon kívüli átlátszó ajtóval PEN sínnel fehér, komplett, R: MIP12106T / A 3 fázisú áramkörök ÁVK-inak a részére meglévő vezetékezés beforgatásával, szükség esetén toldásával/"]
[]
[7,"71-013-9","Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv, valamint elosztó \"D\" egyvonalas dokumentáció és feliratok  készítése      /Az EOVI elosztó átalakítása utáni áramkörök ellenőrzésére/",148,"mp*",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]