{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["1 emelet"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1 emelet","index":0,"n_rows":75,"n_cols":8,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"ELEKTROMOS MUNKÁK, I. emelet"]
[null,"Munkanem megnevezése",{"$nulls":4},"Anyag összege","Díj összege"]
[null,"1. Elosztók",{"$nulls":4},0,0]
[null,"2. Vezetékek, védőcsövek",{"$nulls":4},0,0]
[null,"3. Lámpatestek",{"$nulls":4},0,0]
[null,"4. Szerelvények",{"$nulls":4},0,0]
[null,"Összesen",{"$nulls":4},0,0]
[]
["Ssz.","Tétel szövege","mennyiség","egység","anyag egységár","díj egységre","anyag összesen","díj összesen"]
[1,"Elosztók"]
["1.1","Meglévő villamos hálózat bontása (csövek, műa. csatornák, vezetékek, szerelvények, stb.). A bontott elektromos szerelvények (kapcsolók, dugaljak, visszaépítésre nem kerülő lámpatestek) deponálása az üzemeltető által kijelölt helyiségbe. A törmelék, bontási hulladék elszállítása.",1,"klt",0,0,0,0]
["1.2","„E1.1E” jelű elosztó a tervek szerinti, egyvonalas kapcsolási rajz alapján műhelyben előre összeállítva, a gyártó cég által mellékelt elrendezési és kapcsolási rajzzal, sorkapocs tervekkel, külső és belső feliratozással, komplett beüzemelve",1,"klt",0,0,0,0]
["1.3","„E1.2E” jelű elosztó a tervek szerinti, egyvonalas kapcsolási rajz alapján műhelyben előre összeállítva, a gyártó cég által mellékelt elrendezési és kapcsolási rajzzal, sorkapocs tervekkel, külső és belső feliratozással, komplett beüzemelve",1,"klt",0,0,0,0]
["1.4","„E1.3E” jelű elosztó a tervek szerinti, egyvonalas kapcsolási rajz alapján műhelyben előre összeállítva, a gyártó cég által mellékelt elrendezési és kapcsolási rajzzal, sorkapocs tervekkel, külső és belső feliratozással, komplett beüzemelve",1,"klt",0,0,0,0]
["1.5","„E1.4E” jelű elosztó a tervek szerinti, egyvonalas kapcsolási rajz alapján műhelyben előre összeállítva, a gyártó cég által mellékelt elrendezési és kapcsolási rajzzal, sorkapocs tervekkel, külső és belső feliratozással, komplett beüzemelve",1,"klt",0,0,0,0]
["1.6","„E1.5E” jelű elosztó a tervek szerinti, egyvonalas kapcsolási rajz alapján műhelyben előre összeállítva, a gyártó cég által mellékelt elrendezési és kapcsolási rajzzal, sorkapocs tervekkel, külső és belső feliratozással, komplett beüzemelve",1,"klt",0,0,0,0]
["1.7","Felirati tábla, az elosztó ajtóra kívül rögzítetten felszerelve “VIGYÁZZ! 400 V! ÉLETVESZÉLY!” felirattal (90 x 50 mm)",5,"db",0,0,0,0]
["1.8","Villamos berendezés egyedi és komplex kipróbálása, érintésvédelmi  mérések elkészítése, jegyzőkönyvben való rögzítése, átadása",1,"klt",0,0,0,0]
["1.9","Szigetelési mérések elkészítése, jegyzőkönyvben való rögzítése, átadása",1,"klt",0,0,0,0]
["1.10","MSZ HD 60364-6 szerinti első ellenőrzés elkészítése , jegyzőkönyvben való rögzítése, átadása",1,"klt",0,0,0,0]
["1.11","Földelő gerincvezető kábeltálca mellett vezetve-16 mm2  HO7V",14,"fm",0,0,0,0]
["1.12","Földelővezeték fémszerkezetek, fémpolcok ,csőhálózatok álmennyezeti tartók stb. bekötésére-6 mm2  HO7V",110,"fm",0,0,0,0]
["1.13","EPH csomópont kiépítése",1,"db",0,0,0,0]
["1.14","Kétrészes bilincs hideg-melegvíz fűtési csövek érintésvédelmi rendszerbe való bekötéséhez",6,"db",0,0,0,0]
["1.15","Áttörés 0,1 m2/db méretig, helyreállítással, betonfalban 25 cm vastagságig",45,"db",0,0,0,0]
["1.16","Védőföldelési csatlakozópont érintésvédelmi rendszerbe való bekötéséhez",25,"db",0,0,0,0]
["1.17","Horonyvésések helyreállítása alap és símító vakolással 10cm szélességig, teljes hosszban",638,"m",0,0,0,0]
["1.18","Lépcsőház, folyosó, egyéb épületrész munkaközbeni porvédelme fóliával, cserépléc tartóelemekre rögzítve",3,"klt",0,0,0,0]
["1.19","Tűzgátló átvezetések kialakítása szinti elosztóknál, gépészeti hs.-eknél",4,"db",0,0,0,0]
["1.20","Munkaterület visszaállítása, rendezési, takarítási díj",1,"klt.",0,0,0,0]
[null,"munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]
[2,"Védőcsövek, kábelcsatornák, vezetékek/kábelek"]
[null,"Vezetékek, védőcsövek, elágazó és kötésdobozok- MŰ–III. jelű, műanyag védőcső, horonyvéséssel, helyreállítással"]
["2.1","Ø 13,5 mm védőcső",504,"fm",0,0,0,0]
["2.2","Ø16 mm védőcső",765,"fm",0,0,0,0]
["2.3","Ø 65 mm-es kötődoboz",214,"db",0,0,0,0]
["2.4","Ø 80 mm-es kötődoboz",196,"db",0,0,0,0]
["2.5","DLP csatorna"]
["2.6","150 x 65 mm   ",78,"fm",0,0,0,0]
["2.7","195 x 65 mm   ",76,"fm",0,0,0,0]
["2.8","NYM-J jelű rézerű kiskábel védőcsőbe húzva"]
["2.9","3x1,5 mm2",1645,"fm",0,0,0,0]
["2.10","4x1,5 mm2",167,"fm",0,0,0,0]
["2.11","3x2,5 mm2",3453.6,"fm",0,0,0,0]
["2.12","5x4 mm2",88,"fm",0,0,0,0]
["2.13","Dübeles rögzítés bármilyen anyagú és síkú szerkezetbe",153,"db",0,0,0,0]
[null,"munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]
[3,"Lámpatestek"]
[null,"Fényforrásokkal, tartó- és függesztő szerkezettel, sorozat kapoccsal ellátott kötődobozokkal komplett (felszerelve, bekötve)"]
[null,"Meglévő lámpatestek"]
["3.1","2x58W tükrös mennyezeti lámpa leszerelése, deponálása, visszaszereléssel",3,"db",0,0,0,0]
["3.2","2x36W tükrös mennyezeti lámpa leszerelése, deponálása, visszaszereléssel",26,"db",0,0,0,0]
["3.3","GE Brio 16W lámpatest leszerelése, deponálása, visszaszereléssel",31,"db",0,0,0,0]
["3.4","TCS125 2X18W  lámpatest leszerelése, deponálása, visszaszereléssel",2,"db",0,0,0,0]
["3.5","TCS160 158 HFC C3  lámpatest leszerelése, deponálása, visszaszereléssel",8,"db",0,0,0,0]
["3.6","TCS160 158 HFS L1  lámpatest leszerelése, deponálása, visszaszereléssel",4,"db",0,0,0,0]
["3.7","Meglévő, visszaszerelendő lámpatestek javítása (fojtó, fénycső, gyújtó, stb. cserék)",1,"klt",0,0,0,0]
["3.8","Új lámpatestek"]
["3.9","2x58W tükrös mennyezeti lámpa fénycsövekkel /meglévőkkel azonos paraméterekkel rendelkező/ felszerelése",14,"db",0,0,0,0]
["3.10","1x58W tükrös mennyezeti lámpa fénycsövekkel/meglévőkkel azonos paraméterekkel rendelkező/ felszerelése",17,"db",0,0,0,0]
["3.11","2x36W tükrös mennyezeti lámpa  fénycsövekkel/meglévőkkel azonos paraméterekkel rendelkező/ felszerelése",10,"db",0,0,0,0]
["3.12","Áramszüneti világítótestekhez inverter - 1h üzemidővel- a lámpatestekbe építéssel",9,"db",0,0,0,0]
["3.13","Kijáratmutató lámpatest, készenléti, 1h üzemmódú  kivitelben, falra vagy mennyezetre szerelve, inverterrel\n",18,"db",0,0,0,0]
["3.14","Szintjelző utánvilágító tábla",2,"db",0,0,0,0]
[null,"munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]
[4,"Szerelvények"]
[null,"230 V, 10–16 A szerelvények sorolópanellal/közös kerettel a gyengeáramú aljzatok sorolását figyelembe véve Legrand Valena                               "]
["4.1","Világítási kapcsolók süllyesztetten felszerelve - I. sarkú kapcsoló",16,"db",0,0,0,0]
["4.2","Világítási kapcsolók süllyesztetten felszerelve - II. sarkú kapcsoló",10,"db",0,0,0,0]
["4.3","Világítási csillárkapcsoló, süllyesztetten felszerelve",16,"db",0,0,0,0]
["4.4","Világítási váltókapcsoló, süllyesztetten felszerelve,",2,"db",0,0,0,0]
["4.5","Dugaszoló aljzatok süllyesztetten szerelve, 230 V; 16 A, II. sarkú + földelt (hálózati) dugalj",135,"db",0,0,0,0]
["4.6","Dugaszoló aljzatok süllyesztetten szerelve, 230 V; 16 A, II. sarkú + földelt (hálózati) dugalj, IP44 védettséggel",3,"db",0,0,0,0]
["4.7","Újonnan kiépített szinti elosztók ideiglenes/párhuzamos megtáplálása az épület meglévő szinti elosztójáról az épület másik ütemben készülő teljes strangvezeték és főelosztó cseréjéig",1,"klt",0,0,0,0]
[null,"munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]