{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Informatikai rendszer - I.em."],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":9,"defined_names":55,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Informatikai rendszer - I.em.","index":0,"n_rows":28,"n_cols":10,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,1,20,3],[24,1,24,2],[19,1,19,3],[17,1,17,3],[0,0,0,1],[12,0,12,1],[16,1,16,3],[2,0,2,9],[14,0,14,9],[18,1,18,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Megnevezés",null,"Típus","Műszaki tartalom","Mennyiség","M.e.","Anyag egység","Díj egység","Anyag összes","Díj összes"]
[]
["Eszközök, berendezések"]
[]
[1,"Csatlakozóaljzat","Legrand Valea","számmítógép + telefon 1xRJ45/RJ11 csatlakozóaljzat fehér, szükség esetén közös kerettel az erősáramú szerelvényekkel, süllyesztő doboz az erősáramú költségvetésben",10,"db",0,0,0,0]
[2,"Wifi","Unifi","Meglévő, megmaradó WiFik leszerelése ",5,"db",0,0,0,0]
[3,"Wifi","Unifi","Meglévő, megmaradó WiFik felszerelése",5,"db",0,0,0,0]
[4,"Csatlakozóaljzat","Legrand Valea","TV csatlakozóaljzat + RJ45 Cat. 6 UTP aljzat burkolat fehér, szükség esetén közös kerettel az erősáramú szerelvényekkel,  süllyesztő doboz az erősáramú költségvetésben",1,"db",0,0,0,0]
[5,"RACK szekrény","Meglévő megmaradó","Meglévő RACK szekrény Kábelek kikötése, kiforgatása, új kábelek DLP csatornában való elhelyezése, visszaforgatás, bekötés, erősáram és informatikai gerinc betáplálás visszakötéssel",2,"Klt.",0,0,0,0]
[]
[{"$nulls":7},"Összesen:",0,0]
[]
["Megnevezés",null,"Típus","Műszaki tartalom","Mennyiség","M.e.","Anyag egység","Díj egység","Anyag összes","Díj összes"]
[]
["Vezetékhálózat kiépítése"]
[]
[1,"átm. 20mm MÜ II Védőcső  horony véséssel, durva és simító vakolat helyreállítással",null,null,72,"m",0,0,0,0]
[2,"átm. 20mm MÜ II Védőcső  horony véséssel, durva és simító vakolat helyreállítással WiFik részére",null,null,18,"m",0,0,0,0]
[3,"Kategoria 6 kábel",null,null,475,"m",0,0,0,0]
[4,"Tűzgátló falátvezetés készítése",null,null,2,"klt",0,0,0,0]
[5,"Egyéb szerelési anyag",null,null,1,"klt",0,0,0,0]
[]
[{"$nulls":7},"Összesen:",0,0]
[]
[null,"Összesítés:"]
[null,"Anyag:",0]
[null,"Díj:",0]
[null,"Nettó:",0]