{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":72,"n_cols":9,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"ELEKTROMOS MUNKÁK, FŐELOSZTÓ ÉS KAPCSOLÓDÓ MUNKÁK"]
[null,"Munkanem megnevezése",{"$nulls":4},"Anyag összege","Díj összege"]
[null,"1. Főelosztó",{"$nulls":4},0,0]
[null,"2. Védőcsövek, kábelcsatornák, vezetékek/kábelek",{"$nulls":4},0,0]
[null,"3. Egyéb",{"$nulls":4},0,0,"Mindösszesen nettó :"]
[null,"Összesen nettó:",{"$nulls":4},0,0,0]
[]
["Ssz.","Tétel szövege","mennyiség","egység","anyag egységár","díj egységre","anyag összesen","díj összesen"]
[1,"Főelosztó - \"FE\""]
["1.1","Meglévő villamos hálózat bontása",1,"klt",0,0,0,0]
["1.1","„FE” jelű főelosztó a tervek szerinti, egyvonalas kapcsolási rajz alapján műhelyben előre összeállítva, a gyártó cég által mellékelt elrendezési és kapcsolási rajzzal, sorkapocs tervekkel, külső és belső feliratozással, kompletten beüzemelve meglévő tűzvédelmi főkapcsolótól bérlői almérők áthelyezésével, visszakötésével a szinti elosztókhoz igazodó típus Schneider",1,"klt",0,0,0,0]
["1.2","Felirati tábla, a főelosztó ajtóra kívül rögzítetten felszerelve “VIGYÁZZ! 400 V! ÉLETVESZÉLY!” felirattal (90 x 50 mm)",1,"db",0,0,0,0]
["1.3","Villamos berendezés egyedi és komplex kipróbálása, érintésvédelmi  mérések elkészítése, jegyzőkönyvben való rögzítése, átadása",1,"klt",0,0,0,0]
["1.4","Szigetelési mérések elkészítése, jegyzőkönyvben való rögzítése, átadása",1,"klt",0,0,0,0]
["1.5","MSZ HD 60364-6 szerinti első ellenőrzés elkészítése , jegyzőkönyvben való rögzítése, átadása",1,"klt",0,0,0,0]
["1.6","Földelő gerincvezető - kiépítése Ø16 mm2  HO7V",16,"fm",0,0,0,0]
["1.7","Földelővezeték fémszerkezetek, fémpolcok ,csőhálózatok álmennyezeti tartók stb. bekötésére-Ø6 mm2  HO7V",8,"fm",0,0,0,0]
["1.8","Átm. 25mm 4m hosszú horganyzott köracél elhelyezése elosztó tér mellett kültéren (alátámasztó földelés, főelosztó)",1,"db",0,0,0,0]
["1.9","Átm. 10mm köracél fektetése (alátámasztó földelés, főelosztó)",5,"m",0,0,0,0]
["1.10","Tűzvédelmi tabló készítése, beüzemelése tervd. szerint",1,"klt",0,0,0,0]
["1.11","Világítás vezérlési tabló, 24V tápegységgel beüzemelése tervd. Szerint",1,"klt",0,0,0,0]
["1.12","Áttörés 0,5 m2/db méretig, helyreállítással, betonfalban 25 cm vastagságig",11,"db",0,0,0,0]
["1.13","Fal- vagy mennyezet burkolás - tűzálló gipszkarton elemekkel, lépcsőfordulóban a kábeltálcák elrejtésére festéssel, gletteléssel (fehér)",1,"klt",0,0,0,0]
["1.14","Meglévő fázisjavító bontása-áthelyezése a régi FE helyére és annak újra beüzemelése",1,"klt",0,0,0,0]
["1.15","Villamos készülék, berendezés bekötése",12,"db",0,0,0,0]
["1.16","Lépcsőház, folyosó, egyéb épületrész munkaközbeni porvédelme fóliával, cserépléc tartóelemekre rögzítve (szintek szeparálása a lépcsőházi kábelépítési munkálatok idejére)",1,"klt",0,0,0,0]
["1.17","Szabványos tűzoltó készülék elhelyezése elosztó térben",1,"db",0,0,0,0]
["1.18","Tűzgátló kábel átvezetések kialakítása",16,"db",0,0,0,0]
["1.19","Munkaterület helyreállítása, rendezési, finom  takarítási díj",1,"db",0,0,0,0]
[null,"munkanem összesen:"]
[2,"Védőcsövek, kábelcsatornák, vezetékek/kábelek"]
[null,"Vezetékek, védőcsövek, elágazó és kötésdobozok- MŰ–III. jelű, műanyag védőcső, horonyvéséssel, helyreállítással"]
["2.1","Ø 13,5 mm védőcső",20,"fm",0,0,0,0]
["2.2","Ø16 mm védőcső",30,"fm",0,0,0,0]
["2.3","Ø  29 mm   védőcső",116,"fm",0,0,0,0]
["2.4","DLP csatorna"]
["2.5","150 x 65 mm   ",28,"fm",0,0,0,0]
["2.6","195 x 65 mm   ",69,"fm",0,0,0,0]
["2.7","60 x 30 mm   ",30,"fm",0,0,0,0]
["2.8","30x30cm méretű nyitható ajtós fordító doboz oldalfalba süllyesztve",1,"db",0,0,0,0]
["2.9","Perforált kivitelű kábeltálcák függesztő és egyéb kiegészítő elemekkel, gyári idomokkal, álmennyezet feletti szereléshez "]
["2.10","OBO MKS 300 x 60 kábeltálca",33,"fm",0,0,0,0]
["2.11","OBO SKS 100/60 kábeltálca - Tűzálló",33,"fm",0,0,0,0]
["2.12","OBO SKS 400/60 kábeltálca - Tűzálló",9,"fm",0,0,0,0]
["2.13","NYM-J jelű rézerű kiskábel védőcsőbe húzva"]
["2.14","3x1,5 mm2",210,"fm",0,0,0,0]
["2.15","5x6 mm2",509,"fm",0,0,0,0]
["2.16","3x2,5 mm2",258,"fm",0,0,0,0]
["2.17","5x4 mm2",44,"fm",0,0,0,0]
["2.18","5x2,5 mm2",28,"fm",0,0,0,0]
["2.19","NYY kábel "]
["2.20","5x35 mm2",45,"fm",0,0,0,0]
["2.21","5x10 mm2",105,"fm",0,0,0,0]
["2.22","6-16mm2 tartalék kábel szakszerű véglezárása (III. ütemben megvalósuló szinti al-elosztók helyén",5,"db",0,0,0,0]
["2.23","Dübeles rögzítés bármilyen anyagú és síkú szerkezetbe",170,"db",0,0,0,0]
["2.24","(N)HXH FE180/E90 Tűzálló kábel"]
["2.25","5x10 mm2",40,"fm",0,0,0,0]
["2.26","4x1,5 mm2",52,"fm",0,0,0,0]
["2.27","3x1,5 mm2",65,"fm",0,0,0,0]
["2.28","3x2,5 mm2",45,"fm",0,0,0,0]
["2.29","2x1,5 mm2",90,"fm",0,0,0,0]
["2.30","14x1,5 mm2",50,"fm",0,0,0,0]
["2.31","Meglévő rádió antenna megtápláló kábel elbontása, visszaszerelése új nyomvonalra fektetve",1,"klt",0,0,0,0]
["2.32","Bilincses tűzálló tartószerkezet kialakítása",109,"db",0,0,0,0]
[null,"munkanem összesen:"]
[3,"Egyéb"]
["3.1","Megvalósulási terv készítése ",1,"klt",0,0,0,0]
["3.2","Alagsori bérlő ideiglenes áramellátásának kiépítése a főelosztó csere idejére az udvari \"Közös-Kazánház elosztójáról (ideiglenes tartószerkezettel, átfeszítéssel, stb.)",1,"klt",0,0,0,0]
["3.3","I. emelet folyamatban lévő felújításánhoz ideiglenes szekrény áramellátásának kiépítése a főelosztó csere idejére az udvari \"Közös-Kazánház elosztójáról (ideiglenes tartószerkezettel, átfeszítéssel, stb.)",1,"klt",0,0,0,0]
["3.4","Pannon adótorony ideiglenes áramellátásának kiépítése a főelosztó csere idejére az udvari \"Közös-Kazánház elosztójáról (ideiglenes tartószerkezettel, átfeszítéssel, stb.)",1,"klt",0,0,0,0]
["3.5","Kollégium porta és biztonsági berendezéseinek ideiglenes áramellátásának kiépítése a főelosztó csere idejére az udvari \"Közös-Kazánház elosztójáról (ideiglenes tartószerkezettel, átfeszítéssel, stb.)",1,"klt",0,0,0,0]
[null,"munkanem összesen:"]