{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Záradék","Fejezet összesítő","01  Gázszerelés"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":36,"n_cols":4,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,0,25,3],[29,2,29,3],[30,2,30,3],[31,2,31,3],[35,1,35,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Tervezte:"]
["Fekete László"]
["06/0889/H-1329/06"]
[]
[]
[null,"Szeged, Korányi fasor 9. sz. alatti"]
[null,"Kis oktatási épület belső gázhálozat bővités"]
[]
[]
[null,"Árazatlan költségvetés"]
[]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:  Szeged,  2016. év......07.....hó..06.nap "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Fejezet összesítő","index":1,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Fejezetek megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["01  Gázszerelés",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"01  Gázszerelés","index":2,"n_rows":81,"n_cols":9,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[41,0,41,5],[72,0,72,5],[77,0,77,5],[1,0,1,5],[10,0,10,5],[15,0,15,5],[26,0,26,5],[29,0,29,5],[34,0,34,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
["19 Költségtérítések"]
[1,"19-010-1.21.2","Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[2,"19-010-1.21.4","Általános teendők befejezés szakaszában, kezelő személyzet oktatása",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[3,"19-081-11.2.1","Ellenőrző próbák készítése belső gázvezeték hálózatra, hálózat hatósági ellenőrzése és átvétele ",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[4,"19-081-31-0000001","Műszaki átadás",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
["33 Falazás és egyéb kőművesmunka"]
[5,"33-063-1.1.2","Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között",2,"db     ",null,null,0,0]
[]
[6,"33-063-2.1.3","Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémben",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
["47 Felületképzés"]
[7,"47-000-4.4.5.1-0120509","Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, cső és regisztercső felületén, (80 NÁ-ig), függesztő és tartószerkezeten, állványzaton, könnyű rozsdásodás esetén Supralux lakkbenzin higító, EAN: 5992454205023",24,"m      ",null,null,0,0]
[]
[8,"47-021-11.4","Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig, függesztőn és tartón, állványzaton",24,"m      ",null,null,0,0]
[]
[9,"47-021-12.4.1-0131032","Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Supralux Koralkyd korróziógátló alapozófesték, vörös, EAN: 5992451106033",24,"m      ",null,null,0,0]
[]
[10,"47-021-21.4.1-0130701","Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",24,"m      ",null,null,0,0]
[]
[11,"47-021-31.4.1-0130361","Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, sárga , EAN: 5995061119042",24,"m      ",null,null,0,0]
[]
["54 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése"]
[12,"54-016-5.1","Gázvezeték szakaszos és hálózati tömörségi nyomáspróbája, DN 50-100 között",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
["71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés"]
[13,"71-013-5.8-0031031","Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása (vizsgáló összekötő) EPH kötés kialakítása",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[14,"71-013-11.1.1-0000001","Elektromos reteszkötés kialakítása mágnesszelep és a ventillátor között,  komplett elektromos szereléssel",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
["81 Épületgépészeti csővezeték szerelése"]
[15,"81-003-1.2.1.1.1.1.1-0110007","Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 15-ig Fekete acélcső, A 37X 1/2\" simavégű",14,"m      ",null,null,0,0]
[]
[16,"81-003-1.2.1.1.1.1.2-0110010","Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 20 Fekete acélcső A 37X 3/4\" simavégű",10,"m      ",null,null,0,0]
[]
[17,"81-013-1.1-0013093","Védőburkolat elhelyezése acélcsőre műanyag lefolyócsőből, DN 50 Acélvédőcső, a haszoncső C-60 Hungikor szigeteléssel",1.5,"m      ",null,null,0,0]
[]
["82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése"]
[18,"82-000-1.2.1","Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[19,"82-000-2","Tervezési határon lévő gáz  elzáró szerelvény leszerelése, cseréje zártházas típusra",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[20,"82-001-6.2.1-0034316","Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 Bunsen égő Devil D, Qhő=0,7KW, A1 tipus,",12,"db     ",null,null,0,0]
[]
[21,"82-001-7.2.1-0009021","Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) HŐRE ZÁRÓ ELEM DN15",12,"db     ",null,null,0,0]
[]
[22,"82-001-7.2.2-0011682","Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Effebi Venus Gáz Golyóscsap Belső Menet + 10mm Tömlővég\t, 1021G244XA",12,"db     ",null,null,0,0]
[]
[23,"82-001-7.2.2-0116874","Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI VENUS teljesátömlésű golyóscsap, gázra, nikkelezett, PN 4, 60 C fok, fix kb 1/2\" típ.",2,"db     ",null,null,0,0]
[null,null,"Kód: 1022G264"]
[]
[24,"82-001-7.2.2-0116882","Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI VENUS teljesátömlésű golyóscsap, gázra, nikkelezett, PN 4, 60 C fok, bb hollanderes",1,"db     ",null,null,0,0]
[null,null,"1/2\"-1/2\" típ.Kód: 1021G244XG"]
[]
[25,"82-001-7.3.1-0345948","Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) Honeywell Gázmágnesszelep, korlátozos, NC, gyors nyitású, 3/4\",",1,"db     ",null,null,0,0]
[null,null,"Pmax=200mbar, 230Vac IP54 , VE4020B1004"]
[]
[26,"82-001-7.3.2-0116875","Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI VENUS teljesátömlésű golyóscsap, gázra, nikkelezett, PN 4, 60 C fok, fix kb 3/4\" típ.",1,"db     ",null,null,0,0]
[null,null,"Kód: 1022G265"]
[]
[27,"82-001-7.3.3-0034631","Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó FM 20 Gázszűrő, 3/4\", Pmax=6bar,",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[28,"82-003-5.2-0245156","Kiegészítő szerelvények gázmérő-csatlakozáshoz Gázszerelvénysor szekrény, perforált, zárható,",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[29,"82-011-1.1.2.6.2-0000002","Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése , Bunsen égő pentánálló gáztömlővel való csatlakoztatása, bilincsekkel rögzítése, tömlőhossz 1 m / bunsenégő",12,"m      ",null,null,0,0]
[]
[30,"82-016-3-0000001","Meglévő és megmaradó tervezési határon kívül lévő kisnyomású méretlen és mért gázrendszer műszaki-biztonságtechnikai felülvizsgálata 19/2012. (VII.20.) NGM rendelet",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
["83 Szellőztetőberendezések"]
[31,"83-002-4.1.6.1.2-0015437","Egyéb befúvó és elszívó szerkezetek, kör vagy négyszög keresztmetszetű levegő bevezető elem felszerelése Air-Tonic AT-G60 rács",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[32,"83-006-2.2.1.1-0000001","ATC SAF 150D ventilátor, V=105m3/h,",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
["88 Rögzítések, tömítések"]
[33,"88-011-1.1.2.1-0470314","Csúszós kiképzésű csőtartók, csőalátámasztások, típus vagy egyedi terv szerinti kiképzéssel, idomacélból, csavarok hozzáadásával, hegesztett kivitelben, alapmázolva, beépítve. 30x30x2 mm szögvasból készült mechanikai védelem",20,"kg     ",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Fejezet összesen:",{"$nulls":4},0,0]