{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["LISTA"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"LISTA","index":0,"n_rows":28,"n_cols":5,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,2,6,2],[1,3,6,3],[1,0,6,0],[1,1,6,1],[9,0,19,0],[9,1,19,1],[9,2,19,2],[9,3,19,3],[7,1,8,1],[20,0,27,0],[20,1,27,1],[20,2,27,2],[20,3,27,3],[7,3,8,3],[7,2,8,2],[7,0,8,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Tsz.","Megnevezés","Opciók","Menny.","Megjegyzés"]
[1,"Főnix rakásolható csővázas szék, laminoDUR® elöl hajl. és üm. ülés, ívelt háttámla","Fémváz színe: RAL 9016 (RAL 9016 fehér), Korcsoport: ?",40]
[{"$nulls":4},"Ülésmagasság és egyéb funkcionális méretek az MSZ EN 1729-1 (oktatási intézmények bútorai) szabvány szerint."]
[{"$nulls":4},"A vázszerkezet 25 mm-es, min. 2 mm falvastagságú, hajlított acélcső, stabilitást biztosító, billegést gátló lábszerkezetként kialakítva. Az üléslap alatt U alakban stabilan hegesztett acélcső üléstartó elem asztallapvédő műanyag csúszóval. A szék forgatás nélkül felhelyezhető az asztalra. A vázszerkezet kialakítása miatt a szék rakásolható. Opcionálisan szerelhető füzettartó kosárba bepattintható műanyagelem párral. Ennek segítségével közvetlenül a füzet- és széktartó kosárral szerelt asztalok kosarába helyezhető a szék."]
[{"$nulls":4},"A vázszerkezet felületkezelése környezetbarát porszórt műanyag (ráégetett, oldószer nélküli és nehézfémmentes műanyag porfesték). A ráégetéssel nyert műanyag felület rugalmas, kisebb mechanikai behatásoknak és vegyi anyagoknak ellenáll."]
[{"$nulls":4},"A talajjal párhuzamos acélcső lábszerkezet végeire vastag (8 mm) koptatórétegű, szürke (nyomot nem hagyó) műanyag csúszótalp a lábszerkezet padlóval érintkező részén rejtett (oldalról vagy felülről nem látható) módon kerül felszerelésre. A csúszó dugó- és talprésze egybeöntött. Az egyéb csővégek a kiesést akadályozó bordákkal ellátott műanyag dugókkal zártak."]
[{"$nulls":4},"A speciális laminoDUR® ülés és támla bükk rétegelt lemez alapra idompréselt dekorit felülettel készül. A laminoDUR® felületre 5 év a garancia. Az üléselemek hajlított orr-résszel és ülésmélyítéssel kerülnek gyártásra. A laminoDUR® nagy előnye a hagyományos, lakkozott rétegelt lemez üléselemekhez képest, hogy rendkívül tartós, karbantartást nem igényel (a felületet soha nem kell újralakkozni), továbbá évek múltán sem pattog fel az ülés- és háttámlaelemek széle, így a tanulók ruhája nem sérül. Az ülés- és háttámlaelemek a vázhoz acélszegeccsel felszegecselve kerülnek rögzítésre."]
[2,"Labor tanulóasztal fémből, plastoSTONE® a.lap, gáz- és elektr. szerelv. nélkül 120x60x74-76 cm","Fémváz színe: ?",8]
[{"$nulls":4},"Szimpla fémlemez homloklappal. Acéllemez és zártszelvény váz műanyag porszórt kivitelben. Az asztal három oldalról zárt konstrukció. Talpcsavarok segítségével szintezhető. Speciális plastoSTONE® asztallap: 30 mm vastag, extra keménységű speciális műmárvány (műgyanta és nagy tisztaságú kvarckristályok egyben kiöntött keveréke) erősítő betéttel. Tanulókísérleteknél általában használt vegyszereknek a laborkezelés szabályait betartva ellenáll. Esetleges, nagy erőhatásra történt sérülés utólagos öntéssel a helyszínen saját anyagával javítható. Esztétika: az öntési technológia miatt a természetes kőzetekhez hasonlóan minden egyes lap egyedi, nincs két egyforma mintázat."]
[3,"Megane gázliftes forgószék dönth. magas háttámla",null,2,"Kárpit: ?;"]
[]
[{"$nulls":4},"- magas, dönthető, állítható magasságú és mélységű háttámla"]
[{"$nulls":4},"- gázliftes magasságállítás"]
[{"$nulls":4},"- műanyag lábkereszt"]
[{"$nulls":4},"- teherbírás: 110 kg"]
[{"$nulls":4},"- teljes magasság: 100-113 cm"]
[{"$nulls":4},"- ülésmagasság: 47-60 cm"]
[{"$nulls":4},"- teljes szélesség: 60 cm"]
[{"$nulls":4},"- ülésszélesség: 47 cm"]
[{"$nulls":4},"- ülésmélység: 45 cm"]
[4,"2 személyes négyzetcsővázas tanulóasztal, laminált tető ABS éllel","Laminált lap színe: 410ME4 (410ME4 csomós fenyő), Korcsoport: 6. kcs. (6. kcs.), Fémváz színe: RAL 9016 (RAL 9016 fehér)",1]
[{"$nulls":4},"EGYEDI: az asztallap lekerekített sarkokkal, a váz mindkét oldalon táskaakasztó füllel szerelve."]
[]
[{"$nulls":4},"Asztalmagasság és egyéb funkcionális méretek az MSZ EN 1729-1 (oktatási intézmények bútorai) szabvány szerint."]
[{"$nulls":4},"A vázszerkezet 20x20 mm átmérőjű, min. 1,5 mm falvastagságú zártszelvény, a függőleges lábak a padló fölött, valamint a polc alatt hegesztett merevítéssel rendelkeznek."]
[{"$nulls":4},"A vázszerkezet felületkezelése környezetbarát porszórt műanyag (ráégetett, oldószer nélküli és nehézfémmentes műanyag porfesték). A ráégetéssel nyert műanyag felület rugalmas, kisebb mechanikai behatásoknak és vegyi anyagoknak ellenáll."]
[{"$nulls":4},"A vázszerkezet végei a kiesést akadályozó bordákkal ellátott szürke (nyomot nem hagyó) műanyag dugókkal zártak."]
[{"$nulls":4},"A 120x50 cm méretű asztallap min. 18 mm vastag laminált bútorlapból készül 2 mm vastag, színazonos ABS élzárással. A lap a vázhoz 4 db beültetős anyába behajtott D-fejű csavarral rejtett módon rögzítve. Ez a kapcsolat oldható, de mégis nagy teherbírású. Az írólaphoz felzárt homloklap, valamint a polc min. 18 mm vastag laminált bútorlapból készül, színazonos 0,4 mm ABS élzárással. Ezek a lapok a vázszerkezethez (laponként 4-4 db) kapupánt csavar segítségével kerülnek oldható módon rögzítésre."]