{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["Záradék","Összesítő","Bádogozás","Szigetelés","Daruzási munka","Egyéb, kieg. munkák"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":33,"n_cols":4,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[22,0,22,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[28,2,28,3],[32,1,32,2],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Név :SZTE TTIK Biológia Intézet              ",null,"                                       "]
["             ",null,"                                       "]
["Cím : Szeged, Közép fasor 52.        ",null," Kelt:      2016. év.09.hó.    "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
[]
["A munka leírása: I. emeleten lévő nagyelőadó feletti járható tetőterasz újraszigetelési munkái         "]
[]
[]
[]
[]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Bádogozás",0,0]
["Szigetelés",0,0]
["Daruzási munkák",0,0]
["Egyéb kiegészítő munkák",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Bádogozás","index":2,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"43-003-4.1.2.1-0993248","Falszegély bontás és szerelése színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 33 cm kiterített szélességig Falszegély LINDAB FOP-CO/PE tüzihorganyzott acél + műanyag bevonat, 0,5 mm vtg.,  standard színben, Ksz: 33 cm",16,"m      ",null,null,0,0]
[]
[2,"43-003-13-0415601","Fóliabádog műanyag szigetelés mechanikai rögzítéséhez, egyik oldalán lágyított PVC bevonattal, másik oldalán korrózióvédelemmel, 15 cm kiterített szélességig RHENOFOL C \"fóliabádog\" szürke",45.5,"m      ",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szigetelés","index":3,"n_rows":27,"n_cols":9,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"48-000-11","Lazán fektetett védő- vagy elválasztó rétegek bontása, (geotextil, filc, fátyol, fólia, gumiőrlemény lemez) vízszintes vagy függőleges felületről",61,"m2     ",null,null,0,0]
[]
[2,"48-000-14","Műanyag dombornyomott szivárgó vagy védő lemezek bontása, bármely vastagságban, vízszintes vagy függőleges felületről",61,"m2     ",null,null,0,0]
[]
[3,"48-000-15","Ömlesztett anyagú ágyazó-, szivárgó-, leterhelő rétegek, feltöltések bontása, bármely vastagságban, bazaltzúzalék, kavics, homok, salak",61,"m2     ",null,null,0,0]
[]
[4,"48-000-17","Beton járólapok bontása, 40x40x5 cm méretig",416,"db     ",null,null,0,0]
[]
[5,"48-000-26","Leterheléssel rögzített vagy rögzítés nélküli hőszigetelő lemezek bontása, vízszintes felületről",61,"m2     ",null,null,0,0]
[]
[6,"48-005-1.4.1.1-0095512","Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízszintes felületen,geo.textilia elválasztó réteggel, egy rétegben, minimum 1,2 mm vastag lágy PVC lemezzel, átlapolások forrólevegős hegesztésével BAUDER THERMOFOL-U 15 szöveterősítéses, 1,5 mm vastag lágy PVC",61,"m2     ",null,null,0,0]
[null,null,"szigetelőlemez"]
[]
[7,"48-005-1.5.1.1-0095512","Csapadékvíz elleni szigetelés; Függőleges felületen (épületlábazaton vagy attikafalon), egy rétegben, minimum 1,2 mm vastag lágy PVC lemezzel, átlapolások forrólevegős hegesztésével BAUDER THERMOFOL-U 15 szöveterősítéses, 1,5 mm vastag lágy PVC",17,"m      ",null,null,0,0]
[null,null,"szigetelőlemez"]
[]
[8,"48-005-1.61.6-0133142","Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízmegtartó- és/vagy szivárgó rétegek beépítése zöldtető csapadékvíz elleni szigetelésénél,(MEGLÉVŐ ANYAGBÓL) ömlesztett anyagú szivárgó- és vízmegtartó réteggel, vízszintes felületen",61,"m      ",null,null,0,0]
[]
[9,"48-005-1.66.2-0613276","Csapadékvíz elleni szigetelés; Tetőszigetelés rétegeinek leterhelése (MEGLÉVŐ LAPOKKAL),ágyazattal együtt, beton járólapokkal, teljes felületen kiosztva LEIER beton járdalap, 40/40/5 cm ,",61,"m2     ",null,null,0,0]
[]
[10,"48-005-1.71.2-0413459","Csapadékvíz elleni szigetelés;SZÜKSÉG SZERINTI  GÉPÉSZ BONTÁST AZ ÁR NEM TARTALMAZZA! Egytagú tetőösszefolyó vagy oldalkifolyó beépítése, csapadékvíz elleni szigeteléshez vízhatlanul csatlakoztatva, PVC anyagú tetőösszefolyó beépítése  lágy PVC lemez",3,"db     ",null,null,0,0]
[null,null,"szigetelésű tetőben EUROSZIG ITALPROFILI ART. 22 PVC anyagú tetőösszefolyó Ø 100/250 mm"]
[]
[11,"48-000-26","Leterheléssel rögzített vagy rögzítés nélküli hőszigetelő lemezek visszaépítése(meglévő anyagból kb.10%pótlással), vízszintes felületen",61,"m2     ",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Daruzási munka","index":4,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"90-006-1","VÁRHATÓ DARUZÁSI KÖLTSÉG",1,"egys.  ",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Egyéb, kieg. munkák","index":5,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"\"K\" tétel","Tetőkert humuszfeltöltésének leszedése és visszaterítése",14,"m2",null,null,0,0]
[]
[2,"\"K\" tétel","Növényzet telepítése a meglévővel egyező fajtával",14,"m2",null,null,0,0]
[]
[3,"81-231-106-075-21-91011","Tokos lefolyóvezeték műanyagból,\ngumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával,\nszabadon szerelve,\ncsőidomokkal és csőtartókkal együtt.\nAnyaga: PVC, MSZ:8000-4:1981,\nWAVIN típusú, KA PVC jelű\nátm.75 x 1,8 mm         \n",3,"m",null,null,0,0]
[]
[4,"81-231-110-110-21-91011","ua. mint az előzőátm.110 x 2,2 mm         ",3,"m",null,null,0,0]
[]
[5,"\"K\" tétel","HL62.1BF/7\nLapostető lefolyó függőleges DN75,\nPP szigetelő tárcsával, fűthető\n10-30W/230V), járható tetőhöz\n148-148mm / 137x137mm\n",3,"m",null,null,0,0]
[]
[6,"\"K\" tétel","Meglévő lapostetőn lévő lefolyó bontása  ",3,"db",null,null,0,0]
[]
[7,"\"K\" tétel","Meglévő álmennyezet megbontás, helyreállítása, lefestése glettelése",4,"m2",null,null,0,0]
[]
[8,"39-000-2","Gipszkarton álmennyezetek bontása",25,"m2",null,null,0,0]
[]
[9,"39-004-1.1.1.1-0211289","Látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése, L falszegéllyel, 15 mm talpszélességű fő és kereszt tartószerkezettel, ásványi anyagú betételemek elhelyezésével, 60x60 cm-es raszterben ARMSTRONG OPTIMA 95 RH MICROLOOK lap, 600x600x25 mm",25,"m2",null,null,0,0]
[]
[{"$nulls":7},0,0]