{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Záradék","Fejezet összesítő","01  Gázellátás","02  Hőközpont kialakítás"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":30,"n_cols":4,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[19,0,19,3],[23,2,23,3],[24,2,24,3],[25,2,25,3],[29,1,29,2],[8,0,8,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Indubius Mérnöki és Tanácsadó Kft."]
["1115 Budapest, Halmi u. 1."]
["Tel.: 30/699-54-01"]
["E-mail: lele@indubius.hu"]
["Adószám: 13983039-2-43"]
["Cégjegyzékszám: 01-09-88-3144"]
["Bsz:10700419-45092002-51100005"]
[]
["Név :  SZTE JGYPK Hattyas sor 6-8. sz. alatti  kazánház energetikai korszerűsítése                                "]
["ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS",null,"                                       "]
["Cím :  szeged, Hattyas sor 6-8.                                ",null," Kelt:      2016 év 08.hó 15.nap "]
["                                       ",null," Szám  2016/08/01          "]
["A munka leírása:        Kazáncsere, szivattyúcsere,               ",null," Készítette   Fekete László "]
["                               új gázbekötés készítése almérővel                                              "]
["                                  új elektromos bekötés készítése                                            "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Fejezet összesítő","index":1,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Fejezetek megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["01  Gázellátás",0,0]
["02  Hőközpont kialakítás",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"01  Gázellátás","index":2,"n_rows":63,"n_cols":9,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,5],[11,0,11,5],[15,0,15,5],[21,0,21,5],[23,0,23,5],[31,0,31,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
["19 Költségtérítés tételek"]
[1,"19-010-1.21.1","Általános teendők befejezés szakaszában, átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése",1,"db     ",0,0,0,0]
[]
[2,"19-010-1.21.2","Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése",1,"db     ",0,0,0,0]
[]
[3,"19-010-1.21.4","Általános teendők befejezés szakaszában, kezelő személyzet oktatása",1,"db     ",0,0,0,0]
[]
[4,"19-037-1.1","Kémények vizsgálata, huzatvizsgálat, tömörségi próba és alkalmassági szakvélemény (Kéményseprő V. számla)",2,"db     ",0,0,0,0]
[]
[5,"19-081-11.2.1","Ellenőrző próbák készítése belső gázvezeték hálózatra, hálózat hatósági ellenőrzése és átvétele (Gázmű számla)",1,"db     ",0,0,0,0]
["33 Falazás és egyéb kőműves munkák"]
[6,"33-063-1.1.2","Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között",1,"db     ",0,0,0,0]
[]
[7,"33-064-1.2.4","Lyukfúrás, vegyes és kőfalban, 41-50 mm átmérő között",1,"m      ",0,0,0,0]
["47 Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)"]
[8,"47-021-11.4","Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig, függesztőn és tartón, állványzaton",12,"m      ",0,0,0,0]
[]
[9,"47-021-12.4.1-0131032","Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Supralux Koralkyd korróziógátló alapozófesték, vörös, EAN: 5992451106033",12,"m      ",0,0,0,0]
[]
[10,"47-021-31.4.1-0141710","Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Supralux Astralin zománcfesték, okker, EAN: 5992454801041",12,"m      ",0,0,0,0]
["54 Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése"]
[11,"54-016-5.1","Gázvezeték szakaszos és hálózati tömörségi nyomáspróbája, DN 50-100 között",25,"m      ",0,0,0,0]
["81 Épületgépészeti csővezeték szerelése"]
[12,"81-000-1.1.1","Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig",12,"m      ",0,0,0,0]
[]
[13,"81-003-1.2.1.1.1.1.6-0110122","Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 50 Fekete acélcső MSZ 120/2 A 37X 2\" simavégű",12,"m      ",0,0,0,0]
[]
[14,"81-011-2.1-0312002","Tűzvédelmi tömítőpaszta elhelyezése 50 - 200 mm átmérő között, födém vagy faláttöréseknél Hilti CFS-S ACR",2,"db     ",0,0,0,0]
[]
[15,"81-013-1.2-0130984","Védőburkolat elhelyezése acélcsőre műanyag lefolyócsőből, DN 65 PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 63x1,9x1000 mm",0.5,"m      ",0,0,0,0]
["82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése"]
[16,"82-003-1.1.4-0245441","Gázmérő csatlakozás készítése, alaplemezzel, kétcsonkú mérőhöz DN 40 Viega gázmérő csatlakozólemez, kétcsonkú gázmérők csatl., mindkét oldalon belső menettel, horganyzott acél / öntvény, 1 1/2\", G-16 Qmax=25m3/h Itron(Actaris) tip. Menómbrános gázmérővel",1,"db     ",0,0,0,0]
[]
[17,"82-010-5.3.2-0322011","Gázüzemű lakásfűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése, földgázra vagy PB gázra, kondenzációs fali- vagy modulkazán 40 kW teljesítmény felett Viessmann Vitodens 200-W Gázüzemű kondenzációs falikazán Vitotronic 100HC1B szabályzóval",2,"db     ",0,0,0,0]
[null,null,"Kaszkád konmunikációs modullal, Vitotronic 300-K MW2B szabályzóval, csatlakozókészlettel  Fűtő kivitel. Névleges teljesítmény: 99 kW (50/30°C)"]
[]
[18,"82-016-14.1.4-0322364","Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű,fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére,felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsövek 100/150 mm Viessmann PPs égéstermék-elvezetés AZ-cső 1 m hosszú Rendszerméret:",4,"db     ",0,0,0,0]
[null,null,"100/150 mm"]
[]
[19,"82-016-14.1.4-0322367","Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű,fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére,felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsövek 100/150 mm Viessmann PPs égéstermék-elvezetés AZ-cső 0,5 m hosszú Rendszerméret:",2,"db     ",0,0,0,0]
[null,null,"100/150 mm"]
[]
[20,"82-016-14.2.4.1.4-0322358","Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű,fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére,felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsőidomok vizsgálóidomok egyenes idom 100/150 mm Viessmann PPs égéstermék-elvezetés",2,"db     ",0,0,0,0]
[null,null,"AZ-ellenőrző idom, egyenes. Rendszerméret: 100/150 mm"]
[]
[21,"82-016-14.2.4.1.4-0322358","Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű,fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére,felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsőidomok  100/150mm AZ ív 45 ͦ",2,"db     ",0,0,0,0]
[]
[22,"82-016-14.2.5.2.3-0244028","Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű,fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére,felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsőidomok tetőátvezetések ferdetető 100/150 AZ tetőátvezetés, fekete (pps)",2,"db     ",0,0,0,0]
[]
[23,"82-016-16.4-0322407","Kiegészítők füstgázkészletekhez 100/150 mm Viessmann PPs égéstermék-elvezetés Univerzális tetőátvezetés, fekete. Rendszerméret: 100/150 mm",2,"db     ",0,0,0,0]
[]
[24,"82-001-7.4.2-0116865","Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap gázfőcsap EFFEBI VENUS teljesátömlésű golyóscsap, gázra, nikkelezett, PN 4, 60 C fok, bb   1\" típ. Kód: 1001G206",2,"db",0,0,0,0]
[]
[25,"83-002-4.1.1.1.1-0114552","Egyéb befúvó és elszívó szerkezetek,  szögletes ajtórács felszerelése Vents MVM 475x80",2,"db     ",0,0,0,0]
[]
[26,"K-tétel","Kondenzátum semlegesítő berendezés",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"Geno-Neutra v N-70"]
[]
[27,"K-tétel","12 kg ABC porraloltó készülék",1,"db",0,0,0,0]
[]
[]
[null,null,"Fejezet összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"02  Hőközpont kialakítás","index":3,"n_rows":66,"n_cols":9,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,5],[7,0,7,5],[9,0,9,5],[11,0,11,5],[13,0,13,5],[17,0,17,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
["19 Költségtérítés tételek"]
[1,"19-010-1.11.3","Általános teendők megvalósulás szakaszában, üzembehelyezés és szerelési nyilatkozat készítése",1,"db     ",0,0,0,0]
[]
[2,"82-016-12.5","Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése 139.561-279.120 W teljesítmény között (2db kazánra elvégezve)",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[3,"19-010-1.21.2","Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése",1,"db     ",0,0,0,0]
["47 Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)"]
[4,"47-021-11.4","Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig, függesztőn és tartón, állványzaton",10,"m      ",0,0,0,0]
["54 Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése"]
[5,"54-016-6.1","Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig",10,"m      ",0,0,0,0]
["80 Általános épületgépészeti szerelés"]
[6,"80-001-1.3.1.1-0125706","Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén védőcsőhéjjal, ragasztással rögzítve, NÁ 65 mm csőátmérő Armacell Tubolit DG falvastagság: 20 mm, külső csőátmérő 76 mm",10,"m      ",0,0,0,0]
["81 Épületgépészeti csővezeték szerelése"]
[7,"81-000-1.1.1","Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig",10,"m      ",0,0,0,0]
[]
[8,"81-004-1.4.1.1.2.1.3-0110025","Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 65 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 2 1/2\" simavégű",10,"m      ",0,0,0,0]
["82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése"]
[9,"82-000-1.2.1","Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig",4,"db     ",0,0,0,0]
[]
[10,"82-000-4.2.1.2","Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak kazánok 61-120 kW között",2,"db     ",0,0,0,0]
[]
[11,"82-008-3.1.4.1.3-0150206","Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes és karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 40 Grundfos MAGNA3 40-100 F, Szabályozott nedvestengelyű keringetőszivattyú PN6/10 karimával ,1x230-240V, A-energiaosztály",2,"db     ",0,0,0,0]
[12,"82-001-2.16.1-0114037","Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 65 PN 10 - PN 16, szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) TA STAF karimás beszabályozó szelep mérőcsonkkal, DN 65, PN 16, szürkeöntvény, 120 °C, Cikkszám:52-181-065",2,"db     ",0,0,0,0]
[]
[13,"82-001-2.16.3-0119715","Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 65 PN 10 - PN 16, iszapleválasztó Pneumatex Zeparo ZIO 65F, DN 65, PN 16, GG 25, méret: 168x626mm",2,"db     ",0,0,0,0]
[]
[14,"82-001-2.16.3-0125832","Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 65 PN 10 - PN 16, mikrobuborék leválasztó Pneumatex Zeparo ZIO 65F, DN 65, PN 16, GG 25, méret: 168x626mm",2,"db     ",0,0,0,0]
[]
[15,"82-001-2.16.3-0240307","Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 65 PN 10 - PN 16, szennyfogószűrő,  iszap- és levegőleválasztó MSG öntöttvas ferdeülésű, karimás szennyfogószűrő, PN 16, DN 65, MSG.8.10.",2,"db     ",0,0,0,0]
[]
[16,"82-001-5.7.3-0140507","Karima közé építhető szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 65  PN 40-ig szelepek, csappantyúk (szabályzó, beavatkozó) MVV-ISG RETURNVENT visszacsapószelep,  PN 6-16 DN 65",2,"db     ",0,0,0,0]
[]
[17,"82-001-5.7.7-0140302","Karima közé építhető szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 65  PN 40-ig pillangószelep MVV-ISG DISC acélházas pillangószelep EPDM, tengelyvéggel, PN 25 DN  65",12,"db     ",0,0,0,0]
[]
[18,"82-001-6.2.8-0123053","Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep NELKE-WATTS automata légtelenítő-szelep 1/2\" DN15 115°C-ig, Minivent MV 15, 02.50.015",4,"db     ",0,0,0,0]
[]
[19,"82-001-6.3.8-0110706","Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep Mofém kifolyószelep, tömlővéggel 3/4\" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 162-0002-00",2,"db     ",0,0,0,0]
[]
[20,"82-001-6.4.8-0123145","Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep NELKE-WATTS kifolyócsap külső menettel, tömlővéggel, PN20, DN25, 1\" sárgaréz-mattchrom, AKH 25,",4,"db     ",0,0,0,0]
[null,null,"05.52.025"]
[]
[21,"82-001-7.3.8-0117038","Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsági szerelvény GIACOMINI biztonsági szelep, 2,5 bar lefúvási nyomásra, R140, 3/4\"",2,"db     ",0,0,0,0]
[]
[22,"82-001-7.4.2-0131003","Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MVV-ISG UNIBALL gömbcsap szénacélból, belsőmenetes, vízre, 23951, PN 40 DN 25",9,"db     ",0,0,0,0]
[]
[23,"82-001-7.5.2-0130606","Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Mofém AHA Univerzális gömbcsap 5/4\" bb. menettel, vízátbocsátás 330 l/min., névleges méret 32",4,"db     ",0,0,0,0]
[null,null,"mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0051-00"]
[]
[24,"82-002-3.2.1.1.1.1","Vízmérő elhelyezése kétoldalon külső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, hitelesítés nélkül (hitelesítést a beszerelés előtt célszerű elvégeztetni), házi vízmérők hidegvízre, szárazonfutó, egysugaras, DN 15",1,"db     ",0,0,0,0]
[]
[25,"82-004-6.1.1.1-0721133","Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között Pneumatex Statico SD8.3  8 literes zárt tágulási tartály DLV15 csappalH4 hidrométerrel. Méret: D314x166mm",2,"db     ",0,0,0,0]
[]
[26,"82-005-1.12.3-0322101","Földgáz tüzelésű, melegvízüzemű, acéllemez kondenzációs kazán elhelyezése és bekötése, 80,01-120 kW teljesítmény között ",2,"db     ",0,0,0,0]
[]
[28,"82-005-16.2-0123302","Manométer elhelyezése, lemezházas NELKE-WATTS manométer-axiális hátsó csatlakozással, 63 mm átmérővel 0-4 bar 1/4\", MHA 63/4, 03.16.204",7,"db     ",0,0,0,0]
[]
[29,"82-005-17.1.1-0123241","Hőmérő elhelyezése, egyenes hőmérő, kicsi NELKE-WATTS Bimetál hőmérő 1/2\", 0-120°C 63 mm átmérővel, 42 mm benyúlással, kerek alukeretes előlappal, T 63/50, 03.01.040",5,"db     ",0,0,0,0]
[]
[30,"82-007-6.5","Sondex SL70-BR28-90-TL-LIQUID lemezes hőcserélő Q=200kW elhelyezése és bekötése dT=pr=80/60C; dTsec=75/55C méret: 225x106x497mm",1,"db     ",0,0,0,0]
[]
[31,"82-016-6.1.1-0461106","Felirati táblák elhelyezése zománcozott egysoros 80x40-100x150 mm Zománc feliratos fémtábla, 1 soros 10x10 cm",10,"db     ",0,0,0,0]
[]
[32,"82-031-1.2.3","Vízszűrő elhelyezése és bekötése, cserélhető szűrőbetéttel, kétoldalon menetes csatlakozással, DN 25 BWT VAS 15F1 ECO vízlágyító berendezés Qn=1560l/h ",1,"db     ",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Fejezet összesen:",{"$nulls":4},0,0]