{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":11,"sheets":["Záradék","Összesítő","Helyszíni beton és vasbeton mun","Vakolás és rabicolás","Szárazépítés","Aljzatkészítés, hideg- és meleg","Fa- és műanyag szerkezet elhely","Fém nyílászáró és épületlakatos","Felületképzés","Beépített berendezési tárgyak e","Épületgépészeti szerelvények és"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":34,"n_cols":4,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[33,1,33,2],[26,2,26,3],[27,2,27,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név :   SZTE Károlyi Mihály Kollégium                               ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :   Szeged, Kossuth Lajos sgt. 74.                               ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
[" Lakás felújítás építész, gépész                                                                            "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 Közvetlen költség összesen",null,0]
["2.2 Tartalékkeret",0.05,0]
["2.3 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.4 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Helyszíni beton és vasbeton munka",0,0]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Szárazépítés",0,0]
["Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése",0,0]
["Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése",0,0]
["Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Beépített berendezési tárgyak elhelyezése",0,0]
["Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Helyszíni beton és vasbeton mun","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-031-1.2.1","Kontakt- vagy csúsztatott esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C16 szilárdsági osztálynak megfelelően 5 cm vastagságban",19.4,"m2",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":3,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-000-1.1.1","Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarcs",20,"m2",null,null,0,0]
[]
[2,"36-000-18","Téglafelület fugáinak tisztítása 2 cm mélységben",20,"m2",null,null,0,0]
[]
[3,"36-001-1.1.1-0550030","Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal",20,"m2",null,null,0,0]
[]
[4,"36-090-1.1.1-0550030","Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel",2,"m2",null,null,0,0]
[]
[5,"36-090-2.1.3","Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 21-40 cm szélesség között",10,"m",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szárazépítés","index":4,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[]
[1,"39-005-3.1.2-0120012","Falburkolat készítése állítható kengyellel CD 60/27 profillal, 90 cm-es CD bordatávolsággal, bordák között kitöltő szigeteléssel, 1 rétegű gipszkarton borítással, kengyel távolság 6,01-9 cm között RIGIPS 1 rtg. normál RB 12,5 gipszkarton borítással",2,"m2",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Aljzatkészítés, hideg- és meleg","index":5,"n_rows":31,"n_cols":9,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-2.1","Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból",19.4,"m2",null,null,0,0]
[]
[2,"42-000-2.2","Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe",20,"m2",null,null,0,0]
[]
[3,"42-011-1.1.1.1-0216002","Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó",29.67,"m2",null,null,0,0]
[]
[4,"42-011-1.1.1.2-0314002","Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben,  hajlaterősítő szalag elhelyezésével MUREXIN 1 KS folyékonyfólia",19.07,"m2",null,null,0,0]
[]
[5,"42-011-1.1.1.3.1-0216005","Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, simító felületkiegyenlítés készítése, 5 mm átlagos rétegvastagságban MUREXIN AM 20 kiegyenlítőhabarcs",29.67,"m2",null,null,0,0]
[]
[6,"42-011-2.1.1.1-0216002","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó",19.4,"m2",null,null,0,0]
[]
[7,"42-011-2.1.1.2-0314002","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben,  hajlaterősítő szalag elhelyezésével MUREXIN 1 KS folyékonyfólia",5.08,"m2",null,null,0,0]
[]
[8,"42-011-2.1.1.4.1-0311048","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban MUREXIN NE 30 Extrém aljzatkiegyenlítő",19.4,"m2",null,null,0,0]
[]
[9,"42-012-1.1.1.1.1.3-0314055","Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 -  40x40 cm közötti lapmérettel MUREXIN KMG 25 Speciál",29.67,"m2",null,null,0,0]
[null,null,"ragasztóhabarcs, C2T MUREXIN FM 60 fugázó, fehér CG2"]
[]
[10,"42-022-1.1.1.1.1.3-0314055","Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 -  40x40 cm közötti lapmérettel MUREXIN KMG 25 Speciál ragasztóhabarcs, C2T",19.4,"m2",null,null,0,0]
[null,null,"MUREXIN FM 60 fugázó, fehér CG2"]
[]
[11,"42-022-2.1.1.1.3-0314055","Lábazatburkolat készítése, beltérben, mázas kerámiával, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 25×25 - 40×40 cm közötti lapmérettel MUREXIN KMG 25 Speciál ragasztóhabarcs, C2T MUREXIN FM 60",31.28,"m",null,null,0,0]
[null,null,"fugázó, fehér CG2"]
[]
[12,"42-042-6.1.1.2-1311143","Kisegítő- és részmunkák, parketta csiszolása és lakkozása, normál igénybevételre, 2 rétegben, vízbázisú lakkal MUREXIN Alapozó gél LM és PU lakkhoz + MUREXIN Aqua Objekt vizeslakk, matt",38.77,"m2",null,null,0,0]
[]
[13,"42-042-31.1.7","Lábazat kialakítása, falábazat (székléc) készítése",36.08,"m",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fa- és műanyag szerkezet elhely","index":6,"n_rows":26,"n_cols":9,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-000-1.1","Fa nyílászáró szerkezetek bontása,  ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m2-ig",5.15,"m2",null,null,0,0]
[]
[2,"44-000-1.2","Fa nyílászáró szerkezetek bontása,  ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m2 között",6.95,"m2",null,null,0,0]
[]
[3,"44-001-1.1.1.1-0131034","Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF",3,"db",null,null,0,0]
[null,null,"tokkal, kilinccsel, 90x210 cm (2db ajtóban szellőző elhelyezése)"]
[]
[4,"44-001-1.1.1.2-0131046","Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között Beltéri kazettás ajtó, felül üvegezhető,",2,"db",null,null,0,0]
[null,null,"egyszárnyú, MDF tokkal, kilinccsel, 100x210 cm"]
[]
[5,"44-006-3-0210003","Kazán eltakarása fa rácsozattal",6,"m2",null,null,0,0]
[]
[6,"44-011-1.1.1-0167412","Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítéssel (szerelvényezve, finom beállítással), 6,01-10,00 m kerület között FENSTHERM BRILL Befelé nyíló üvegezett bejárati ajtó/ fix ",1,"db",null,null,0,0]
[null,null,"felülvilágítóval, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 100 x  210+30 cm (lég szeleppel ellátva)"]
[]
[7,"44-012-1.1.1.5.1-0222361","Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, hatkamrás profil, egyszárnyú bukó-nyíló REHAU Euro-Design 86 bukó-nyíló",1,"db",null,null,0,0]
[null,null,"ablak, fehér, Ug = 1,1 W/m2K 60 x 60 cm (légszeleppel ellátva)"]
[]
[8,"44-012-2-0166735","Műanyag lécek, sorolók, kiegészítők elhelyezése (beépítéssel) Öntapadós takaróléc, rolós, 30 x 1,5 mm, 100 m-es tekercsben",2.4,"m",null,null,0,0]
[]
[9,"44-029-1.1.3","Beépített szekrények elhelyezése és helyszíni szerelése, konyhaszekrény, felső polc, 3 tagú",9,"db",null,null,0,0]
[]
[10,"k-tétel","Konyhai müa. ablakba légszelep elhelyezése",1,"db"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fém nyílászáró és épületlakatos","index":7,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"45-000-1.1.1","Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, kapu, 1,00 m2 felületig",0.4,"m2",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":8,"n_rows":24,"n_cols":9,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.2.1.2","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többrétegű enyves festék lekaparása és lemosása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen",2.26,"100 m2",null,null,0,0]
[]
[2,"47-000-1.4.1.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; régi olajfesték eltávolítása falfelületről, lekaparással, spatulával, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen",3,"m2",null,null,0,0]
[]
[3,"47-000-1.21.4.1.2-0417972","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, diszperziós kötőanyagú glettel, vakolt felületen, tagolt felületen SAKRET DG-03 Diszperziós glett",226.47,"m2",null,null,0,0]
[]
[4,"47-000-4.1.5","Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajfesték eltávolítása kaparással (raskettázás), cső és regisztercső felületről (80 NÁ-ig), függesztő és tartóvasakról, mosdó állványzatról",108,"m",null,null,0,0]
[]
[5,"47-000-7.1.2.2","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással (raskettázás), tagolt felületről",34,"m2",null,null,0,0]
[]
[6,"47-010-1.1.1-0154102","Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen StoPrim Plex diszperziós, akrilátbázisú univerzális alapozó, 00518-002",226.47,"m2",null,null,0,0]
[]
[7,"47-011-15.1.1.2-0159472","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Caparol Extra diszperziós belső falfesték, színes I.",226.47,"m2",null,null,0,0]
[]
[8,"47-021-11.4","Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig, függesztőn és tartón, állványzaton",108,"m",null,null,0,0]
[]
[9,"47-021-31.4.1-0130361","Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",108,"m",null,null,0,0]
[]
[10,"47-031-1.1.1.2-0130701","Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",34,"m2",null,null,0,0]
[]
[11,"47-031-1.5.1.2-0130361","Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",34,"m2",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Beépített berendezési tárgyak e","index":9,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"50-001-1.1.1.2.1-0041031","Keretes tolóajtós (2 cm lapvastagságú) ( tolóajtón tükör elhelyezése) szekrény beépítése laminált bútorlemez keretre, 58 cm mélységig, maximum 279 cm magasságig,  laminált felülettel Tolóajtó laminált bútorlemezből",1,"db",null,null,0,0]
[]
[2,"50-002-1.1.1.1.1-0010006","Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 60 cm mély, 70 cm magasságban, alsószekrényekből (2 db polccal) + felső szekrények Alsószekrény lakkozott tömör fa frontlappal 60x60x70 cm",6,"db",null,null,0,0]
[]
[3,"50-002-1.1.1.1.4-0010034","Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 60 cm mély, 70 cm magasságban, alsószekrényekből (3 fiókkal) Alsószekrény lakkozott tömör fa frontlappal 60x60x70 cm",1,"db",null,null,0,0]
[]
[4,"50-002-1.1.1.1.6-0010114","Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 60 cm mély, 70 cm magasságban, sarok alsószekrényekből (2 polccal) Sarok alsószekrény lakkozott tömör fa frontlappal 90x90x70 cm",1,"db",null,null,0,0]
[]
[5,"50-002-1.1.1.1.7-0010102","Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 60 cm mély, 70 cm magasságban, mosogatószekrényekből (2 medencés, polc nélkül) Mosogatószekrény lakkozott tömör fa frontlappal 60x60x70 cm",1,"db",null,null,0,0]
[]
[6,"k-tétel","előszoba fal (80 cm széles)",1,"db"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti szerelvények és","index":10,"n_rows":65,"n_cols":9,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"82-000-3.2","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók",1,"db",null,null,0,0]
[]
[2,"82-000-3.3","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, mosogatók",1,"db",null,null,0,0]
[]
[3,"82-000-3.4","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal",1,"db",null,null,0,0]
[]
[4,"82-000-3.7","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, fürdőkád",1,"db",null,null,0,0]
[]
[5,"82-000-4.11.1.2","Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak acéllemez radiátor, 11 - 20 tag között",5,"db",null,null,0,0]
[]
[6,"82-001-17.1.2-0114697","Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, hollandival csatlakoztatva OVENTROP Uni XH termosztát, M30x1,5 mm, 7-28°C, 0 * 1-5, folyadéktöltetű érzékelővel, elzárható, mikrokapcs. határolható, blokkolható, fehér, 101 13 65",5,"db",null,null,0,0]
[]
[7,"82-009-2.1.1.2-0214051","Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és bűzelzáró nélkül, bútorba beépített, egymedencés csepptálcás Rozsdamentes lemez mosogató, 860x435 mm, HM 861, egymedence + csöpögtető",1,"db",null,null,0,0]
[]
[8,"82-009-5.1-0112635","Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, tükörrel, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszeleppel, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó, 60 cm, 3 csaplyukkal, extra, Kód: 4196 70",1,"db",null,null,0,0]
[]
[9,"82-009-8.2-0319305","Épített tusoló készítése és bekötése,  csapteleppel",1,"db",null,null,0,0]
[]
[10,"82-009-11.1.4.2-0117101","WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke,  nyomógomb nélkül, porcelánból, monoblokkos, alsókifolyású mélyöblítésű kivitelben ALFÖLDI/SOLINAR porcelán mélyöblítésű MB WC csésze 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 6003 09,",1,"db",null,null,0,0]
[null,null,"WC-ülőkével, fehér, Kód: 8780 61"]
[]
[11,"82-009-12.1-0371023","WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke Fehér ülőke,Állítható rozsdamentes kapcsok és csavarok,Fehér,Kód:709020200",1,"db",null,null,0,0]
[]
[12,"82-009-12.2.1-0135122","WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez HL201, Lágy PE WC-csatlakozó többrészes DN110 ajakos tömítéssel, fehér",1,"db",null,null,0,0]
[]
[13,"82-009-19.1.1-0314513","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, csaptelep Kludi-Standard zuhanycsaptelep, falra szerelhető kivitel, automata zuhanyváltó, zuhanygarnitúra nélkül, kr., Cikkszám: 25 0010515",1,"db",null,null,0,0]
[]
[14,"82-009-19.3.2-0314504","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep Kludi-Standard mosdócsaptelep, lánctartóval, kr., Cikkszám: 21 0580515",1,"db",null,null,0,0]
[]
[15,"82-009-19.5.2-0323101","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, álló, illetve süllyesztett mosogató csaptelep Kludi-Standard álló többfunkciós mosogatócsaptelep, elfordítható kifolyó, 2 csatlakozó mosó- vagy mosogatógéphez, 15 l/perc, kr., C: 31",1,"db",null,null,0,0]
[null,null,"7010515"]
[]
[16,"82-009-21.1-0135007","Folyóka , padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL300, Padlólefolyó DN50 vízszintes, 1db DN40/50 oldalsó befolyás, szigetelő karima, visszacsapó szelepes szifonbetét, műa rácskeret, nemesacél rács",1,"db",null,null,0,0]
[]
[17,"82-012-3.3.1.5","Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 800 mm (új radiátor szelepekkel)",4,"db",null,null,0,0]
[]
[18,"82-012-12.3.2.3","Törölközőszárító radiátorok elhelyezése széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1820 mm fűtőtest magasságig, lapított körcsöves, lépcsős törölközőszárító radiátor, 600 mm (szelepekkel)",1,"db",null,null,0,0]
[]
[19,"82-016-1.1.1-0318743","Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, papírtartó MOFÉM Fiesta WC papír tartó, fedél nélkül, kód: 501-1071-00",1,"db",null,null,0,0]
[]
[20,"82-016-1.1.3-0116051","Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, szappantartó ALFÖLDI/BÁZIS porcelán szappantartó lyukas, csavarozható, fehér, Kód: 4650 00 01",1,"db",null,null,0,0]
[]
[21,"82-016-1.1.7-0318740","Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, törölközőtartó MOFÉM Fiesta törölköző tartó, 600 mm, krómozott sárgaréz, kód: 501-1010-00",1,"db",null,null,0,0]
[]
[22,"82-016-1.1.8-0115521","Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, piperepolc ALFÖLDI/BÁZIS porcelán polc 60 cm, csavarozható, fehér, Kód: 4681 00 01",1,"db",null,null,0,0]
[]
[23,"82-016-1.1.9-0318742","Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, WC-kefe tartóval MOFÉM Fiesta WC kefe fali tartóval, kód: 501-1080-00",1,"db",null,null,0,0]
[]
[24,"k-tétel","mosógép kiállás kialakítása",1,"db",null,null,0,0]
[]
[25,"k-tétel","faláttörések és födém áttörés készítése",10,"db",null,null,0,0]
[]
[26,"k-tétel","víz vezetékek falba sűllyesztése",1,"klt",null,null,0,0]
[]
[27,"k-tétel","Vízminta vételi jegyzőkönyv",1,"db"]
[]
[28,"k-tétel","Vízóra áthelyezés pincébe",1,"db"]
[]
[29,"k-tétel","Szagelszívó elhelyezése",1,"db"]
[]
[30,"k-tétel","Bútorba építhető gáz + elektromos tűzhely elhelyezése",1,"db"]
[]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]