{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["Záradék","Összesítő","Irtás, föld- és sziklamunka","Helyszíni beton és vasbeton mun","Fém nyílászáró és épületlakatos","Rögzítések, tömítések","Elektromos "],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név :                                  ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":7,"n_cols":3,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Helyszíni beton és vasbeton munka",0,0]
["Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése",0,0]
["Rögzítések, tömítések",0,0]
["Elektromos munka",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-11.1","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe",3,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Helyszíni beton és vasbeton mun","index":3,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-000-11.2.1","Lépcsőszerkezetek bontása, vasbetonból, C16/20 betonminőségig",8,"m3",0,0,0,0]
[]
[2,"31-051-2-0112140","Térburkolat készítése 8 cm vastag betonból, tükörkiemeléssel, dilatálva, 8 cm kavicságyazattal,  saját levében simítva cementszórással, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton",20,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 5,5 finomsági modulussal"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fém nyílászáró és épületlakatos","index":4,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"45-000-2.1","Rácsok, korlátok, kerítések bontása, idomacél rács vagy korlát",10,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"45-003-1.2-0121171","Kerítéskapu elhelyezése kétszárnyú kivitelben Kétszárnyas nyíló kapu 3m x 2,5m, 40.40.2 zártszelvényből és 12x12-es négyzetvas rácsozattal, állítható pántokkal, kiskapuval, mágneszárral, festve, helyszínre szállítva és beszerelve.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"45-004-2-0180301","Lépcsőkorlát elhelyezése fészekbe vagy kőcsavaros rögzítéssel Acélcső korlát, 51 mm átmérőjű kézfogóval, alatta 5 sor 18 mm átmérőjű osztással, porszórt felülettel homlokzati falhoz rögzítve",3,"m",0,0,0,0]
[]
[4,"45-004-2-0180302","Acél lépcső készítése 1,25m széles, 3m hosszú, pihenő 2m x 1.7m, korláttal, festve, helyszínen szerelve. A pihenőn felhajtható korlátelemmel, lépcső alatt zárható raktér kialakítással.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Rögzítések, tömítések","index":5,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"88-004-1.1.1.1-0470414","Rögzítőelem elhelyezése téglafalazatba tömör tégla esetén, galvanikusan horganyzott rögzítő elem mechanikus rögzítésével HILTI HPS-1 5/0x20 műanyag beütőék, galv. horganyzású beütőcsavarral, Csz.: 260395",45,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromos ","index":6,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-001-22-0533492","Kábelcsatorna elhelyezése LEGRAND DLP mini 20x13,5mm",24,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"71-002-1.1-0224410","Szigetelt vezeték elhelyezése vezetékcsatornába H05VV-F 2x1.0 sodrott",20,"m",0,0,0,0]
[]
[3,"71-006-1.1.2-0315790","GANZKK kétállású kapcsoló IP65 16A",1,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"72-012-1.1.2.2.1.1-0124508","Bejáratok automatizálása a műszaki leírás szerint. Komplett kapunyitó automatika szett felszerelése, 200kg kapuszárny súlyig, 2 darab beépített motorral, vezérléssel.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"71-006-1.1.2-0315790","MASCO T.E.L.L. GSM GATE CONTROLL 1000 TÁVVEZÉRLÉS - GSM ÉS ELLENŐRZŐRENDSZER  TELL GSM alapú kapuvezérlő, kapuk, sorompók, zárak nyitására ingyenes GSM telefonhívással, 4-féle SMS jelentés a kapu rendellenességeiről, csak a beprogramozott személy jogosult nyitásra, max 1000 felhasználó, USB-n, SMS-ben vagy GSM adathívással programozható, eseménymemória, tápfeszültség 9-24 Vdc, illesztőmodullal 16~30 Vac, névleges áramfelvétel 120mA, relé kapcsolási teljesítménye 5A@24 Vac/Vdc, méret 84x72x32 mm, működési hőmérséklet -20~+70 ˘C + sim kártya",1,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"72-012-1.1.2.2.1.1-0124508","König USB hosszabbító UTP kábel  20 méteres.  Műszaki irodába vezetve.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"72-012-1.1.2.2.1.1-0124508","A komplett munka elvégzéséhez szükséges egyéb rezsi költségek, a helyszini bejárás során tapasztaltak szerint. Beüzemelkéssel átadási dokumentum elkészításável.",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]