{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["Záradék","Összesítő","Irtás, föld- és sziklamunka","Bádogozás","Szigetelés"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":34,"n_cols":4,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[33,1,33,2],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név :                                  ",null,"                                       "]
["SZTE Semmelweis Ignác Kollégium                                       ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["Szeged, Semmelweis u. 4.                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["Tetőszigetelés javítása                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Tartalékkeret",0.05,0]
["2.3 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Bádogozás",0,0]
["Szigetelés",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-11.2","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m3-es konténerbe",1,"db",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Bádogozás","index":3,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"43-000-8","Falfedések egy vagy két vízorros, hajlatbádog bontása,100 cm kiterített szélességig",175,"m",null,null,0,0]
[]
[2,"43-003-1.2.1.1-0993106","Ereszszegély szerelése lágyfedésű tetőhöz, minősített ötvözött horganylemezből, 20 cm kiterített szélességgel Ereszszegély horganylemezből, 0,65 mm vtg., standard felületű, Ksz: 20 cm",140,"m",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szigetelés","index":4,"n_rows":24,"n_cols":9,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"48-000-2.1","Teljes felületen hegesztett, olvasztott vagy ragasztott bitumenes lemez szigetelés bontása, lefolyó idomok környékén, kettő vagy több réteg lemez esetén, vízszintes felületről",10,"m2",null,null,0,0]
[]
[2,"48-000-4.2","Sávosan vagy pontonként hegesztett, olvasztott vagy ragasztott bitumenes lemez szigetelés bontása, attikafalról és kémények lábazatáról, kettő vagy több réteg lemez esetén, függőleges felületről",100,"m",null,null,0,0]
[]
[3,"48-005-1.4.2.1-0099012","Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag  poliészterfátyol hordozójú, kiemelkedő műszaki tulajdonságú, egyrétegű alkalmazásra minősített, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, aljzathoz teljes",30,"m2",null,null,0,0]
[null,null,"felületű olvasztásos ragasztással, átlapolások teljes felületű hegesztésével VILLAS E-PV 5,0 S/F Extra, poliészterfátyol hordozórétegű, 5 mm vastag, SBS modifikált zárólemez"]
[]
[4,"48-005-1.8.2.1.2-0095324","Csapadékvíz elleni szigetelés; Tetőfelépítmények (kémény, felülvilágító, stb.) szegélyezése, alsó réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, az aljzathoz teljes felületű",175,"m",null,null,0,0]
[null,null,"olvasztásos ragasztással, az átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve BAUDER PYE PV 200 S4 poliészterfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez, talkumszórás"]
[]
[5,"48-005-1.32.1.1-0095324","Csapadékvíz elleni szigetelés; Dilatáció kialakítása kőzetgyapot hajlatékek közötti, előregyártott dilatációs profil beépítésével szigetelés  rétegei közé, polietilén csőhéjjal, 2x33 cm széles  poliészterfátyol hordozójú bitumenes lemez sávborítással,",60,"m",null,null,0,0]
[null,null,"egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel ITALPROFILI ART. 690 dilatációs profil + BAUDER SCHWARTE PYE PV 200 S4 elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez 2x33 cm vértező lemez sáv + kőzetgyapot hajlaték"]
[]
[6,"48-005-1.71.1-0413449","Csapadékvíz elleni szigetelés; Egytagú tetőösszefolyó vagy oldalkifolyó beépítése, csapadékvíz elleni szigeteléshez vízhatlanul csatlakoztatva, termoplasztikus műanyag tetőösszefolyó beépítése bitumenes lemez vagy EPDM szigetelésű tetőben (szükség esetén ",5,"db",null,null,0,0]
[null,null,"fűtőkábel elhelyezése külön tételben) EUROSZIG ITALPROFILI ART. 11 termoplasztikus műanyag tetőösszefolyó Ø 100/250 mm"]
[]
[7,"48-005-1.83.1-0413483","Csapadékvíz elleni szigetelés; Páraszellőző elhelyezése, termoplasztikus műanyag páraszellőző beépítése bitumenes lemez szigetelésű tetőben, csapadékvíz elleni szigeteléshez vízhatlanul csatlakoztatva",20,"db",null,null,0,0]
[]
[8,"k-tétel","Napelemek szükség szerinti mozgatása",1,"klt"]
[]
[9,"k-tétel","Csapadékvíz levezető magasnyomású tisztítása",1,"klt"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]