{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,1,27,1],[20,2,27,2],[20,3,27,3],[20,4,27,4],[10,1,14,1],[10,2,14,2],[10,3,14,3],[10,4,14,4],[15,1,19,1],[15,2,19,2],[15,3,19,3],[15,4,19,4],[3,1,7,1],[3,2,7,2],[3,3,7,3],[3,4,7,4],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,4,9,4]]}
[]
[]
[null,"Tsz.","Megnevezés","Opciók","Mennyiség","Megjegyzés"]
[null,1,"Ottó 2 sz. asztal, közép-oszlopváz és talp 50x30x2 mm-es ov., dekoritos, 120x50 cm, polc előkész.","Fémváz színe: RAL 7037 (RAL 7037 hamuszürke), Korcsoport: 6. (6. kcs.), Dekoritszín: B (bükk)",10,"Asztalmagasság és egyéb funkcionális méretek az MSZ EN 1729-1 (oktatási intézmények bútorai) szabvány szerint."]
[{"$nulls":5},"A vázszerkezet különösen erős, 50x30x2 mm-es vastagfalú síkoválcső, fordított \"T\" alakú közép-oszlopvázas konstrukció. Az írólap alatt végigfutó 40x20 mm-es zártszelvény keresztmerevítő a konstrukció stabilitását növeli. Ez a merevítő támasztja alá 4 db hegesztett acél rögzítőfül segítségével az opcionálisan szerelhető füzettartó polcot. Két oldalon 2 mm vastag, egyik végén lekerekített, hegesztett lemez táskatartó akasztófüllel ellátva."]
[{"$nulls":5},"A vázszerkezet felületkezelése környezetbarát porszórt műanyag (ráégetett, oldószer nélküli és nehézfémmentes műanyag porfesték). A ráégetéssel nyert műanyag felület rugalmas, kisebb mechanikai behatásoknak és vegyi anyagoknak ellenáll."]
[{"$nulls":5},"A talajjal párhuzamos síkoválcső lábszerkezet végei a vázra acélszegeccsel rejett (oldalról és felülről nem látható) módon felszegecselt, vastag koptatórétegű, szürke (nyomot nem hagyó) műanyag csúszóval ellátottak. A csúszó dugó- és talprésze egybeöntött."]
[{"$nulls":5},"Az asztallap min. 20 mm vastag dekoritos lap (a dekorit lapok közé zárt lakkozott keményfa élzárással), a keményfa él lekerekített. A lap az írólaptartó konzolhoz 4 db beültetős anyába behajtott D-fejű csavarral rejtett módon rögzítve. Ez a kapcsolat oldható, de mégis nagy teherbírású."]
[null,2,"Polc felár tanulóasztalokhoz (személyenként)","Laminált lap színe: H1518ST15 (H1518ST15 natúr bükk )",20]
[{"$nulls":5},"Polc előkészítéses asztalokhoz "]
[null,3,"Jutka rakásolható oválcsővázas szék, laminoDUR® üm. ülés, ívelt háttámla","Fémváz színe: RAL 7037 (RAL 7037 hamuszürke), Korcsoport: 6. kcs. (6. kcs.)",40,"Ülésmagasság és egyéb funkcionális méretek az MSZ EN 1729-1 (oktatási intézmények bútorai) szabvány szerint."]
[{"$nulls":5},"A vázszerkezet 15x35 mm-es, min. 2 mm falvastagságú, hajlított acél oválcső. A talajjal párhuzamos lábszerkezet hegesztett keresztmerevítővel rendelkezik. A lábszerkezet hátsó részén billegésgátló \"L\" alakú támasztó sarokelem, műanyag csúszóelemmel szerelve. Az üléslap alatt körben stabilan hegesztett oválcső üléstartó elem asztallapvédő műanyag csúszóval. A szék forgatás nélkül felhelyezhető az asztalra. A vázszerkezet kialakítása miatt a szék rakásolható."]
[{"$nulls":5},"A vázszerkezet felületkezelése környezetbarát porszórt műanyag (ráégetett, oldószer nélküli és nehézfémmentes műanyag porfesték). A ráégetéssel nyert műanyag felület rugalmas, kisebb mechanikai behatásoknak és vegyi anyagoknak ellenáll."]
[{"$nulls":5},"A talajjal párhuzamos lábszerkezet végei a csővázra acélszegeccsel felszegecselt, vastag koptatórétegű szürke (nyomot nem hagyó) műanyag csúszóval szerelve. Az egyéb csővégek a kiesést akadályozó bordákkal ellátott műanyag dugókkal zártak."]
[{"$nulls":5},"A speciális laminoDUR® ülés és támla bükk rétegelt lemez alapra idompréselt dekorit felülettel készül. A laminoDUR® felületre 5 év a garancia. A laminoDUR® nagy előnye a hagyományos, lakkozott rétegelt lemez üléselemekhez képest, hogy rendkívül tartós, karbantartást nem igényel (a felületet soha nem kell újralakkozni), továbbá évek múltán sem pattog fel az ülés- és háttámlaelemek széle, így a tanulók ruhája nem sérül. Ezek az elemek a vázhoz acélszegeccsel felszegecselve kerülnek rögzítésre."]
[null,4,"Jutka rakásolható oválcsővázas szék, kárpitozott ülés és háttámla","Fémváz színe: RAL 7037 (RAL 7037 hamuszürke), Korcsoport: 6. kcs. (6. kcs.), Kárpit: AU200 (AU.200 ébenfekete szövetkárpit)",3,"Ülésmagasság és egyéb funkcionális méretek az MSZ EN 1729-1 (oktatási intézmények bútorai) szabvány szerint."]
[{"$nulls":5},"A vázszerkezet 15x35 mm-es, min. 2 mm falvastagságú, hajlított acél oválcső. A talajjal párhuzamos lábszerkezet hegesztett keresztmerevítővel rendelkezik. A lábszerkezet hátsó részén billegésgátló \"L\" alakú támasztó sarokelem, műanyag csúszóelemmel szerelve. Az üléslap alatt körben stabilan hegesztett oválcső üléstartó elem asztallapvédő műanyag csúszóval. A szék forgatás nélkül felhelyezhető az asztalra. A vázszerkezet kialakítása miatt a szék rakásolható."]
[{"$nulls":5},"A vázszerkezet felületkezelése környezetbarát porszórt műanyag (ráégetett, oldószer nélküli és nehézfémmentes műanyag porfesték). A ráégetéssel nyert műanyag felület rugalmas, kisebb mechanikai behatásoknak és vegyi anyagoknak ellenáll."]
[{"$nulls":5},"A talajjal párhuzamos lábszerkezet végei a csővázra acélszegeccsel felszegecselt, vastag koptatórétegű szürke (nyomot nem hagyó) műanyag csúszóval szerelve. Az egyéb csővégek a kiesést akadályozó bordákkal ellátott műanyag dugókkal zártak."]
[{"$nulls":5},"Az ülés és támla kárpitozott."]
[null,5,"Ottó tanári asztal, 50x30x2 mm-es oválcső lábak, oldalszekrény nélkül 130x70x76 cm","Fémváz színe: RAL 7037 (RAL 7037 hamuszürke), Laminált lap színe: H1518ST15 (H1518ST15 natúr bükk )",3]
[]
[]
[{"$nulls":5},"A vázszerkezet 50x30 mm átmérőjű, min. 2 mm falvastagságú oválcső."]
[{"$nulls":5},"A vázszerkezet felületkezelése környezetbarát porszórt műanyag (ráégetett, oldószer nélküli és nehézfémmentes műanyag porfesték). A ráégetéssel nyert műanyag felület rugalmas, kisebb mechanikai behatásoknak és vegyi anyagoknak ellenáll."]
[{"$nulls":5},"Az acélcső lábszerkezet végei szürke (nyomot nem hagyó) műanyag dugóvall ellátottak."]
[{"$nulls":5},"A laminált lapból készülő asztaltest és a fémváz egymáshoz rögzítése rejtett módon, kapupántcsavarokkal történik (a szerelőnyílások műanyag furattakarókkal lezárva)."]
[{"$nulls":5},"Az asztallap min. 18 mm vastag laminált bútorlapból készül 2 mm vastag, színazonos élfólia élzárással, a sarkok lekerekítettek. A korpusz min. 18 mm vastag laminált bútorlapból készül, színazonos élfólia élzárással. Az asztallap a korpuszhoz és az oldallapok illetve homloklap egymáshoz köldökcsapok segítségével kerül rögzítésre."]