{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["Záradék","Összesítő","Fa- és műanyag szerkezet elhely","Üvegezés","Felületképzés","Épületgépészeti szerelvények és"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":9}
[null,null,"                                       "]
[]
[]
[]
["                                       "]
["A munka leírása:  Bőrklinika,   3. emelet festés                  "]
[]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
[]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése",0,0]
["Üvegezés",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Fa- és műanyag szerkezet elhely","index":2,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-090-1.1","Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása  faanyag- és/vagy vasalatpótlással, 1,2 m2-ig, vasalatpótlással",5,"db",null,null,0,0]
[]
[2,"44-090-2.5","Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással, 0,0008 m3-ig, faanyag pótlással",15,"db",null,null,0,0]
[3,"44-090-12.2","Zárak javítása, középnyíló ablakrúdzár",5,"db",null,null,0,0]
[4,"44-090-21.1","Ablakszerelvények pótlása, cseréje, ablakpánt",12,"db",null,null,0,0]
[5,"44-090-33","Ablakszárny gyártása (60x150 cm) egyedi kivitelben, új szerelvények beépítésével, 4 mm vtg. Üvegezéssel.",4,"db",null,null,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Üvegezés","index":3,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"46-001-1.1.1.1-0112201","Faszerkezetű nyílószárny üvegezése tapaszrögzítéssel, síküveggel, 1,5 m2 táblaméretig 3 mm vastagságú síküveg",3.6,"m2",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":4,"n_rows":19,"n_cols":9,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.3.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen",230,"m2",null,null,0,0]
[]
[2,"47-000-1.99.1.1.1.1-0218055","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, pórusbeton felületen, 4 mm vastagságban tagolatlan felületen Rigips Rimat 100 DLP gipszes,",230,"m2",null,null,0,0]
[null,null,"anyagában glettelhető vékonyvakolat pórusbetonra"]
[3,"47-000-7.1.2.1","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással (raskettázás), tagolatlan felületről",80,"m2",null,null,0,0]
[4,"47-000-7.3.1-0150113","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolatlan felületen Unikitt Mestertapasz, EAN: 5995061595457",120,"m2",null,null,0,0]
[5,"47-010-1.1.1-0154102","Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen héra falfixmélyalapozó",230,"m2",null,null,0,0]
[6,"47-011-5.1.1.1","Olajfestések, ólommentes olaj kötőanyagú, fehér vagy színes falfestékkel, ásványi alapfelületen, régi jól tapadó festékrétegen, egy rétegben, tagolatlan sima felületen",377,"m2",null,null,0,0]
[7,"47-011-15.1.2.1-0151171","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen  vagy jól tapadó meglévő festékrétegen, beton felületen, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra",1120,"m2",null,null,0,0]
[null,null,"diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118"]
[8,"47-021-11.4","Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig, függesztőn és tartón, állványzaton",200,"m",null,null,0,0]
[9,"47-021-11.5","Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, fűtőtesten, 80 NÁ feletti csőfelületen",85,"m2",null,null,0,0]
[10,"47-021-31.4.1-0130391","Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fekete 300, EAN: 5995061120048",200,"m",null,null,0,0]
[11,"47-021-31.5.1-0130435","Acélfelületek átvonó festése fűtőtesten, NÁ 80 feletti csövön műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát selyemfényű zománcfesték, zöld 601, EAN: 5995061569540",85,"m2",null,null,0,0]
[12,"47-031-1.1.1.1-0130701","Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",127,"m2",null,null,0,0]
[13,"47-031-1.3.1.1-0130701","Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",120,"m2",null,null,0,0]
[14,"47-031-1.5.1.1-0130361","Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolatlan felületen Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",127,"m2",null,null,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti szerelvények és","index":5,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"82-000-1.1.1","fütés csapok leszerelése fagyasztással Szerelvények leszerelése, karimás szerelvények, DN 100 méretig",38,"db",null,null,0,0]
[]
[2,"82-000-4.2.5.1","Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak öntöttvas tagos radiátor, 10 tagig, teljes szétszereléssel",19,"db",null,null,0,0]
[3,"82-001-16.1.1-0116001","Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 10 radiátorszelep HERZ-GP típusú, egyenes kivitelű radiátorszelep, 3/8\", Csz: 1.5523.20",38,"db",null,null,0,0]
[4,"82-012-1.2.1.1-0511002","festés után öntöttvas radiátor elhelyezése, előre elkészített támaszra,  tagosítással, bekötéssel, 11-20 tag között,",19,"db",null,null,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]