{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":10,"sheets":["Záradék","Összesítő","Bontás, építőanyagok újrahaszno","Költségtérítések","Aljzatkészítés, hideg- és meleg","Felületképzés","Elektromosenergia-ellátás, vill","Épületgépészeti csővezeték szer","Épületgépészeti szerelvények és","Takarítási munka"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":34,"n_cols":4,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[33,1,33,2],[26,2,26,3],[27,2,27,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Név :                                  ",null,"                                       "]
["SZTE Gyógyszerkémiai Intézet           ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      2017 év. 03. hó 22.nap     "]
["Szeged, Eötvös utca 6.                 ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :               "]
["Intézetvezetői irodák tisztasági festése és kapcsolódó munkái                 "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei"]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen"]
["2.1 Anyag + díj"]
["2.2 Tartalékkeret ",0.05]
["2.1 ÁFA vetítési alap"]
["2.2 Áfa",0.27]
["3.  A munka ára"]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":10,"n_cols":3,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Bontás, építőanyagok újrahasznosítása"]
["Költségtérítések"]
["Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése"]
["Felületképzés"]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés"]
["Épületgépészeti csővezeték szerelése"]
["Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése"]
["Takarítási munka"]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Bontás, építőanyagok újrahaszno","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"02-030-7.2","vegyes építési- bontási törmelék berakása konténerbe  kézi munkával, elszállítás lerakóhelyre",1,"m3"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Költségtérítések","index":3,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"19-010-1.11.2.1","Bútorok, beépített szekrények és egyéb berendezési tárgyak bontása, el-és vissza hordása és a visszaszerelés díja, órában",1,"óra"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Aljzatkészítés, hideg- és meleg","index":4,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-3.4","Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként",15.63,"m2"]
[]
[2,"42-011-2.1.1.1-0212040","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben LB-Knauf ESTRICHGRUND/Esztrich- és önterülő alapozó, Csz.: K00859405",15.63,"m2"]
[]
[3,"42-011-2.1.1.3.1-0417956","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen simító felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban SAKRET BAM aljzatkiegyenlítő",15.63,"m2"]
[]
[4,"42-042-22.1-0310401","Linóleum burkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Cleartex Forbo Marmoleum Real linoleum burkolat, topschield bevonattal, 2,0 mm vastag, 200 cm széles tekercsben, 36 szín",15.63,"m2"]
[]
[5,"42-042-22.9-0310350","Linóleum burkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó linóleum burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) HENKEL Thomsit L 240 D diszperziós linóleumragasztó, Cikkszám: 423509",15.63,"m2"]
[]
[6,"42-042-31.3.1","Lábazat kialakítása, linóleum burkolatból, felhajtással,",18.92,"m"]
[]
[7,"42-090-3.2.1.2","Lapburkolat javítása; Fal- és pillérburkolat javítása egy-egy lap kivésésével, pótlásával, 15x15 cm-es csempelap TUSTÁLCA BONTÁSA UTÁN",10,"db"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":5,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.1.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többrétegű meszelés csiszolása, szükség szerinti kaparása bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen",2.1,"100 m2"]
[]
[2,"47-000-1.3.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen, a felület 20%-ban",42,"m2"]
[]
[3,"47-000-1.21.2.1.1.1-0320611","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen, a felület 20%-ban JUBOLIN előkevert fehér beltéri glett",41,"m2"]
[]
[4,"47-011-15.1.1.1-0150245","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen SAKRET DFI  diszperziós beltéri festék, III. színcsoport",206.5,"m2"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":6,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.13","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése",1,"db"]
[]
[2,"71-010-16.1.2","Falilámpák elhelyezése beltérre, izzólámpás kivitelben, becsavarható kompakt fénycsöves vízmentes",1,"db"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti csővezeték szer","index":7,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"81-013-2.2","vízmintavétel jegyzőkönyvezéssel",1,"klt*"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti szerelvények és","index":8,"n_rows":42,"n_cols":9,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"82-000-1.2.1","Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig mosdó sarokszelep",2,"db"]
[]
[2,"82-000-3.1","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, szelepek, bekötőcsövek, könyökök, zsírfogók stb. mosdó szifon",1,"db"]
[]
[3,"82-000-3.2","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók",1,"db"]
[]
[4,"82-000-3.4","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal",1,"db"]
[]
[5,"82-000-3.6","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, öblítőtartály tartozékokkal",1,"db"]
[]
[6,"82-000-3.9.2.1","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, zuhanykabin",1,"db"]
[]
[7,"82-000-3.9.3","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, zuhanytálcák beépített",1,"db"]
[]
[8,"82-009-5.1-0117141","Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) ALFÖLDI/SOLINAR porcelán mosdó, 60 cm, 1 csaplyukkal, fúrt, fehér, Kód: 6001 40",1,"db"]
[]
[9,"82-009-7","Mosdó vagy falikút tartozékok felszerelése, szappantartó",2,"db"]
[]
[10,"82-009-9.2.2.1-0319321","Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül, acryl kivitelben 80 cm-es oldalhosszúságig Radaway RODOS C 80 akryl zuhanytálca szögletes, 80x80x16 cm",1,"db"]
[]
[11,"82-009-9.6.2.2","Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanykabin kerettel plexivel",1,"db"]
[]
[12,"82-009-11.1.1.2-0110231","WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke,  nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4033 00 01",1,"db"]
[]
[13,"82-009-12.1-0110001","WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke WC ülőke fenyő, vékony lakkréteggel, fém WC zsanérral",1,"db"]
[]
[14,"82-009-12.2.1-0320071","WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez WC-leültető gumi",1,"db"]
[]
[15,"82-009-12.2.1-0320072","WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez WC-gumiharang 32 mm",1,"db"]
[]
[16,"82-009-13.1-0230011","WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag UNITAR WC öblítőtartály,szerelvényekkel, fehér",1,"db"]
[]
[17,"82-009-17.1-0110161","Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2\"-1/2\" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0002-00",2,"db"]
[]
[18,"82-009-19.2.1-0318154","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep MOFÉM Eurosztár kétfogantyús zuhanycsaptelep, kr. állítható fali zuhanytartóval, kézizuhannyal, kód: 143-0109-00",1,"db"]
[]
[19,"82-009-19.3.1-0316637","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, fali mosdócsaptelep HANSACLINICA egykaros fali mosdócsaptelep kengyeles kezelőkarral, excenter csatlakozóval, kr. Kód: 0153 6176",1,"db"]
[]
[20,"82-009-31.2-0110915","Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez MOFÉM búraszifon leeresztőszeleppel, krómozott, Kód: 165-0027-00",1,"db"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Takarítási munka","index":9,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"90-008-1-0190081","Festés előtt burkolatok takarásának készítése Agró fólia, 0,20 mm",2.5,"100 m2"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]