{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["Záradék","Összesítő","Költségtérítések","Falazás és egyéb kőművesmunka","Elektromosenergia-ellátás, vill","Épületautomatika, -felügyelet (","Tűz- és füstvédelem"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Szel-Terv Kft."]
["6724 Szeged, Cserzy Mihály utca 10."]
[]
["Adószám: 25052798-2-06"]
["Cégjegyzékszám: 06 09 021569"]
[]
[]
[]
["Név :                                  ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["                                       ",null," Szám         :.SZEL_2016_192          "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["SZTE Szájsebészeti klinika                                                    "]
["2 székes rendelő kialakítása                                                  "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":7,"n_cols":3,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Költségtérítések",0,0]
["Falazás és egyéb kőművesmunka",0,0]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)",0,0]
["Tűz- és füstvédelem",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Költségtérítések","index":2,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"19-010-1.21.2","Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése",1,"db",null,null,0,0]
[]
[2,"19-010-1.21.3","Általános teendők befejezés szakaszában, Tűzjelző rendszer használatbavételi eljárás megindítása",1,"db",null,null,0,0]
[]
[3,"19-071-11.1.1.1","Ellenőrző próbák, belső elektromos hálózat és berendezés, földelés és érintésvédelem, érintésvédelmi rendszerbe bekötött fogyasztók-hatásosságának mérése",1,"klt",null,null,0,0]
[]
[4,"19-071-11.21","Ellenőrző próbák, megvilágítás (fényerő) mérés",1,"db",null,null,0,0]
[]
[5,"19-072-1","Informatikai hálózat mérése",1,"klt",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőművesmunka","index":3,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-063-1.1.2","Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között",4,"db",null,null,0,0]
[]
[2,"33-063-2.1.1","Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, bármely téglaboltozatos födémben",3,"db",null,null,0,0]
[]
[3,"33-063-3.2.3","Horonyvésés, téglafalban, 16,01-24,00 cm2 keresztmetszet között",195,"m",null,null,0,0]
[]
[4,"33-063-3.2.4","Horonyvésés, téglafalban, 24,01-50,00 cm2 keresztmetszet között",145,"m",null,null,0,0]
[]
[5,"33-063-3.2.5","Horonyvésés, téglafalban, 50,01-100,00 cm2 keresztmetszet között",60,"m",null,null,0,0]
[]
[6,"33-063-21.1.1","Fészekvésés, téglafalban, 0,015 m3-ig",6,"db",null,null,0,0]
[]
[7,"33-063-21.1.2","Fészekvésés, téglafalban, 0,0151-0,030 m3 között",8,"db",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":4,"n_rows":113,"n_cols":9,"rows_kept":113,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.1.1","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, falhoronyból",30,"m",null,null,0,0]
[]
[2,"71-000-1.5.1","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm2-ig",180,"m",null,null,0,0]
[]
[3,"71-000-1.11","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése",10,"db",null,null,0,0]
[]
[4,"71-000-1.13","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése",4,"db",null,null,0,0]
[]
[5,"71-001-1.1.2.2-0110021","Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vastagfalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 21 mm,",195,"m",null,null,0,0]
[null,null,"Kód: MU-I 21"]
[]
[6,"71-001-1.1.2.2-0110029","Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vastagfalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 29 mm,",145,"m",null,null,0,0]
[null,null,"Kód: MU-I 29"]
[]
[7,"71-001-4.4-0540785","Flexibilis halogénmentes védőcső elhelyezése tartószerkezetre idomok nélkül, Külső átmérő 50-63 mm KOPOS Monoflex halogénmentes flexibilis védőcső, D50, Cikkszám: 1450HFPP F25",80,"m",null,null,0,0]
[]
[8,"71-001-11.1.1-0123818","Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ø68 mm-ig, 2xØ68 mm-ig vagy négyzetes kivitelben, 30-60 mm mélységig, max. négyes sorolásig LEGRAND Batibox süllyesztődoboz univerzális Egyes doboz, 40mm",6,"db",null,null,0,0]
[null,null,"mély (Kat.szám:080101)"]
[]
[9,"71-001-11.1.1-0123819","Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ø68 mm-ig, 2xØ68 mm-ig vagy négyzetes kivitelben, 30-60 mm mélységig, max. négyes sorolásig LEGRAND Batibox süllyesztődoboz univerzális Kettes doboz, 40mm ",2,"db",null,null,0,0]
[null,null,"mély (Kat.szám:080102)"]
[]
[10,"71-001-11.1.2-0123001","Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) KAISER elágazó doboz téglafalba, IP 20, 80x80 mm, R: 1094-31",6,"db",null,null,0,0]
[]
[11,"71-001-17-0150003","Kábelkivezető lap elhelyezése gyengeáramú kábelek részére LEGRAND",8,"db",null,null,0,0]
[]
[12,"71-001-22-0533492","Mini kábelcsatorna elhelyezése, szélesség: 16 mm-ig LEGRAND DLP mini csatorna 14x13,5 mm, ragasztható (Kat.szám:030099)",130,"m",null,null,0,0]
[]
[13,"71-001-22-0541012","Mini kábelcsatorna elhelyezése, szélesség: 16 mm-ig HYDRO-THERM ütésálló vezetékcsatorna öntap.ISO-NAL 25*16 ö, Kód: ISON 25*16 Ö",30,"m",null,null,0,0]
[]
[14,"71-001-24.2.4-0533831","Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség:  100 mm felett LEGRAND DLP szerelvényezhető csatorna 105x50 mm, 85 mm széles fedéllel, fehér, (Kat.szám:10422)",8,"m",null,null,0,0]
[]
[15,"71-001-24.2.4-0533834","Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség:  100 mm felett LEGRAND DLP szerelvényezhető csatorna 150x65 mm, 85 mm széles fedéllel, fehér, (Kat.szám:10433)",4,"m",null,null,0,0]
[]
[16,"71-002-1.1-0210002","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U",180,"m",null,null,0,0]
[null,null,"450/750V 1x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu)"]
[]
[17,"71-002-1.1-0210003","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U",180,"m",null,null,0,0]
[null,null,"450/750V 1x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu)"]
[]
[18,"71-002-1.4-0213025","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 25-35 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K",50,"m",null,null,0,0]
[null,null,"450/750V 1x25 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)"]
[]
[19,"71-002-14.1-0224444","Tűzálló tűzjelző kábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 2-4 erű rézvezetővel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,8-1,5 mm2 PannonCom-Kábel JE-H(St)H FE180/PH90",80,"m",null,null,0,0]
[null,null,"1x2x1,0 tűzálló tűzjelző kábel (500m) (Fibrain) Csz: XVF121.002"]
[]
[20,"71-002-15.1-0224425","Tűzjelző kábel elhelyezése merev vagy sodrott erű árnyékolt vagy árnyékolatlan piros PVC köpenyű, 2-4 erű rézvezetővel, keresztmetszet: 0,75-1,5 mm2 PannonCom-Kábel JB-Y(St)Y 2x2x0,8 tűzjelző kábel (100m) Csz: JBYSTY2208100",80,"m",null,null,0,0]
[]
[21,"71-002-16.2-0224440","Riasztókábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 2-12 erű rézvezetővel, fólia árnyékolással, keresztmetszet: 0,221-0,75 mm2 PannonCom-Kábel riasztókábel, 6x0,22+2x0,5 Csz: RIA6+2",40,"m",null,null,0,0]
[]
[22,"71-002-21.1-0216503","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2",30,"m",null,null,0,0]
[null,null,"PannonCom-Kábel H03VV-F 300/300V műanyag tömlő vezeték 2x0,75 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT)"]
[]
[23,"71-002-21.1-0221522","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2",110,"m",null,null,0,0]
[null,null,"PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)"]
[]
[24,"71-002-31.1-0235504","Gumiköpenyes kábel elhelyezése kis és közepes mechanikai igénybevételre, előre elkészített tartószerkezetre, rézvezetővel,  elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül,",15,"m",null,null,0,0]
[null,null,"keresztmetszet: 0,75-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H05RR-F 300/500V gumiköpenyes vezeték 5x2,5 mm2, rézérrel (GT)"]
[]
[25,"71-002-41.1.2-0111855","Jelátviteli koaxiális kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, alufólia vagy rézszövet árnyékolással, 50 ohm PannonCom-Kábel koaxiális kábel RG 58 (50 Ohm)",30,"m",null,null,0,0]
[]
[26,"71-002-42.1.2-0111902","Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, strukturált adatátviteli kábel strukturált számítógépes adatátviteli hálózatokhoz, alufólia árnyékolással, 100 Mbit/s átviteli sebesség (CAT 5 kategória) PannonCom-Kábel FTP",470,"m",null,null,0,0]
[null,null,"cat. 5. falikábel"]
[]
[27,"71-002-52.3-0336649","Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,66-1,00 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x10 mm2",15,"m",null,null,0,0]
[]
[28,"71-003-1.1-0411021","Rugós sorkapocs elhelyezése kötődobozokban Wago",200,"db",null,null,0,0]
[]
[29,"71-004-1.3","Acél tartószerkezet helyszínen gyártva, beépítéssel, tömeghatár: 10,1-15,0 kg/db között",15,"kg",null,null,0,0]
[]
[30,"71-004-4.1-0150301","Vezeték és kábelkötegelők elhelyezése, UV védett kivitelben LEGRAND Colring 2,4x95 fekete vezetékkötegelő (Kat.szám:031800)",300,"db",null,null,0,0]
[]
[31,"71-004-6.1.1-0151477","Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, fészekvésés nélkül, faék oldalfalba vagy mennyezetbe LEGRAND Colson tiplis rögzítő 8 mm (Kat.szám:031955)",80,"db",null,null,0,0]
[]
[32,"71-005-1.1.1.4-0545314","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétáramkörös (csillár) kapcsolók LEGRAND valena csillárkapcsoló, körömmel, fehér",2,"db",null,null,0,0]
[]
[33,"71-005-1.11.1.1.1-0562064","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Valena 2P+F csatlakozóaljzat monoblokk, fehér (Kat.szám:774423)",6,"db",null,null,0,0]
[]
[34,"71-005-2.62-0562211","Összeépíthető világítási  és telekommunikációs szerelvények elemei; Telekommunikációs csatlakozóaljzat elhelyezése (műanyag borítóelemek nélkül) LEGRAND mosaic 2xRJ45 LCS2 Cat6 FTP informatikai csatlakozóaljzat, fehér",6,"db",null,null,0,0]
[]
[35,"71-005-2.63.1.1-0530834","Összeépíthető világítási  és telekommunikációs szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, egyes LEGRAND Program Mosaic 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédett, rugós, 2 modul, fehér (Kat.szám:077211)",8,"db",null,null,0,0]
[]
[36,"71-005-2.65-0231592","Összeépíthető világítási  és telekommunikációs szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat burkoló elemének elhelyezése LEGRAND mosaic 2P+F burkolat csapófedéllel",8,"db",null,null,0,0]
[]
[37,"71-006-2.1-0315901","Jelzőlámpák, jelzőfények; Komplett LED jelzőlámpák elhelyezése  ajtó fölé piros jelzőlámpa 230 V VIGYÁSZAT RÖNTGENEZÉS",1,"db",null,null,0,0]
[]
[38,"71-007-36.2.2-0316944","Csatlakozó kombináció elhelyezése sík szerelőlapra, IP 44 védettséggel, nagy méretben, 4 db egyfázisú 16 A aljzattal, 6 db CAT6 FTP, EPH csatl, VGA, HDMI, Composit kivezetésekkel",2,"db",null,null,0,0]
[]
[39,"71-009-2-0111012","Meglévő szinti elosztó átalakítása, leágazás kiépítése az új elosztónak, az állandó üzemű áramkörről.",1,"db",null,null,0,0]
[]
[40,"71-009-4","Kiviteli tervek szerinti Áramköri elosztó elhelyezése, összeszerelve áramköri elemekkel, kapcsolókkal, minősítéssel kompletten,.",1,"db",null,null,0,0]
[]
[41,"71-009-17","Műhely és szerelési terv készítése, elosztókkoz",1,"db",null,null,0,0]
[]
[42,"71-009-18","Feliratok, rajzok, elhelyezése szekrényre",1,"klt",null,null,0,0]
[]
[43,"71-010-1.1.2.2.2-0627953","Meglévő Felületre szerelt lámpatest elhelyezése  előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivitelben, T8,  fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), káprázáskorlátozott (V tükrös)",4,"db",null,null,0,0]
[]
[44,"71-010-2.1.1.2.3-0141410","Függesztett lámpatest elhelyezése tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, T5 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), burás Unolux 2x80W T5 fénycsöves (G5) tükörvilágító lámpatest, opál burával, IP 40,",4,"db",null,null,0,0]
[]
[45,"71-011-5.2.1-0620995","Fénycsövek, T8 egyenes fénycsövek Ra90, 36W fénycső, G13/24 fej, ötsávos,",8,"db",null,null,0,0]
[]
[46,"71-011-5.3.2","Fénycsövek, T5 Ra90  T5 80W fénycsövek",8,"db",null,null,0,0]
[]
[47,"71-013-7.4","Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése",8,"db",null,null,0,0]
[]
[48,"71-013-9","Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése",80,"mp*",null,null,0,0]
[]
[49,"71-051-2.1.4-0170131","Kisméretű kábelátvezetések tűzgátló lezárása, hőre duzzadó tűzvédelmi massza beépítése 6 mm vtg. kőzetgyapot elhelyezésével, beton és tégla esetén min. 15 cm-es befalazási vastagságban, vasbeton födém esetén min. 15 cm vastagságban, falátvezetés: 0,005",1,"m2",null,null,0,0]
[null,null,"m2, Th=90 perc, 60 % kábeltelítettség esetén HILTI CP 611/A hőre duzzadó tűzvédelmi massza"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületautomatika, -felügyelet (","index":5,"n_rows":30,"n_cols":9,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"72-000-41.20.3","Informatikai rendszerek, rack szekrény bontása, fali kivitelben, 19\"-os",1,"db",null,null,0,0]
[]
[2,"72-011-1.1.5.2.1.2-0222255","Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, behatolás érzékelő egységeinek felszerelése, digitális mozgásérzékelő, beltéri falra szerelhető kivitelben, tartó elhelyezésével TRIÓDA PAR-DG55 digitális érzékelő, Csz:21MOZG54505",1,"db",null,null,0,0]
[]
[3,"72-011-11.1.3.3-0231009","Video megfigyelő rendszerek, kamerák felszerelése meglévő kiállásra,  kábelezés nélkül, üzempróbával, IP hálózati kamera, 2 megapixel kamera IP kamera megapixel kamera,",1,"db",null,null,0,0]
[]
[4,"72-041-1.1.1.1.1-0110115","Gyengeáramú kábelezés elhelyezése. a fogorvosi szék és a DLP között, 1 db VGA, 1db HDMI, 1 db USB",1,"klt",null,null,0,0]
[]
[5,"72-041-1.1.1.1.1-0110116","Gyengeáramú kábelezés a TV és a csatlakozó táblák között: 1db VGA, 1db HDMI, 1 db kompozit",1,"klt",null,null,0,0]
[]
[6,"72-041-1.1.1.1.1-0223360","Gyengeáramú kábelezés a csatlakozó táblák és a DLP között: 1db VGA, 1db HDMI, 1db USB",1,"klt",null,null,0,0]
[]
[7,"72-041-1.1.1.2.2-0110014","Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése tömör rézvezetővel, védőcsőbe húzva, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve, falikábel, 250 MHz frekvenciatartomány FTP falikábel cat.6,",120,"m",null,null,0,0]
[]
[8,"72-041-15.2-0110091","Patch panel elhelyezése előre kialakított rack szekrényben, 4-96 Port, RJ 45 Cat. 6 komplett PannonCom-Kábel Fibrain patch panel, FTP cat 6A, 24 port, 1U, Csz: XR100.250",2,"db",null,null,0,0]
[]
[9,"72-041-15.5.2-0110030","R&M keystone modul, FTP cat 6 beépítése a fsz-i rendezőbe",4,"db",null,null,0,0]
[]
[10,"72-041-61.1-0112131","Konverter elhelyezése előre előkészített csatlakozók közé, HDMI-LAN-HDMI 60m 1080p",2,"db",null,null,0,0]
[]
[11,"72-041-61.2-0112263","Konverter elhelyezése előre előkészített csatlakozók közé, VGA-LAN-VGA",2,"db",null,null,0,0]
[]
[12,"72-041-61.3-0112226","Konverter elhelyezése előre előkészített csatlakozók közé, USB3-LAN-USB3 aktív",2,"db",null,null,0,0]
[]
[13,"72-041-121.1.2.1.1-0110238","Meglévő Rack szekrény telepítése fali kivitelben, 19\"-os előre elkészített tartószerkezetre, 4-20U magasság,egyrészes kivitel",1,"db",null,null,0,0]
[]
[14,"72-041-142","Kábelvég bekötése rendezőbe réz kábelnél betűzőszerszámmal erenként elszámolva",288,"db",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Tűz- és füstvédelem","index":6,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"74-011-1.4.1.2-0913051","Intelligens tűzjelző rendszerek kiépítése  előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, intelligens érzékelők elhelyezése, füstérzékelő, optikai Siemens Cerbeus Analóg címezhető füstérzékelő, csatlakoztatható másodkijelzéssel, működési",1,"db",null,null,0,0]
[null,null,"hőmérséklet: -10-50 °C,"]
[]
[2,"74-011-1.4.9.2-0915018","Intelligens tűzjelző rendszerek kiépítése  előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, intelligens érzékelők elhelyezése, kellékek érzékelőkhöz, relés aljzat érzékelő aljzat,",1,"db",null,null,0,0]
[]
[3,"74-011-1.5.1.1-0146824","Intelligens tűzjelző rendszerek kiépítése  előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, intelligens eszközök elhelyezése, kézi jelzésadók, beltéri kézi jeladó betörhető üveggel,",1,"db",null,null,0,0]
[]
[4,"74-011-1.5.4.1-0913083","Intelligens tűzjelző rendszerek kiépítése  előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, intelligens eszközök elhelyezése, hang-fényjelzők, beltéri analóg címezhető érzékelő hangjelző irányfénnyel és izolátorral, egy hagyományos érzékelő",1,"db",null,null,0,0]
[null,null,"csatlakoztatására,"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]