{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":14,"sheets":["Záradék","Összesítő","Zsaluzás és állványozás","Irtás, föld- és sziklamunka","Helyszíni beton és vasbeton mun","Falazás és egyéb kőműves munkák","Fém- és könnyű épületszerkezete","Vakolás és rabicolás","Szárazépítés","Aljzatkészítés, hideg- és meleg","Asztalosszerkezetek elhelyezése","Üvegezés","Felületképzés (festés, mázolás,","Árnyékolók beépítése"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,2,27,3],[31,1,31,2],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Név :SZTE Fogklinika                   ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      2016. november             "]
["6722 Szeged                            ",null,"                                       "]
["Tisza lajos krt. 64-66                 ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása:                       ",null,"                                       "]
["Két székes rendelő kialakításának építészeti költségvetése                    "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":14,"n_cols":3,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Zsaluzás és állványozás",0,0]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Helyszíni beton és vasbeton munkák",0,0]
["Falazás és egyéb kőműves munkák",0,0]
["Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése",0,0]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Szárazépítés",0,0]
["Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése",0,0]
["Asztalosszerkezetek elhelyezése",0,0]
["Üvegezés",0,0]
["Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)",0,0]
["Árnyékolók beépítése",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Zsaluzás és állványozás","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"15-012-1.1","Egy pallószintű belső állvány készítése pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával,  állványépítés MSZ- és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 3,01-10,00 m pallószint magasság között, fából",40,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":3,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-11.1","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 mł-es konténerbe",3,"db     ",0,0,0,0]
[]
[2,"21-011-12","Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül",9,"m3     ",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Helyszíni beton és vasbeton mun","index":4,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-000-13.2","Beton aljzatok bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból - gépészeti vezetékek elhelyezéséhez - beton bontás vágással",8,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[2,"31-031-1.2.1","Kontakt- vagy csúsztatott esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C16 szilárdsági osztálynak megfelelően 3-6 cm vastagságban - falcsatlakozásoknál holker kialakítással pvc  burkolat fogadásához",30.34,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[3,"31-090-2.4-0130710","Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok foltszerű javítása, aljzatbeton javítása kavicsbetonból 6 cm vastagságban, fasimítóval eldolgozva C20/25 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék  CEM 52,5 pc. Dçmax = 32 mm, m = 7,1 finomsági modulussal",8,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[4,"31-000-13.1","Mozaiklap ágyazati réteg bontása (mischung) aljzatbetonig",30.34,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőműves munkák","index":5,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-011-1.1.2.1.2.1.1-2132106","Válaszfal építése,égetett agyag-kerámia termékekből 120 mm falvastagságban, kisméretű téglából, cementes mészhabarcsba falazva  M 1",2,"m2     ",0,0,0,0]
[null,null,"(Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs - beépített szekrény kialakításához"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fém- és könnyű épületszerkezete","index":6,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"34-001-3.2","Acél oszlop szerelése: 120 x 120 x4mm keresztmetszettel, burkolás előtt aljzatbetonhoz, ill. a mennyezeti vakolatba süllyesztve a vasbeton födémhez 220 x220 x 5mm-es talplemezzel, 4-4db  NA 8mm-es dűbellel rögzítve, komplett mázolással fehér színben",1,"db     ",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":7,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-003-1.1.1.1.1-0411036","Oldalfalvakolat készítése,kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat,1 cm vastagságban weber 141 KPS K kézi alapvakolat finom, max.szemcse 1,0 mm,  - bontott csempe burkolat helyének kivakolása(27,83m2) és",31.83,"m2     ",0,0,0,0]
[null,null,"válaszfal vakolás(4m2)"]
[]
[2,"36-003-1.1.1.1.2-0411036","Oldalfalvakolat készítése,kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, többlet minden további 1 cm vastagságban weber 141 KPS K kézi alapvakolat finom, max.szemcse 1,0 mm,  - bontott csempeburkolat alatt 2cm",27.83,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[3,"36-090-2.1.2","Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között - elektromos munkáák után",15,"m      ",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szárazépítés","index":8,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"39-005-2.1.1-0120032","Strang elburkolása, üveggyapot szigetelőanyag kitöltéssel, 1 rtg. gipszkarton borítással, 50 mm széles profilvázra szerelve RIGIPS 1 rtg. RB1,25 tűzgátló gipszkarton +  50 mm szigetelőanyag",3,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[2,"39-001-51.1.2","CW 100 fém vázszerkezetre szerelt válaszfal , 1 rtg. KNAUF SAFEBOARD sugárvédő lemez (12,5 mm)  és  1 rtg. normálgipszkarton lemez borítással csavarfejek és illesztések glettelve (Q1), acél oszlophoz ill. falhoz rögzítve",5,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[3,"39-001-51.1.2-0000001","Acél oszlop körbe burkolása, KNAUF SAFEBOARD gipszkarton lemez borítással 2m-ig, (sugárvédő lemez)csavarfejek és illesztések glettelve (Q1), acél oszlophoz ill. falhoz rögzítve",2,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Aljzatkészítés, hideg- és meleg","index":9,"n_rows":22,"n_cols":9,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-2.1","Lapburkolatok bontása: padlóburkolat bármely méretű kőagyag lapból",30.34,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[2,"42-000-2.2","Lapburkolatok bontása: burkolat, bármely méretű csempe",27.83,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[3,"42-000-4.3","Műkő íves lábazat bontása",18.55,"m      ",0,0,0,0]
[]
[4,"42-012-1.1.1.1.1.3-0212004","Falburkolat készítése beltérben, vakolt alapfelületen,mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva,  1-10 mm fugaszéleséggel, 25x25 -  40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti  C2T minősítéssel,",5.6,"m2     ",0,0,0,0]
[null,null,"kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti  CG2 minősítéssel, fehér - mosdók köré, porfestett alu élvédő lezárással"]
[]
[5,"42-041-1.1.1-0214024","Újonnan készült aljzat kiegyenlítése rugalmas burkolat alá,  (átlagos igénybevétel)szabványos cementesztrich és betonpadló  felület előkészítése,3 mm vastagságban műgyantával erősített önterülő aljzatkiegyenlítő +  oldószermentes, diszperziós bázisú",30.34,"m2     ",0,0,0,0]
[null,null,"alapozó koncentrátum"]
[]
[6,"42-042-11.9-0310355","PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó PVC burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) HENKEL Thomsit K 188 E speciális extra minőségű ragasztó,  diszperziós",34,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[7,"42-042-31.1.2","Lábazat kialakítása, padlóburkolat saját anyagából felhajtva,  műanyag lezáró profillal lezárva",18.55,"m      ",0,0,0,0]
[]
[8,"42-071-2-0150341","Kiegészítő profil elhelyezése padlóburkolatok összekötésére, élvédelemre,nemesacélból burkolatváltó profil 28mm széles, szálcsiszolt acél, aljzathoz dűbeles  rögzítéssel - 1. jelű ajtónál",1.5,"m      ",0,0,0,0]
[]
[9,"42-042-11.3-0312076","PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, homogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Tarkett vagy azzal egyenértékű homogén PVC burkolat, 2,5 mm vtg., hegesztett toldásokkal, hegesztőzsinórral - egyeztetett szinben",30.34,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Asztalosszerkezetek elhelyezése","index":10,"n_rows":28,"n_cols":9,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-000-1.2","Fa nyílászáró szerkezetek bontása,  - fa beltéri ajtó",2.2,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[2,"44-090-2.5","Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással, szükséges felújításokkal, esetlegesen kilincsek, zárak,pántok cseréjével",3,"db     ",0,0,0,0]
[]
[3,"44-090-11.8.1","Ajtószerelvények pótlása, cseréje: ajtólapon, lábazat körüli védőlemez mindkét oldalon, -szálcsiszolt RM acéllemez rugdosó 6cm szélességben",5,"fm     ",0,0,0,0]
[]
[4,"44-090-34.3","Nyílászáró tömítése szárny-tok tömítőprofillal - homlokzati nyílászárók szárnyainak hornyaiba gumi tömítő szalag elhelyezése",15.3,"m      ",0,0,0,0]
[]
[5,"44-000-1.1","Fa belső ajtó küszöbének kibontása",1.5,"m      ",0,0,0,0]
[]
[6,"44-029-1.1.1-0000001","B1 jelű szerénysor és munkaállomás  - meglévő bútorok átalakítása konszignáció szerinti kivitelre, új munkapulttal, lábazattal, polcokkal és hűtővel - méret: 347 x 53 x 85+120cm",1,"db     ",0,0,0,0]
[]
[7,"44-029-1.1.1-0000002","B2 jelű mobil görgős fiókos szekrény - meglévő szekrény, szükséges kerékcserével",1,"db     ",0,0,0,0]
[]
[8,"44-029-1.1.1-0000003","B3 jelű beépített polcos szekrény - konszignáció szerint",1,"db     ",0,0,0,0]
[]
[9,"44-029-1.1.1-0000004","B4 jelű mobil görgős eszköztároló - konszignáció szerint",2,"db     ",0,0,0,0]
[]
[10,"44-029-1.1.1-0000005","B5 jelű gördíthető sugárzásvédő fal - konszignáció szerint - ólomegyenérték 1 mm",1,"db     ",0,0,0,0]
[]
[11,"44-029-1.1.1-0000006","B6 jelű keményfa fallefedés - konszignáció szerint",1,"db     ",0,0,0,0]
[]
[12,"44-029-1.1.1-0000007","Keményfa élvédő elhelyezése - kezelőegységeket elválasztó fal szabad végénél - L 40x40x4 mm H: 1900mm",2,"db     ",0,0,0,0]
[]
[11,"44-090-11.10-0213066","Ajtószerelvények pótlása, cseréje: - 1. jelű ajtó külső oldali (szoc.blokk felöli)  kilincsének cseréje fix nyitógombra",1,"db     ",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Üvegezés","index":11,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"46-001-3.1.2.3-0112051","Faszerkezetek üvegezése  üvegszorítóléc rögzítéssel, szilikonos tömítéssel, kétrétegű hőszigetelő üvegszerkezettel, lágyfémbevonattal rendelkező üvegszerkezetnél, 1,01-2,00 m˛ táblaméret között 4/16/:4 lágyfémbevonattal rendelkező hőszigetelő",1.75,"m2     ",0,0,0,0]
[null,null,"üvegszerkezet - 2. jelű ajtó felülvilágító"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés (festés, mázolás,","index":12,"n_rows":24,"n_cols":9,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.1.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többrétegű meszelés lekaparása bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen - oldalfalon és mennyezeten",62.94,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[2,"47-000-1.21.2.1.1.1-0320612","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Nivelin porszerű falsimító glettanyaggal - gipszkarton felületen 1 rtg-ben",15.4,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[3,"47-000-1.21.2.1.1.1-0320613","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Nivelin porszerű falsimító glettanyaggal - vakolt felületen szükség",90,"m2     ",0,0,0,0]
[null,null,"szerint, de min.2rtg-ben"]
[]
[4,"47-000-7.1.2.2","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással (raskettázás), tagolt felületről",25,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[5,"47-000-7.3.2-0150112","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen Trinát Mestertapasz",25,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[6,"47-011-15.1.1.1-0151201","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Diszperzit belső falfesték, fehér 100 - tisztasági festés",65.76,"m2     ",0,0,0,0]
[null,null,"szociális blokk teljes feületén"]
[]
[7,"47-011-15.1.1.1-0151322","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Supralux Tilatex AQUA matt, lemosható, beltéri falfesték",105.4,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[8,"47-031-1.1.1.2-0130701","Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",25,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[9,"47-031-1.3.1.2-0130701","Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",25,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[10,"47-031-1.5.1.2-0130361","Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",25,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Árnyékolók beépítése","index":13,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"49-000-1.2.2.1","Redőnyök bontása műanyagredőny, külső tokos - 2.jelű ajtóról",1,"db     ",0,0,0,0]
[]
[2,"49-001-11.1.4.3.2-0123263","Méretre készített műanyag redőny felszerelése, vezetősínek, zárósín és javítófedél fehér színben, utólagos szerelésű, külső, látszó tokos, gurtnis hajtással - 2. jelű ajtóra teljes magasságban (100/300cm)",1,"db     ",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]