{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["Záradék","Fejezet összesítő","01  Viz-csatornaszerelés","02  Fűtésszerelés","04  Sűritett levegő"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":33,"n_cols":4,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,0,23,3],[27,2,27,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[32,1,32,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Tervezte:"]
["Várkonyi István"]
["GT-06-0423"]
[]
[null,"Szeged, SZTE fogklinika II. emeleti 2 székes rendelő kialakitása"]
[null,"6722. Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66 ."]
[]
[null,"Épületgépészeti költségvetés"]
[]
[null,"Árazatlan"]
[]
[]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:  Szeged,  2016.. év…12..hó.02..nap "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Fejezet összesítő","index":1,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Fejezetek megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["01  Viz-csatornaszerelés",0,0]
["02  Fűtésszerelés",0,0]
["04  Sűritett levegő",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"01  Viz-csatornaszerelés","index":2,"n_rows":90,"n_cols":9,"rows_kept":90,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[51,0,51,5],[85,0,85,5],[1,0,1,5],[8,0,8,5],[19,0,19,5],[24,0,24,5],[29,0,29,5],[35,0,35,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
["19 Költségtérítések"]
[1,"19-010-1.21.2","Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[2,"19-010-1.21.4","Általános teendők befejezés szakaszában, kezelő személyzet oktatása",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[3,"19-081-11.1.2","Ellenőrző próbák készítése belső vízvezeték hálózatra, akkreditált vízminőség vizsgálat",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
["33 Falazás és egyéb kőművesmunka"]
[4,"33-061-1.3.3-1921504","Egyéb épületgépészeti szerkezetek elhelyezése fészekvéséssel és helyreállítással, épületgépészeti támasz, tartó vagy függesztő elhelyezése 5,01-25,00  kg/db súlyig Fix tartótámasz, 20,00 kg/db, meglévő nyálszivó berendezés tartószerkezeteként !",2,"db     ",null,null,0,0]
[]
[5,"33-063-1.1.1","Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm falvastagságig",6,"db     ",null,null,0,0]
[]
[6,"33-063-2.1.3","Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémben",2,"db     ",null,null,0,0]
[]
[7,"33-063-3.2.2","Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm2 keresztmetszet között",12,"m      ",null,null,0,0]
[]
[8,"33-063-3.2.4","Horonyvésés, téglafalban, 24,01-50,00 cm2 keresztmetszet között",8,"m      ",null,null,0,0]
[]
["47 Felületképzés"]
[9,"47-021-21.4.1-0130701","Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",2,"m      ",null,null,0,0]
[]
[10,"47-021-31.4.1-0130361","Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",2,"m      ",null,null,0,0]
[]
["54 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése"]
[11,"54-016-6.1","Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig",30,"m      ",null,null,0,0]
[]
[12,"54-016-7.1","Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig",30,"m      ",null,null,0,0]
[]
["80 Általános épületgépészeti szigetelés"]
[13,"80-001-1.3.1.1-0125702","Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén védőcsőhéjjal, ragasztással rögzítve, NÁ 48 mm csőátmérőig Armacell Tubolit S-Plus, falvastagság: 4 mm, külső csőátmérő 18 mm, R: S-PLUS-18",28,"m      ",null,null,0,0]
[]
[14,"80-002-1.3.2.1.1-0123855","Szennyvíz és csapadékvíz vezetékek hang- és páralecsapódás elleni szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag",7,"m      ",null,null,0,0]
[null,null,"lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig POLIFOAM polietilén csőhéj N (normál kivitel), falvtg.: 10 mm, belső átmérő: 55 mm, Kód: 60006207"]
[]
["81 Épületgépészeti csővezeték szerelése"]
[15,"81-000-1.6","Csővezetékek bontása, vízvezeték elzárás és nyitás, javítási munkák előtt és után",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[16,"81-001-1.3.5.1.1.1.1-0332002","Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe (horonyvésés külön tételben), DN 12-ig Uponor Uni Pipe MLC ötrétegű cső,",28,"m      ",null,null,0,0]
[null,null,"tekercsben, 16x2 mm, Cikkszám: 1013371"]
[]
[17,"81-001-1.6.1.1.1.1.2-0120007","Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 50 méretig, DN 15 Horganyzott acélcső, A 37X minőségű 1/2\" simavégű",2,"m      ",null,null,0,0]
[]
[18,"81-002-3.2.1.2.2-0131003","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 40 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 40x1,8x2000 mm, KAEM040/2M",2,"m      ",null,null,0,0]
[]
[19,"81-002-3.2.1.2.3-0131004","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x2000 mm, KAEM050/2M",51,"m      ",null,null,0,0]
[]
[20,"81-012-1.1.2-0220203","Elágazás készítése, meglévő horganyzott vagy fekete acélcső vezetéken, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 15 Horganyzott acélcsövön T-idom közbeiktatásával MSZ 6006-B-1 (U.130 sz.) 1/2\"",2,"db     ",null,null,0,0]
[]
[21,"81-013-1.4-0013096","Rácsatlakozás készitése műanyag lefolyócsőre, DN 100",3,"db     ",null,null,0,0]
[]
["82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése"]
[22,"82-001-7.2.1-0110911","Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) MOFÉM csempeszelep kék, 1/2\", Kód: 164-0014-00",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[23,"82-001-7.2.1-0110912","Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) MOFÉM csempeszelep piros, 1/2\", Kód: 164-0015-00",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[24,"82-001-7.2.2-0130603","Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1/2\" bb. menettel, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar,",2,"db     ",null,null,0,0]
[null,null,"Kód: 113-0007-00"]
[]
[25,"82-009-2.1.1.3-0214055","Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és bűzelzáró nélkül, bútorba beépített, kétmedencés Rozsdamentes lemez háztartási mosogató, kétmedencés 900x600 mm",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[26,"82-009-5.1-0011275","Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) ALFÖLDI orvosi porcelán mosdó, 60 cm, 3 csaplyukkal, fúrt, extra, Kód: 4191 60",2,"db     ",null,null,0,0]
[]
[27,"82-009-17.1-0110161","Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2\"-1/2\" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0002-00",2,"db     ",null,null,0,0]
[]
[28,"82-009-17.1-0110162","Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés Mofém sárgaréz sarokszelep 1/2\"-ø 10 sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0006-00",4,"db     ",null,null,0,0]
[]
[29,"82-009-19.5.1-0332324","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, fali mosogató csaptelep Kludi LOGO NEO fali mosogatócsaptelep 45 mm bekötési távolság, lengöszáras kifolyó, kinyúlás 275 mm, kerámiabetét, 15 l/perc, R: 379140575",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[30,"82-009-19.8.1-0332350","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, orvosi és speciális csaptelepek, mosdócsaptelep Kludi PROVITA mosdócsaptelep, fogantyú nélkül, kerámiabetét, hőfokkorlátozó, PCA Care sugárszabályzó, 7,6 l/perc, R: 333360500",2,"db     ",null,null,0,0]
[]
[31,"82-009-22.4-0000001","Meglévő nyálszivó berendezés, elhelyezése, rendszerbe kötése",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[32,"82-009-31.1.2-0135002","Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 50 HL100/50, Konyhai szifon DN50 x 6/4\", gömbcsuklóval és visszacsapó szelepes mosógép csatlakozóval",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[33,"82-009-31.2-0110915","Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez MOFÉM búraszifon leeresztőszeleppel, krómozott, Kód: 165-0027-00",2,"db     ",null,null,0,0]
[]
[34,"82-016-1.1.8-0115521","Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, piperepolc ALFÖLDI/BÁZIS porcelán polc 60 cm, csavarozható, fehér, Kód: 4681 00 01",2,"db     ",null,null,0,0]
[]
[35,"82-016-1.2.3-0110012","Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, tükör, elektromos bekötés nélkül Fazettázott tükör világítás nélkül, 60x45 cm",2,"db     ",null,null,0,0]
[]
[36,"82-016-2.1-0221003","Szappanadagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben Falra szerelhető folyékonyszappan adagoló, függőleges kivitelű, acél, Rendelési szám: BKH0010243",3,"db     ",null,null,0,0]
[]
[37,"82-016-3.1-0221016","Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben Kéztörlőpapír adagoló rozsdamentes, fényes, hajtogatott papírhoz, Rendelési szám: B&K D106CA",3,"db     ",null,null,0,0]
[]
["83 Szellőztetőberendezések"]
[38,"83-001-2.3.1.9-0863561","Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése,  tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között, egyéb idomok, kiegészítő elemek (esővédő, szellőzőcsonk, kifúvó fej,  fali hüvely,",1,"db     ",null,null,0,0]
[null,null,"deflektor, tisztító nyílás, beömlő nyílás, bilincs) AIRVENT esősapka dróthálóval, horganyzott acéllemezből, NÁ  80 mm"]
[]
[null,null,"Fejezet összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"02  Fűtésszerelés","index":3,"n_rows":38,"n_cols":9,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,5],[12,0,12,5],[20,0,20,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
["47 Felületképzés"]
[1,"47-000-4.4.5.1-0120509","Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, cső és regisztercső felületén, (80 NÁ-ig), függesztő és tartószerkezeten, állványzaton, könnyű rozsdásodás esetén Supralux lakkbenzin higító, EAN: 5992454205023",1,"m      ",null,null,0,0]
[]
[2,"47-021-11.4","Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig, függesztőn és tartón, állványzaton",1,"m      ",null,null,0,0]
[]
[3,"47-021-12.4.1-0131033","Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Supralux Koralkyd korroziógátló alapozó, fehér, EAN: 5992459501144",1,"m      ",null,null,0,0]
[]
[4,"47-021-21.4.1-0130821","Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Supralux alapozófesték, fehér, EAN:5992452511034",1,"m      ",null,null,0,0]
[]
[5,"47-021-31.4.1-0130851","Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Supralux Durol időjárásálló és korróziógátló zománc, fehér, EAN: 5992451123177",1,"m      ",null,null,0,0]
[]
["81 Épületgépészeti csővezeték szerelése"]
[6,"81-000-1.1.1","Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig",1,"m      ",null,null,0,0]
[]
[7,"81-004-1.4.1.1.1.2-0110007","Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 15 Fekete acélcső, A 37X 1/2\" simavégű",1,"m      ",null,null,0,0]
[]
[8,"81-013-1.1-0000001","Fűtési rendszer leürítése a munkálatok megkezdése előtt, majd a munkák befejezése után a rendszer vízzel való feltöltése és légtelenítése, szükséges szakaszolások elvégeztével! Ha a leűrités akadályba ütközik, a rendszerfagyasztásos kiszakaszolása",1,"db     ",null,null,0,0]
[null,null,"engedélyezett !"]
[]
["82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése"]
[9,"82-000-1.2.1","Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig",2,"db     ",null,null,0,0]
[]
[10,"82-000-4.11.1.2","Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak acéllemez radiátor, 11 - 20 tag között",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[11,"82-001-16.2.3-0118653","Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 visszatérő elzárószelep Heimeier Regutec visszatérő csavarzat, egyenes kivitelű, nikkelezett, 1/2\", 0356-02.000",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[12,"82-001-16.2.5-0118065","Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett Heimeier Eclipse termosztatikus szeleptest előbeállítással nikkelezett vörösöntvényből, egyenes",1,"db     ",null,null,0,0]
[null,null,"kivitelű, 1/2\", Kvs=0,73, 3712-02.000"]
[]
[13,"82-001-17.1.2-0118416","Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, hollandival csatlakoztatva Heimeier B fej vandálbiztos hivatali kivitel, 8-26°C, 2500-00.500",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[14,"82-012-3.2.1.6-0426060","Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 900x1000 mm, fűtőteljesítmény:",1,"db     ",null,null,0,0]
[null,null,"2267 W"]
[]
[15,"82-016-13.1","Próbafűtés, radiátorok beszabályozása 23.260 W teljesítményig",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Fejezet összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"04  Sűritett levegő","index":4,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,5],[6,0,6,5],[12,0,12,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
["33 Falazás és egyéb kőművesmunka"]
[1,"33-063-2.1.3","Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémben",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[2,"33-063-3.2.1","Horonyvésés, téglafalban, 8 cm2 keresztmetszetig",4,"m      ",null,null,0,0]
[]
["81 Épületgépészeti csővezeték szerelése"]
[3,"81-001-1.3.5.1.1.1.1-0332002","Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe (horonyvésés külön tételben), DN 12-ig Uponor Uni Pipe MLC ötrétegű",11,"m      ",null,null,0,0]
[null,null,"cső, tekercsben, 16x2 mm, Cikkszám: 1013371"]
[]
[4,"81-012-1.1.2-0021023","Rákötés készítése a meglévő sűritett levegő rendszerre, DN 15",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
["82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése"]
[5,"82-009-17.1-0110161","Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2\"-1/2\" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0002-00",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Fejezet összesen:",{"$nulls":4},0,0]