{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":12,"sheets":["Záradék","Összesítő","Zsaluzás és állványozás","Irtás, föld- és sziklamunka","Vakolás és rabicolás","Bádogozás","Felületképzés","Útburkolatalap és makadámburkol","Kőburkolat készítése","Betonpálya-burkolat készítése","Útpályatartozékok készítése","Épületautomatika, -felügyelet ("],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":36,"n_cols":4,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[30,2,30,3],[31,2,31,3],[35,1,35,2],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név :   SZTE MGK                               ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :  6800 Hódmezővásárhely                                ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["Andrássy u.15.",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["A munka leírása:                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["Akadálymentes parkolók kialakítása                                                                             ",null," Készítette   :.....................   "]
["Kapu elektromos nyitás kialakítás"]
["Belső járda aszfaltozás"]
[]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
[]
[]
["3.1 Költségek összesen",null,0]
["3.2 Tartalékkeret",0.05,0]
["3.3 Áfa vetítési alap",null,0]
["3.4 Áfa",0.27,0]
["4.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":12,"n_cols":3,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Zsaluzás és állványozás",0,0]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Bádogozás",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Útburkolatalap és makadámburkolat készítése",0,0]
["Kőburkolat készítése",0,0]
["Betonpálya-burkolat készítése",0,0]
["Útpályatartozékok készítése",0,0]
["Épületautomatika",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Zsaluzás és állványozás","index":2,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"15-012-6.3","Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és",218,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 12,01-24,00 m munkapadló magasság között"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":3,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-004-5.1.2.1","Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI.",59,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"21-011-11.2","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m3-es konténerbe",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":4,"n_rows":13,"n_cols":9,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-000-1.3","Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagságig",82,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"36-005-1.2.1.1.1-0415933","Homlokzati alapvakolat réteg készítése gépi felhordással, előkevert normál szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 2 cm vastagságban Baumit GV 35 Mész-cement gépi vakolat, Cikkszám: 151801",70,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"36-012-2.2.1.1-0415955","Szellőző, falszárító felújító vakolat készítése, erős (magas) só és nedvességtartalom esetén WTA rendszerben, kézi felhordással, szárazhabarcsból, felületelőkészítéssel (alapozó, előfröcskölő, gúz), alsó, felső vakolatréteggel, összesen 3 cm vastagságban ",12,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"Baumit Sanova Vakolat W Cikkszám: 153103 Baumit Sanova Puffer Vakolat Cikkszám:153102"]
[]
[4,"36-090-1.2.2-0550080","Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5-25% között Hvh5-mc, kültéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel",168,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"36-090-3.1.3","Homlokzati párkányhúzás javítása, a meglazult, sérült vakolat leverésével, sarok és csatlakozás-összedolgozással, 30 cm kiterített szélességig, hiánypótlás 25% felett",12,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Bádogozás","index":5,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"43-000-1","Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig",18.5,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"43-000-5","Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig",56,"m",0,0,0,0]
[]
[3,"43-002-1.8-0110002","Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganylemezből Függőereszcsatorna H 0,65, félkör szelvényű, Ksz: 33 cm",18.5,"m",0,0,0,0]
[]
[4,"43-002-11.7-0110152","Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganylemezből Horgany lefolyócső H 0,65 mm, körszelvényű, Ksz: 33 cm",56,"m",0,0,0,0]
[]
[5,"43-002-12.1.8","Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. horganylemezből",4,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":6,"n_rows":17,"n_cols":9,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-3.1.2-0159431","Külső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; festékeltávolítás maratással, tagolt felületen CAPAROL Caparol Grüner Abbeizer lemaró vegyszer",168,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"47-000-3.4.4.1.2-0415516","Külső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, egykomponensű homlokzati glettanyaggal, vakolt felületen, tagolt felületen Baumit GlemaBrilliant, géppel is felhordható kültéri finom glettanyag, 0-3 mm-es vastagságban, Cikkszám: 951725",311,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"47-000-4.1.4","Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajfesték eltávolítása kaparással (raskettázás), rácsról, korlátról vagy kerítésről, egyszerű tagozatú",20,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"47-000-4.4.4.1-0120509","Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón, könnyű rozsdásodás esetén Supralux lakkbenzin higító, EAN: 5992454205023",20,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"47-013-15.2.1.1.2-0148228","Diszperziós festések, műgyanta kötőanyagú vizes-diszperziós, fehér vagy színes homlokzatfestés, megfelelően előkészített ásványi alapfelületen vagy meglévő jól tapadó festékrétegen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolt sima felületen",311,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"Baumit GranoporColor, homlokzatfesték, 2 színcsoport"]
[]
[6,"47-021-12.3.1-0131033","Korróziógátló alapozás rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Supralux Koralkyd korróziógátló alapozófesték, fehér, EAN: 5992459501144",20,"m2",0,0,0,0]
[]
[7,"47-021-31.3.1-0130391","Acélfelületek átvonó festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fekete 300, EAN: 5995061120048",20,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Útburkolatalap és makadámburkol","index":7,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"61-005-1.1-0012010","Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb szélességben C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,2 finomsági modulussal",11,"m3",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Kőburkolat készítése","index":8,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"62-001-2.1","Nagykő, járdakő, betonkocka burkolat bontása, homokos kavicságyazattal",59,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"62-002-1.4.2-0613244","Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kiemelt útszegélykő, szürke, 100x15/12x30 cm , Cikkszám: HUTJS1083",22,"m",0,0,0,0]
[null,null,"C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal"]
[]
[3,"62-003-8.1-0611401","Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 20x10x4, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel A Beton-Viacolor Korzó 10x20x4 cm, szürke",42,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"62-003-71.3-0611721","Térburkolat készítése rendszerkövekből 8 cm-es vastagsággal, kvarc kopórétegű 10x10x8; 20x20x8 cm-es méretekben A Beton-Viacolor Velence 20x20x8 cm, szürke",59,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Betonpálya-burkolat készítése","index":9,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"64-003-1.1-0430040","Járda, zsaluzással és utókezeléssel, hézagkészítéssel, kézi erővel, 12 cm vastagsággal, 1,2m szélességgel C30/37 - XF4 földnedves kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 16 mm, m =5,6 finomsági modulussal",0.6,"m3",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Útpályatartozékok készítése","index":10,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"68-002-1.1-0020443","Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonalappal,földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-5,5 m hosszú, előregyártott betonalappal Horganyzott tartóoszlop 89x2000",1,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"68-002-2.2-0020061","Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, tájékoztatást adó- és útbaigazító jelzőtáblák, mozgáskorlátozott parkoló tábla, 4-4 bilincskészlettel Alumínium útbaigazítást adó jelzőtábla, fényvisszaverő, 800x800 mm",1,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"68-003-1.2.1-0020293","Útburkolati jelek készítése, oldószeres hidegplasztik festékkel, gépi jel Hidegplasztik festékek Remo P fehér (szórható 50+50%)",2,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületautomatika, -felügyelet (","index":11,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"72-012-K","Bejárati kapu elektromos nyitásának kialakítása leírás szerint az összes járulékos költséggel ( távirányítók, jelző oszlop telepítése , szükséges lakatos munkák…), kompletten",1,"tétel",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]