{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Záradék","Összesítő","Falazás és egyéb kőművesmunka","Elektromosenergia-ellátás, vill"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["INTENZITAS Kft"]
{"$rows_empty":7}
["INTENZITAS KFT                         ",null,"                                       "]
["Szeged, Arany J. u. 7.                 ",null,"                                       "]
["                                       ",null," Kelt:      2017. 03. 22.              "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette: Papp Antal                "]
["Szeged, Kollégiumi út; SZTE Mérnök Kar Kollégium                              "]
["VIZESBLOKK FELÚJÍTÁSA                                                         "]
["ELEKTROMOS MUNKÁI                                                             "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Falazás és egyéb kőművesmunka",0,0]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőművesmunka","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-062-1.1-1110002","Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m2/db méretig, tégla válaszfalban Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs",12,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":3,"n_rows":61,"n_cols":9,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.6","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábelszerű vezeték leszerelése tartószerkezetről",240,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"71-000-1.11","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése",26,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"71-000-1.13","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése",42,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"71-000-3.2","Berendezési tárgyak leszerelése, motorok kikötése",16,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"71-002-1.2-0213006","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K",80,"m",0,0,0,0]
[null,null,"450/750V 1x6 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)"]
[]
[6,"71-002-21.1-0217118","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2",90,"m",0,0,0,0]
[null,null,"PannonCom-Kábel YSLY 5x0,75 mm2, tömör rézvezetővel"]
[]
[7,"71-002-21.1-0221521","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2",310,"m",0,0,0,0]
[null,null,"PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)"]
[]
[8,"71-002-21.1-0221561","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2",180,"m",0,0,0,0]
[null,null,"PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)"]
[]
[9,"71-002-71.1.2","Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, 3-4 vezetékszál esetén",24,"db",0,0,0,0]
[]
[10,"71-002-71.1.3","Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, 5 vezetékszál esetén",8,"db",0,0,0,0]
[]
[11,"71-005-1.1.1.2-0562352","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétpólusú kapcsolók LEGRAND VALENA kétpólusú kapcsoló fehér",18,"db",0,0,0,0]
[]
[12,"71-005-1.1.2.2.2-0231349","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10A kétpólusú kapcsoló vízmentes IP 44, IP 55 LEGRAND Plexo 55 2P kapcsoló, szürke R: 069530",5,"db",0,0,0,0]
[]
[13,"71-005-1.11.1.1.1-0562064","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Valena 2P+F csatlakozóaljzat monoblokk, fehér R: 774423",6,"db",0,0,0,0]
[]
[14,"71-005-1.41.1-0230110","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények; Antenna csatlakozóaljzat elhelyezése bármely hálózathoz (csillagpontos vagy felfűzött hálózathoz) LEGRAND VALENA TV csatlakozóaljzat",1,"db",0,0,0,0]
[]
[15,"71-008-9.3.3-0623196","Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, \"B\", \"C\" és \"D\" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 3 pólusú Schneider Electric Acti9 iC60N 1P 10A C kismegszakító",1,"db",0,0,0,0]
[]
[16,"71-008-11.1.1.1-0122529","Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 2 pólusú Schneider Electric Acti9 iID 2P 25A 30mA A-típus áramvédő, R: A9Z21225",4,"db",0,0,0,0]
[]
[17,"71-008-11.1.1.2-0122522","Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 4 pólusú Schneider Electric Acti9 iID 4P 25A 500mA A-típus áramvédő, R: A9Z26425",4,"db",0,0,0,0]
[]
[18,"71-009-11.1-0622101","Meglévő tokozott (SZV jelű) szellőzésvezérlő elosztóberendezés átvizsgálása, működéspróbák elvégzése, szükséges anyagok cseréje, kiegészítése, új kábelek bekötése. Előirányzati költség!",4,"db",0,0,0,0]
[]
[19,"71-010-1.1.1.2.2-0628129","Felületre szerelt lámpatest elhelyezése  előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivitelben, T5 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), káprázáskorlátozott (V, parabola tükrös) COMPASS SLIM-235-35-15 Mennyezeti",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"lámpatest, hajlított acéllemez ház, fehérre szinterezve. Magasfényű, alumínium parabola reflektor, 65° ernyőzött. IP20"]
[]
[20,"71-010-2.7-0146067","Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben Ufó LED lámpa 230V, 10W, 740-765 Lumen, 3000K, melegfehér, IP44",6,"db",0,0,0,0]
[]
[21,"71-010-2.7-0146068","Felületre szerelt lámpatest VISSZAHELYEZÉSE, zárt, LED-es kivitelben ELBONTOTT LED-es FALILÁMPÁK VISSZAHELYEZÉSE",8,"db",0,0,0,0]
[]
[22,"71-010-4.5-0146002","Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy üveglappal lezárt, LED-es Álmennyezeti mélysugárzó, 230V, 12W, 960 Lumen, fehér, IP44",6,"db",0,0,0,0]
[]
[23,"71-010-4.5-0146008","Meglévő álmennyezeti lámpatest visszahelyezése, üveglappal lezárt  Álmennyezeti mélysugárzó, 230V, E24, 10W, 960 Lumen, fehér, IP44",20,"db",0,0,0,0]
[]
[24,"71-010-12.11.1.1.1-0115168","Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, készenléti üzemű, falon kívüli kivitelben, IP55, fénycsöves, 6W",11,"db",0,0,0,0]
[]
[25,"71-011-6.1.1.1.1.3.1-0220204","LED-es fényforrások, általános világítás céljára (fehér fényű), pontszerű kivitelben, hagyományos kialakítású (retrofit), Edison (csavaros), E27 fej, burás PacKerS-Energo Light SMD LED körte izzó AC85-265V/7W E27 700lm, 300°",20,"db",0,0,0,0]
[]
[26,"71-012-3","Motorbekötés ellenőrzése háromszori próbával",24,"db",0,0,0,0]
[]
[27,"71-013-9","Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése",110,"mp*",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]