{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":12,"sheets":["Záradék","Összesítő","Zsaluzás és állványozás","Irtás, föld- és sziklamunka","Ácsmunka","Tetőfedés","Bádogozás","Fa- és műanyag szerkezet elhely","Fém nyílászáró és épületlakatos","Szigetelés","Elektromosenergia-ellátás, vill","Megújuló energiahasznosító bere"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név :                                  ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":12,"n_cols":3,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Zsaluzás és állványozás",0,0]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Ácsmunka",0,0]
["Tetőfedés",0,0]
["Bádogozás",0,0]
["Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése",0,0]
["Fém nyílászáró és épületlakatos",0,0]
["Szigetelés",0,0]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Megújuló energiahasznosító berendezések",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Zsaluzás és állványozás","index":2,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"15-012-21.1-0023003","Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m",1,"készlet",0,0,0,0]
[null,null,"munkapadló magasságig KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 6,00 m munkapadló magasságig"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":3,"n_rows":13,"n_cols":9,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"K21-011-0","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 504m2 azbeszt tartalmú síkpala  veszélyes hulladék",1,"készlet",0,0,0,0]
[]
[2,"K21-011-00","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, vegyes építési és bontási hulladék",1,"készlet",0,0,0,0]
[]
[3,"K21-011-12","Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül",1,"készlet",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},0]

{"sheet":"Ácsmunka","index":4,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"35-000-4","Tetődeszkázat bontása",504,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"35-002-4.2-0115003","Páraáteresztő alátétfólia vagy alátétfedés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) ragasztóval vagy ragasztószalaggal folytonosítva DÖRKEN DELTA VENT-N, páraáteresztő tetőfólia, 1,5x50 m",427,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"35-003-1.2-0410024","Tetőlécezés kettős hódfarkú cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm",427,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"K35-003-1.60001","Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése, 50x50mm-es ellenléccel",510,"m",0,0,0,0]
[]
[5,"35-004-1.3","Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval",39,"m2",0,0,0,0]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Tetőfedés","index":5,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"K41-000-000","Síkpala fedés bontása (bármely méretű), szarufákig, az alátét szerkezetekkel együtt (ellenléc, fólia, stb.), a hőszigetelés meghagyásával, függőeresz csatorna dobozolás elbontásával, tető bádogos szerkezeteinek elbontásával",504,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"41-003-1.1.1-0116206","Kettősfedés húzott égetett agyag tetőcserepekkel, műemléki kettős cserépfedés, 45° alatt CREATON Ambiente szegmensvágású kerámia hódfarkú alapcserép 18×38 cm, natúrvörös",427,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"41-003-19.21.1.1-0115106","Síklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserép fedéseknél kiszellőztetés, szellőzőcserép-garnitúra elhelyezése tetőfelületen, kettősfedéshez TONDACH Hódfarkú kerámia szellőzőcserép 18x38 cm, téglavörös",169,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"41-003-119.11.1-0116410","Sajtolt égetett agyag tetőcserepeknél élgerinc készítése, gerinccseréppel, gerinccserép-rögzítővel, gerincszellőző-szalaggal, fésűs gerincelemmel CREATON kerámia hódfarkú kúpcserép (típusok: PF, PR, PRK, PZ, PH, PV, G10, SF9, PD) natúrvörös",63,"m",0,0,0,0]
[]
[5,"K41-011-1.4.3.001","Csöves hófogó elhelyezése (csőtoldóval és záróelemmel), beton- és kerámiacserépfedésnél, háromcsöves kivitelben",80,"m",0,0,0,0]
[]
[6,"K41-011-1.4.3.1.001","Csöves hófogó bontása,  új elhelyezése kompletten (csőtoldóval és záróelemmel), beton- és kerámiacserépfedésnél, háromcsöves kivitelben",80,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Bádogozás","index":6,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"43-000-1","Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig",80,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"K43-002-1.1.1-0147121.001","Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, minősített ötvözött horganylemezből VM ZINC 25-ös függőereszcsatorna, NATÚR, 0,7 mm/3 m, félkörszelvényű, Ref:10-0010-25-65-30  Kompletten, minden kiegészítő elemmel",80,"m",0,0,0,0]
[null,null,"(betorkolló csonk, ereszcsatorna szöglet, csatornatartó...)."]
[]
[3,"K43-003-5.1.1.1.1-0993106.001","Kéményszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, minősített ötvözött horganylemezből, 33 cm kiterített szélességig Kéményszegély RHEINZINK QUALITY ZINK minőségű ötvözött horganylemezből, 0,65 mm vtg., standard felületű, Ksz: 33 cm         Tetőhélyazaton",5,"m",0,0,0,0]
[null,null,"átvezetett mindenfajta szellőző szegély szerelése  1db kémény, 6db szellőző szegély szerelése"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fa- és műanyag szerkezet elhely","index":7,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-000-1.1","Fa nyílászáró szerkezetek bontása,  ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m2-ig (tetőablakok)",25,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"K44-006-3","Fa lambéria szükség szerinti bontása, visszaépítése, átalakítása, kiegészítése  tetőablakok cseréi miatt, felületkezeléssel",1,"készlet",0,0,0,0]
[]
[3,"44-007-1.1.1.1.2-0145004","Fa tetőtéri ablak, válogatott fenyőből, rétegragasztott tokkal, szárnnyal, középső tengely körül teljesen átforduló, 15° és 90° közötti hajlásszögű tetőbe, beépített résszellőzővel, zárt állapotban is szellőztethető,  alumínium külső borítással, egy",25,"db",0,0,0,0]
[null,null,"lakkréteggel felületkezelve edzett üveg, Méretkód: M08, M10, P06, P08, S06, S08 (1 m2 felett) GZL típusú VELUX tetőtéri ablak, Fa, M08. Az ablak tokkülmérete: 78×140 cm., Termékkód: GZL M08 1059"]
[]
[4,"44-028-1.1-0143985","Tetőtéri ablakra belső árnyékoló szerelése Schindler BRB belső árnyékoló normál, színes, 78x140 cm",25,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"K","Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, hatkamrás profil, egyszárnyú bukó-nyíló REHAU GENEO MD szálerősítéses",8,"db",0,0,0,0]
[null,null,"profilú bukó-nyíló ablak, fehér, Ug = 0,6 W/m2K 90 x 90 cm. - A meglévő homlokzati fa ablakok kibontása, elszállítása, új műanyag ablakok legyártása, beépítése kávahelyreállítással, kávafestéssel, külső és belső párkányozással, szúnyoghálóval, kompletten. B típus"]
[]
[6,"K","Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló REHAU GENEO MD szálerősítéses",27,"db",0,0,0,0]
[null,null,"profilú bukó-nyíló ablak, fehér, Ug = 0,6 W/m2K 90 x 150 cm. A meglévő homlokzati fa ablakok kibontása, elszállítása, új műanyag ablakok legyártása, beépítése kávahelyreállítással, kávafestéssel, külső és belső párkányozással, szúnyoghálóval, kompletten. A típus."]
[]
[7,"K","Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak utólagos elhelyezéssel, szerelvényezve, finombeállítással), 6,01-10,00 m kerület között, hatkamrás, kétszárnyú vagy többszárnyú,",2,"db",0,0,0,0]
[null,null,"bukó REHAU GENEO MD szálerősítéses profilú bukó ablak, fehér, Ug = 0,6 W/m2K 235 x 235 cm. A meglévő szélfogó oldal ablak kibontása, elszállítása, új műanyag ablakok legyártása, beépítése kávahelyreállítással, kávafestéssel, kompletten. C típus."]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fém nyílászáró és épületlakatos","index":8,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"K","Kültéri ajtó, bejárati ajtók elhelyezése, hőhídmentes, alumínium kifelé nyíló bejárati ajtó, biztonsági zárral, átmenő (kefés) küszöbbel, 400 mm magas lábazati profillal, a rendszerhez tartozó kétoldali alumínium kilinccsel, ajtócsukó és vaktok nélkül,",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"6-16-4.4 hőszigetelt biztonsági üvegezéssel, kétszárnyú, felülvilágítós kivitelben, 1600x2100+600-2200x2400+600 mm névleges méretig Schüco RS 65 kétszárnyú, hőhídmentes, kifelé nyíló ajtó felülvilágítóval, méret: 1600x2750 mm. A meglévő ajtó kibontása, elszállítása, új alumínium ajtó legyártása, beépítése kávahelyreállítással, kávafestéssel,  kompletten. D típus."]
[]
[2,"K","Kültéri ajtók, bejárati ajtók elhelyezése, hőhídmentes, alumínium kifelé nyíló bejárati ajtó, biztonsági zárral, átmenő (kefés) küszöbbel, 400 mm magas lábazati profillal, a rendszerhez tartozó kétoldali alumínium kilinccsel, ajtócsukó és vaktok nélkül,",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"6-16-4.4 hőszigetelt biztonsági üvegezéssel, kétszárnyú, felülvilágítós kivitelben, 1600x2100+600-2200x2400+600 mm névleges méretig Schüco RS 65 kétszárnyú, hőhídmentes, kifelé nyíló ajtó felülvilágítóval, méret: 1600x2600 mm. A meglévő ajtó kibontása, elszállítása, új alumínium ajtó legyártása, beépítése kávahelyreállítással, kávafestéssel,  kompletten. E típus."]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szigetelés","index":9,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"K48-005","Csapadékvíz elleni szigetelés; Felső réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, vízszintes felületen, nehéz felületvédelem nélküli tetőkön, minimum 4,0 mm vastag palaőrlemény hintésű DUO felépítésű (felül elasztomerbitumenes (SBS",12,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"modifikált), alul oxidbitumenes társított rétegű) lemezzel, az alsó réteghez teljes felületű hegesztéssel, fél lemezszélesség eltolással fektetve VILLAS EO-V 4 S/K Extra, üvegfátyol hordozórétegű, 4,2 mm vtg. palaőrlemény felső felületű SBS-oxid DUO lemez, "]
[null,null,"Körben fóliabádogos vízelvezetés készítéssel szélfogó előtetőn"]
[2,"K","12 cm vtg. ásványgyapot hőszigetelés meglévő szigetelés pótlására ",427,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":10,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"K71-000-2.1","Meglévő villámvédelmi rendszer szakszerű elbontása. Tetőcsere utáni szakszerű visszaszerelése, az esetleges korrekciók, javítások elvégzésével. ",1,"klt",0,0,0,0]
[1,"K71-000-2.2","Nem norma szerinti villámvédelmi rendszer szerinti felülvizsgálat, és dokumentáció.",1,"klt",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Megújuló energiahasznosító bere","index":11,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"K75-000","Napelemek és tartószerkezetük bontása és visszaépítése . Elektromos kikötés, elemek szakszerű leszerelése, tárolása, visszaszerelése,  tartószerkezet leszerelése, szükség szerinti átalakítása, kiegészítése, visszaszerelése. ",1,"klt",0,0,0,0]
[1,"K tétel","A napelemes rendszer komplett villamos felülvizsgálata, dokumentálása a jelenleg érvényben lévő szabványok, rendeletek szerint.",1,"klt",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]