{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":780,"n_cols":15,"rows_kept":780,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Költségvetés főösszesítő"]
[]
[]
[null,"Név: SZTE  Mérnökkar Kollégium, Vizesblokok felújítása"]
[]
[null,"Cím: Szeged, Kollégiumi út"]
[null,"Tárgy: Belső épületgépészet"]
[null,"Készült: Szeged"]
[null,"Kelt: 2017. március hó"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Anyagköltség",null,null,null,"Díjköltség",null,"Gépköltség"]
[]
[null,"Vízellátás-csatornázás",{"$nulls":4},0,"Ft",0,"Ft",0,"Ft"]
[null,"Központi fűtés",{"$nulls":4},0,"Ft",0,"Ft",0,"Ft"]
[null,"Mesterséges szellőzés",{"$nulls":4},0,"Ft",0,"Ft",0,"Ft"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"1.4 Közvetlen önköltség összesen:",{"$nulls":4},0,"Ft",0,"Ft",0,"Ft"]
[]
[null,"2.1 Árkockázati fedezet vet. alap:",{"$nulls":4},0,"Ft"]
[null,"2.2 Árkockázati fedezet (havi 1%):",null,null,0,null,0,"Ft"]
[]
[null,"2.3 Anyagigazgatási ksg. vet. alap:",{"$nulls":4},0,"Ft"]
[null,"2.4 Anyagigazgatási költség:",null,null,0,null,0,"Ft"]
[]
[null,"2.5 Fedezet vetítési alap (1.4):",{"$nulls":4},0,"Ft",0,"Ft",0,"Ft"]
[null,"2.6 Fedezet:",null,null,0,null,null,null,0,"Ft"]
[]
[null,"3.1 Tartalékkeret vetítési alap (2.3+2.4+2.5+1.6):",{"$nulls":8},0,"Ft"]
[]
[null,"3.2 Tartalékkeret:",null,null,0,{"$nulls":5},0,"Ft"]
[]
[null,"4.1 ÁFA vetítési alap:",{"$nulls":8},0,"Ft"]
[null,"4.2 ÁFA:",null,null,0.27,{"$nulls":5},0,"Ft"]
[]
[null,"5. A munka ára:",{"$nulls":8},0,"Ft"]
{"$rows_empty":20}
[{"$nulls":4},"Tenplan Mérnöki Iroda Kft."]
[]
[null,"1/1. oldal"]
[null,"Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 18.0 Professzionál  * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"Vízellátás-csatornázás",{"$nulls":6},"1/11"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Vízvezeték elzárás és nyitás"]
[{"$nulls":4},"bontási és javítási munkák előtt és után"]
[null,1,"./","81-000-101-001",null,null,"Megrendeő szereli, Ajánlattevőnek nem feladata."]
[{"$nulls":4},"8,00 db","D:",null,0,"Ft",null,0,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":4},"Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése,"]
[{"$nulls":4},"falikutak, mosdók",null,"Megrendeő szereli, Ajánlattevőnek nem feladata."]
[null,2,"./","82-000-3.2"]
[{"$nulls":4},"31,00 db","D:",null,0,"Ft",null,0,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":4},"Szerelvények leszerelése,"]
[{"$nulls":4},"menetes szerelvények,"]
[{"$nulls":4},"DN 50 méretig"]
[null,3,"./","82-000-1.2.1"]
[{"$nulls":4},"88,00 db","D:",null,0,"Ft",null,0,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":4},"bontott fém hulladék"]
[]
[{"$nulls":4},"felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával"]
[null,4,"./","02-030-3.1","Megrendelő végzi, Ajánlattevőnek nem feladata."]
[{"$nulls":4},"3,00 m3","D:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":4},"Gázipari, víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap,"]
[{"$nulls":4},"sárgarézből (kék fogantyúval),"]
[{"$nulls":4},"felszerelve,"]
[{"$nulls":4},"MOFÉM AHA típusú,"]
[{"$nulls":4},"külső-belső menettel, toldattal"]
[null,5,"./","82-121-202-002-24-15302","1/2\"-os 113-0009-00"]
[{"$nulls":4},"8,00 db","D:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[null,6,"./","82-121-203-003-24-15302","3/4\"-os 113-0026-00"]
[{"$nulls":4},"4,00 db","D:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[null,7,"./","82-121-204-004-24-15302","1\"-os 113-0038-00"]
[{"$nulls":4},"8,00 db","D:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":4},"belső menettel"]
[]
[null,8,"./","82-121-206-006-24-15301","1 1/2\"-os 113-0052-00"]
[{"$nulls":4},"4,00 db","D:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":4},"Termostatikus keverőszelep forrázás elleni védelemmel"]
[{"$nulls":4},"Gyártmány: Honeywell, Tipus: TM3400-964, 2\""]
[null,9,"./","K-tétel","Termostatikus HMV keverőszelep"]
[{"$nulls":4},"1,00 db","D:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
{"$rows_empty":8}
[null,"1/11. oldal"]
[null,"Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 18.0 Professzionál  * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"Vízellátás-csatornázás",{"$nulls":6},"2/11"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Használati melegvíz (HMV) keringető szivattyú"]
[{"$nulls":4},"Gyártmány: Grundfos, Tipus: ALPHA 25-60 180"]
[{"$nulls":4},"V=2 m3/h, H=3mvo."]
[null,10,"./","K-tétel","HMV keringető szivattyú"]
[{"$nulls":4},"1,00 db","D:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":4},"Strangszabályozószelep,"]
[{"$nulls":4},"mindkét végén belső menettel,"]
[{"$nulls":4},"felszerelve,"]
[{"$nulls":4},"TOUR & ANDERSSON \"STAD\" típusú,"]
[{"$nulls":4},"PN 20"]
[null,11,"./","82-121-222-002-33-61121","1/2\""]
[{"$nulls":4},"2,00 db","D:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":4},"Termostatikus cirkulációs szelep"]
[{"$nulls":4},"Gyártmány: Danfoss"]
[{"$nulls":4},"Tipus: MTCV DN 15"]
[null,12,"./","K-tétel","Többfunkciós cirkulációs szelep"]
[{"$nulls":4},"4,00 db","D:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":4},"Szaniter kerámia WC csésze, földre szerelhető kivitelben,"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"1 db műanyag LIV öblítőtartállyal,"]
[{"$nulls":4},"1 db falikoronggal,"]
[{"$nulls":4},"1 db MOFÉM sarokszeleppel,"]
[{"$nulls":4},"1 db FIL-NOX bekötőcsővel,"]
[{"$nulls":4},"1 db fa ülőkével,"]
[{"$nulls":4},"felszerelve,"]
[{"$nulls":4},"V&B ALFÖLDI-Bázis típusú,"]
[]
[{"$nulls":4},"mélyöblítésű kivitelben"]
[null,13,"./","82-213-931-111-01-13371","fehér                  4056 00 01 sz."]
[{"$nulls":4},"3,00 db","D:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":4},"Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése,"]
[{"$nulls":4},"kifolyószelep, bűzelzáró, csaptelep és sarokszelep nélkül,"]
[{"$nulls":4},"falra szerelhető porcelán kivitelben"]
[null,14,"./","82-009-5.1-0112792","Megrendeő szereli fel, Ajánlattevőnek nem feladata."]
[{"$nulls":4},"31,00 db","D:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":4},"Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése,"]
[{"$nulls":4},"mosdócsaptelepek,"]
[{"$nulls":4},"álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep"]
[null,15,"./","82-009-19.3.2-0318047","MOFÉM Junior egykaros mosdócsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni"]
[{"$nulls":4},"védelemmel, kr. leeresztőszeleppel, kód: 150-0018-00 Megrendelő szereli fel, Ajánlattevőnek csak az aqnyag biztosítása a feladata"]
[{"$nulls":4},"31,00 db","D:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft",null,9000]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
{"$rows_empty":8}
[null,"2/11. oldal"]
[null,"Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 18.0 Professzionál  * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"Vízellátás-csatornázás",{"$nulls":6},"3/11"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Csőszifon mosdóhoz,"]
[{"$nulls":4},"sárgarézből, krómozott kivitelben,"]
[{"$nulls":4},"nagy mérettartományban állíthatóan,"]
[{"$nulls":4},"felszerelve,"]
[{"$nulls":4},"MOFÉM típusú,"]
[null,16,"./","82-281-117-001-24-13201","leeresztőszelep nélkül 165-0027-05",null,null,"Megrendelő szereli fel, Ajánlattevőnek csak az anyag biztosítása a feladata"]
[{"$nulls":4},"31,00 db","D:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":4},"Egykaros zuhanycsaptelep felszállócsővel"]
[{"$nulls":4},"Gyártmány: MOFÉM"]
[{"$nulls":4},"Tipus:MAMBÓ 5"]
[{"$nulls":4},"Zuhany felszállócsővel, vízkőmentes lopásbiztos zuhanyfejjel"]
[{"$nulls":4},"Állítható magasságú felfogó konzollal"]
[null,17,"./","K-tétel","MOFÉM MAMBO 5"]
[{"$nulls":4},"39,00 klt.","D:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft",10000]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":4},"Zuhanyfolyóka, épített zuhanyhoz"]
[{"$nulls":4},"Gyártmány: MOFÉM"]
[{"$nulls":4},"Tipus: Linear MLP-750 KF"]
[null,18,"./","K-tétel","MLP-750 KF zuhanyfolyóka"]
[{"$nulls":4},"18,00 klt.","D:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":4},"Padlólefolyó műanyagból (PE),"]
[]
[{"$nulls":4},"vízszintes ki- és bemenettel, szigetelő karimával,"]
[{"$nulls":4},"visszacsapószelepes szifonbetéttel,"]
[{"$nulls":4},"123x123 mm-es műanyag rácstartóval,"]
[{"$nulls":4},"115x115 mm-es nemesacél ráccsal,"]
[{"$nulls":4},"felszerelve,"]
[{"$nulls":4},"HL300 jelű,"]
[{"$nulls":4},"ÖNORM B 2511 szerint"]
[null,19,"./","82-282-331-050-41-00602","PE DN50 HL300"]
[{"$nulls":4},"3,00 db","D:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":4},"Univerzális műanyag csővezetékek,"]
[{"$nulls":4},"célszerszámmal szerelhető, toldóhüvelyes oldhatatlan"]
[{"$nulls":4},"kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve,"]
[{"$nulls":4},"csőidomokkal és tartóbilincsekkel,"]
[{"$nulls":4},"REHAU RAUTITAN flex típusú,"]
[{"$nulls":4},"tekercsben"]
[null,20,"./","81-515-003-120-44-42014","átm. 20 x 2,8 mm 130380-100"]
[{"$nulls":4},"289,00 m","D:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[null,21,"./","81-515-004-125-44-42014","átm. 25 x 3,5 mm 130390-025"]
[{"$nulls":4},"42,00 m","D:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[null,22,"./","81-515-005-132-44-42014","átm. 32 x 4,4 mm 130400-025"]
[{"$nulls":4},"40,00 m","D:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
{"$rows_empty":7}
[null,"3/11. oldal"]
[null,"Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 18.0 Professzionál  * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"Vízellátás-csatornázás",{"$nulls":6},"4/11"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Univerzális műanyag csővezetékek,"]
[{"$nulls":4},"célszerszámmal szerelhető, toldóhüvelyes oldhatatlan"]
[{"$nulls":4},"kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve,"]
[{"$nulls":4},"csőidomokkal és tartóbilincsekkel,"]
[{"$nulls":4},"REHAU RAUTITAN stabil típusú,"]
[{"$nulls":4},"szálban"]
[null,23,"./","81-515-005-032-44-42011","átm. 32,0 x 4,7 mm 130101-005"]
[{"$nulls":4},"16,00 m","D:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":4},"Varratnélküli horganyzott acélcső nyomóvezeték,"]
[{"$nulls":4},"menetes kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával."]
[{"$nulls":4},"Anyagminőség: DIN 2440/2444 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A 37),"]
[{"$nulls":4},"szabadon szerelve,"]
[{"$nulls":4},"tartószerkezetekkel,"]
[{"$nulls":4},"horganyzott idomokkal"]
[null,24,"./","81-111-103-003-01-11102","3/4\""]
[{"$nulls":4},"24,00 m","D:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[null,25,"./","81-111-106-006-01-11102","1 1/2\""]
[{"$nulls":4},"6,00 m","D:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[]
[{"$nulls":4},"Tokos lefolyóvezeték műanyagból,"]
[{"$nulls":4},"ajakos gumigyűrű tömítéssel, szakaszos tömörségi próbával,"]
[{"$nulls":4},"szabadon szerelve, csőidomokkal és csőtartókkal együtt."]
[{"$nulls":4},"Anyaga: polipropilén"]
[{"$nulls":4},"WAVIN ED Tech PP típusú,"]
[null,26,"./","81-231-104-032-21-92011","átm. 32 mm DPCSN103"]
[{"$nulls":4},"12,00 m","D:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[null,27,"./","81-231-105-040-21-92011","átm. 40 mm DPCSN104"]
[{"$nulls":4},"28,00 m","D:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[null,28,"./","81-231-106-050-21-92011","átm. 50 mm DPCSN105"]
[{"$nulls":4},"32,00 m","D:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[null,29,"./","81-231-108-075-21-92011","átm. 75 mm DPCSNB107"]
[{"$nulls":4},"26,00 m","D:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[]
[{"$nulls":4},"Meglévő csatornahálózathoz történő csatlakozás kiépítése, a csatlakozó csővezetékek"]
[{"$nulls":4},"megfelelő feltárásával, a csővégek kialakításával."]
[null,30,"./","K-tétel","Csatornahálózathoz csatlakozás"]
[{"$nulls":4},"16,00 db","D:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":4},"törölközőtartó karika"]
[null,31,"./","82-219-201-011-22-19253","GAR 549160 Megrendelő végzi, nem az Ajánlattevő feladata"]
[{"$nulls":4},"15,00 db","D:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"4/11. oldal"]
[null,"Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 18.0 Professzionál  * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"Vízellátás-csatornázás",{"$nulls":6},"5/11"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Fogas,"]
[{"$nulls":4},"műanyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve,"]
[{"$nulls":4},"MERKAPT Granada Arcana típusú,"]
[null,32,"./","82-219-201-021-22-19211","GAR 549210 2 ágú Megrendelő végzi, nem az Ajánlattevő feladata"]
[{"$nulls":4},"12,00 db","D:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":4},"piperepolc",null,"Megrendelő végzi, nem az Ajánlattevő feladata"]
[null,33,"./","82-016-1.1.8-0115521","ALFÖLDI/BÁZIS porcelán polc 60 cm, csavarozható, fehér, Kód: 4681 00 01"]
[{"$nulls":4},"31,00 db","D:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":4},"Beton- és vasbeton szerkezetek fúrása rezgés és pormentes,"]
[{"$nulls":4},"utólagos helyreállítást nem igénylő kivitel"]
[null,34,"./","33-000-000-004-70-92010","átmérő  41- 50 mm"]
[{"$nulls":4},"120,00 furatcm","D:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[]
[{"$nulls":4},"Vízvezeték hálózat fertőtlenítése, a szakaszolt vezetékszakasz fertőtlenítővel történő"]
[{"$nulls":4},"feltöltésével, fertőtlenítés utáni vízminta vétellel, és bevizsgáltatással"]
[null,35,"./","K-tétel","Vízvezeték fertőtlenítés"]
[{"$nulls":4},"1,00 klt.","D:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":4},"Víz,- csatornaszerelési munkák próbái,"]
[{"$nulls":4},"lefolyórendszer tömörségi próbája"]
[null,36,"./","82-999-111-001"]
[{"$nulls":4},"6,00 óra","D:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":4},"Víz,- csatornaszerelési munkák átadás-átvételi"]
[{"$nulls":4},"eljárásával kapcsolatos költségek"]
[{"$nulls":4},"átadási dokumentáció készítés"]
[null,37,"./","82-999-121-001"]
[{"$nulls":4},"4,00 óra","D:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":4},"Összesen:"]
[{"$nulls":11},0,"Ft"]
[{"$nulls":11},0,"Ft"]
[{"$nulls":11},0,"Ft"]
{"$rows_empty":21}
[null,"5/11. oldal"]
[null,"Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 18.0 Professzionál  * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"Központi fűtés",{"$nulls":6},"6/11"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Hőközpont hálózatainak lezárása és ürítése"]
[{"$nulls":4},"a munkálatok megkezdése előtt"]
[null,38,"./","81-000-102-002","szekunder fűtési hálózat kizárása és ürítése Megrendelő végzi, nem az Ajánlattevő feladata"]
[{"$nulls":4},"8,00 db","D:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":4},"Fűtési rendszer leürítése"]
[{"$nulls":4},"a munkálatok megkezdése előtt, majd a munkák befejezése után"]
[{"$nulls":4},"a rendszer vízzel való feltöltése és légtelenítése, Megrendelő végzi, nem az Ajánlattevő feladata"]
[]
[]
[null,39,"./","81-000-131-003-00-01200","Kollégiumi vizesblokkok"]
[{"$nulls":4},"1,00 db","D:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":4},"Szerelvények leszerelése,"]
[{"$nulls":4},"menetes szerelvények,"]
[{"$nulls":4},"DN 50 méretig"]
[null,40,"./","82-000-1.2.1"]
[{"$nulls":4},"12,00 db","D:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[]
[{"$nulls":4},"Csővezetékek bontása,"]
[{"$nulls":4},"horganyzott vagy fekete acélcsövek"]
[{"$nulls":4},"tartószerkezetről, vagy padlócsatornából"]
[{"$nulls":4},"lángvágással, deponálással,"]
[{"$nulls":4},"DN 50 méretig"]
[null,41,"./","81-000-1.1.1"]
[{"$nulls":4},"12,00 m","D:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":4},"bontott fém hulladék"]
[{"$nulls":4},"felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával Megrendelő végzi, nem az Ajánlattevő feladata"]
[null,42,"./","02-030-3.1"]
[{"$nulls":4},"3,00 m3","D:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":4},"Padlófűtési keringető szivattyú"]
[{"$nulls":4},"Gyártmány: Grundfos"]
[{"$nulls":4},"Tipus: ALPHA 15-40 180"]
[null,43,"./","K-tétel","Alpha 15-40 180"]
[{"$nulls":4},"4,00 db","D:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":4},"Padlófűtési szabályozó szelep"]
[{"$nulls":4},"Gyártmány: Danfoss, Tipus: RA-C 20"]
[{"$nulls":4},"kvs=3,3 m3/h"]
[null,44,"./","K-tétel","RA-C 20"]
[{"$nulls":4},"4,00 db","D:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[]
[{"$nulls":4},"Padlófűtési segédenergia nélküli szabályozó"]
[{"$nulls":4},"Gyártmány: Danfoss, Tipus: FTC"]
[null,45,"./","K-tétel","Padlófűtés szabályozó"]
[{"$nulls":4},"4,00 db","D:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[]
[]
[]
[]
[null,"6/11. oldal"]
[null,"Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 18.0 Professzionál  * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"Központi fűtés",{"$nulls":6},"7/11"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Helyiség hőmérséklet és relatív nedvesség szabályozó"]
[{"$nulls":4},"HVAC 6I berendezés,"]
[{"$nulls":4},"8 univerzális bemenet, 4 analóg, 5 digitális kimenet,"]
[{"$nulls":4},"Szerelési segédanyagokkal"]
[{"$nulls":4},"0-10 v, 0-20 mA, vagy potmentes kontakt"]
[null,46,"./","K-tétel","HVAC 6I berendezés"]
[{"$nulls":4},"2,00 db","D:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":4},"Helyiség hőmérséklet és relatív nedvesség távadó"]
[{"$nulls":4},"Tipus: RFTF"]
[{"$nulls":4},"0-10 v, 0-20 mA kimenet,"]
[{"$nulls":4},"Szerelési segédanyagokkal"]
[null,47,"./","K-tétel","RFTF távadó"]
[{"$nulls":4},"4,00 db","D:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":4},"Műanyag csővezeték,"]
[{"$nulls":4},"toldóhüvelyes kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával,"]
[{"$nulls":4},"szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel."]
[{"$nulls":4},"Anyaga: RAU-VPE"]
[{"$nulls":4},"REHAU RAUTHERM S típusú,"]
[null,48,"./","81-515-002-017-44-43001","átm. 17 x 2,0 mm 136140-120"]
[{"$nulls":4},"588,00 m","D:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[]
[{"$nulls":4},"Padlófűtési osztó-gyüjtő együttes"]
[{"$nulls":4},"Elzáró és szabályozó elemekkel, tartókonzollal, automatikus légtelenítővel"]
[{"$nulls":4},"Gyártmány: Danfoss"]
[{"$nulls":4},"Tipus: Balance, 4 körös"]
[null,49,"./","K-tétel","Balance 4 körös osztó-gyüjtő"]
[{"$nulls":4},"4,00 klt.","D:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[null,50,"./","81-111-103-003-01-11102","3/4\""]
[{"$nulls":4},"3,00 m","D:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":4},"Fűtési hálózat lágyított vízzel történ feltöltése, a szakaszolt csővezetéki rendszer és"]
[{"$nulls":4},"hőleadók töltésével, légtelenítésével"]
[null,51,"./","K-tétel","Fűtési rendszer feltöltése"]
[{"$nulls":4},"1,00 m3","D:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":4},"Fűtésszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával"]
[{"$nulls":4},"kapcsolatos költségek,"]
[{"$nulls":4},"átadási dokumentáció készítés"]
[null,52,"./","82-999-241-001"]
[{"$nulls":4},"2,00 óra","D:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[]
[{"$nulls":4},"átadási eljárás lefolytatása"]
[null,53,"./","82-999-241-002"]
[{"$nulls":4},"1,00 óra","D:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"7/11. oldal"]
[null,"Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 18.0 Professzionál  * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Központi fűtés",{"$nulls":6},"8/11"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"kezelési utasítás készítése"]
[null,54,"./","82-999-241-003"]
[{"$nulls":4},"2,00 óra",null,"D:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":6},"A:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":6},"G:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":4},"kezelésre vonatkozó kioktatás"]
[null,55,"./","82-999-241-004"]
[{"$nulls":4},"1,00 óra",null,"D:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":6},"A:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":6},"G:",0,null,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":4},"Összesen:"]
[{"$nulls":12},0,"Ft"]
[{"$nulls":12},0,"Ft"]
[{"$nulls":12},0,"Ft"]
{"$rows_empty":49}
[null,"8/11. oldal"]
[null,"Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 18.0 Professzionál  * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"Mesterséges szellőzés",{"$nulls":6},"9/11"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Csövek, idomok, szerelvények"]
[null,56,"./","83-000-001","roncsba bontása"]
[{"$nulls":4},"40,00 kg","D:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":4},"Légkezelő berendezés átvizsgálása és minden részletre kiterjedő karbantartása"]
[{"$nulls":4},"Költség előirányzat"]
[null,57,"./","K-tétel","Légkezelő karbantartás"]
[{"$nulls":4},"4,00 klt.","D:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":4},"Kör keresztmetszetű spirálkorcolt merev lemezcső,"]
[{"$nulls":4},"horganyzott acélszalagból,"]
[{"$nulls":4},"külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,"]
[{"$nulls":4},"LINDAB Safe SR típusú,"]
[{"$nulls":4},"merevítés nélkül"]
[null,58,"./","83-121-003-020-11-11001","NA  200  lv. 0,50 mm"]
[{"$nulls":4},"16,00 m","D:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[]
[{"$nulls":4},"Kör keresztmetszetű hajlékony lemezcső,"]
[{"$nulls":4},"0,2 mm vtg. alumíniumlemezből,"]
[{"$nulls":4},"külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,"]
[{"$nulls":4},"LINDAB Safe SRF-1C típusú,"]
[null,59,"./","83-122-003-020-11-22011","NA  200"]
[{"$nulls":4},"4,00 m","D:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":4},"Könyökidom,"]
[{"$nulls":4},"horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem"]
[{"$nulls":4},"tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal,"]
[{"$nulls":4},"külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,"]
[{"$nulls":4},"LINDAB Safe BU típusú,"]
[{"$nulls":4},"90°-os, préselt"]
[null,60,"./","83-123-023-020-11-11221","NA  200"]
[{"$nulls":4},"3,00 db","D:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":4},"Elágazóidom,"]
[{"$nulls":4},"horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem"]
[{"$nulls":4},"tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal,"]
[{"$nulls":4},"külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,"]
[{"$nulls":4},"LINDAB SafeTCPU típusú,"]
[{"$nulls":4},"rápréselt nyeregidommal, vagy felső résszel,"]
[{"$nulls":4},"egál kivitelben"]
[null,61,"./","83-123-033-020-11-11311","NA  200"]
[{"$nulls":4},"3,00 db","D:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":4},"Koncentrikus szűkítőidom,"]
[{"$nulls":4},"horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem"]
[{"$nulls":4},"tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal,"]
[{"$nulls":4},"külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,"]
[{"$nulls":4},"LINDAB Safe RCU típusú,"]
[{"$nulls":4},"préselt, 45°-os szögben kivitelezett, rövid"]
[null,62,"./","83-123-023-077-11-11511","NA  250/ 200"]
[{"$nulls":4},"3,00 db","D:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[]
[]
[]
[null,"9/11. oldal"]
[null,"Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 18.0 Professzionál  * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"Mesterséges szellőzés",{"$nulls":6},"10/11"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Lindab légtechnikai elemek"]
[{"$nulls":4},"Befúvó rács C21-500x100,"]
[{"$nulls":4},"Befúvó doboz VBA-2-500x100"]
[null,63,"./","K-tétel","Befúvó rács dobozzal"]
[{"$nulls":4},"6,00 klt.","D:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":4},"ÜZEMBEVÉTELI ELJÁRÁSOK"]
[{"$nulls":4},"Gépészetileg és elektromosan készre szerelt állapotban a szellőztető berendezés"]
[{"$nulls":4},"elektromos bekötéseinek ellenőrzése, készülék elindítása, helyes üzemének"]
[{"$nulls":4},"ellenőrzése."]
[null,64,"./","K-tétel"]
[{"$nulls":4},"3,00 db","D:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":4},"Légcsatorna hálózat és tartozékainak üzempróbái,"]
[{"$nulls":4},"szabályzó szerkezetek beszabályozása"]
[{"$nulls":4},"vezetékrendszer tömörségi vizsgálata,"]
[{"$nulls":4},"a teljes légtechnikai rendszer beszabályozása"]
[{"$nulls":4},"és próbaüzeme."]
[null,65,"./","K-tétel"]
[{"$nulls":4},"3,00 db","D:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[]
[{"$nulls":4},"Légtechnikai szerelési munkák átadás-átvételi"]
[{"$nulls":4},"eljárásával kapcsolatos költségek,"]
[{"$nulls":4},"átadási dokumentáció készítés"]
[null,66,"./","83-991-011-001"]
[{"$nulls":4},"2,00 óra","D:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":4},"átadási eljárás lefolytatása"]
[null,67,"./","83-991-011-002"]
[{"$nulls":4},"1,00 óra","D:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":4},"kezelési utasítás készítés"]
[null,68,"./","83-991-011-003"]
[{"$nulls":4},"2,00 óra","D:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":4},"kezeléssel kapcsolatos kioktatás"]
[null,69,"./","83-991-011-004"]
[{"$nulls":4},"1,00 óra","D:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"A:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[{"$nulls":5},"G:",null,0,"Ft",null,null,0,"Ft"]
[]
[{"$nulls":4},"Összesen:"]
[{"$nulls":11},0,"Ft"]
[{"$nulls":11},0,"Ft"]
[{"$nulls":11},0,"Ft"]
{"$rows_empty":11}
[null,"10/11. oldal"]
[null,"Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 18.0 Professzionál  * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *"]