{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["ÖSSZESÍTŐ","3 emelet"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"ÖSSZESÍTŐ","index":0,"n_rows":16,"n_cols":4,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Teleki Blanka Kollégium"]
["Szeged, Semmelweis u. 5."]
[]
["Épület költségek","Anyag összege","Díj összege","Anyag+Díj"]
["Főelosztó"]
["Magasföldszint+földszint"]
["I. emelet"]
["II. emelet"]
["III. emelet",0,0,0]
["IV. emelet"]
["V. emelet + tetőtér"]
["Nettó",null,null,0]
["ÁFA",0.27,null,0]
["Bruttó",null,null,0]
[]
["ÖSSZESEN",null,null,0]

{"sheet":"3 emelet","index":1,"n_rows":81,"n_cols":8,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"ELEKTROMOS MUNKÁK, III. emelet"]
[null,"Munkanem megnevezése",{"$nulls":4},"Anyag összege","Díj összege"]
[null,"1. Elosztók",{"$nulls":4},0,0]
[null,"2. Vezetékek, védőcsövek",{"$nulls":4},0,0]
[null,"3. Lámpatestek",{"$nulls":4},0,0]
[null,"4. Szerelvények",{"$nulls":4},0,0]
[null,"Összesen",{"$nulls":4},0,0]
[]
["Ssz.","Tétel szövege","mennyiség","egység","anyag egységár","díj egységre","anyag összesen","díj összesen"]
[1,"Elosztók"]
["1.1","Meglévő villamos hálózat bontása",1,"klt"]
["1.2","„E3.1E” jelű elosztó a tervek szerinti, egyvonalas kapcsolási rajz alapján műhelyben előre összeállítva, a gyártó cég által mellékelt elrendezési és kapcsolási rajzzal, sorkapocs tervekkel, külső és belső feliratozással, komplett beüzemelve",1,"klt"]
["1.3","„E3.2E” jelű elosztó a tervek szerinti, egyvonalas kapcsolási rajz alapján műhelyben előre összeállítva, a gyártó cég által mellékelt elrendezési és kapcsolási rajzzal, sorkapocs tervekkel, külső és belső feliratozással, komplett beüzemelve",1,"klt"]
["1.4","„E3.3E” jelű elosztó a tervek szerinti, egyvonalas kapcsolási rajz alapján műhelyben előre összeállítva, a gyártó cég által mellékelt elrendezési és kapcsolási rajzzal, sorkapocs tervekkel, külső és belső feliratozással, komplett beüzemelve",1,"klt"]
["1.5","„E3.4E” jelű elosztó a tervek szerinti, egyvonalas kapcsolási rajz alapján műhelyben előre összeállítva, a gyártó cég által mellékelt elrendezési és kapcsolási rajzzal, sorkapocs tervekkel, külső és belső feliratozással, komplett beüzemelve",1,"klt"]
["1.6","„E3.5E” jelű elosztó a tervek szerinti, egyvonalas kapcsolási rajz alapján műhelyben előre összeállítva, a gyártó cég által mellékelt elrendezési és kapcsolási rajzzal, sorkapocs tervekkel, külső és belső feliratozással, komplett beüzemelve",1,"klt"]
["1.7","Felirati tábla, a főelosztó ajtóra kívül rögzítetten felszerelve “VIGYÁZZ! 400 V! ÉLETVESZÉLY!” felirattal (90 x 50 mm)",1,"db"]
["1.8","Villamos berendezés egyedi és komplex kipróbálása, érintésvédelmi  mérések elkészítése, jegyzőkönyvben való rögzítése, átadása",1,"klt"]
["1.9","Szigetelési mérések elkészítése, jegyzőkönyvben való rögzítése, átadása",1,"klt"]
["1.10","MSZ HD 60364-6 szerinti első ellenőrzés elkészítése , jegyzőkönyvben való rögzítése, átadása",1,"klt"]
["1.11","Földelő gerincvezető kábeltálca mellett vezetve-16 mm2  HO7V",14,"fm"]
["1.12","Földelővezeték fémszerkezetek, fémpolcok ,csőhálózatok álmennyezeti tartók stb. bekötésére-6 mm2  HO7V",105,"fm"]
["1.13","EPH csomópont kiépítése",1,"db"]
["1.14","Kétrészes bilincs hideg-melegvíz fűtési csövek érintésvédelmi rendszerbe való bekötéséhez",5,"db"]
["1.15","Tűzgátló átvezetések kialakítása szinti elosztóknál, gépészeti hs.-eknél",5,"db"]
["1.16","Áttörés 0,1 m2/db méretig, helyreállítással, betonfalban 25 cm vastagságig",35,"db"]
["1.17","Védőföldelési csatlakozópont érintésvédelmi rendszerbe való bekötéséhez",20,"db"]
["1.18","Horonyvésések helyreállítása simító vakolással 10cm szélességig, teljes hosszban",550,"m"]
["1.19","Lépcsőház, folyosó, egyéb épületrész munkaközbeni porvédelme fóliával, cserépléc tartóelemekre rögzítve",1,"klt"]
["1.20","Tűzgátló átvezetések kialakítása szinti elosztóknál, gépészeti hs.-eknél",2,"db"]
["1.21","Munkaterület visszaállítása, rendezési, takarítási díj",1,"db"]
[null,"munkanem összesen:"]
[2,"Védőcsövek, kábelcsatornák, vezetékek/kábelek"]
[null,"Vezetékek, védőcsövek, elágazó és kötésdobozok- MŰ–III. jelű, műanyag védőcső, horonyvéséssel, helyreállítással"]
["2.1","Ø 13,5 mm védőcső",362,"fm"]
["2.2","Ø 16 mm védőcső",769,"fm"]
["2.3","Ø 65 mm-es kötődoboz",193,"fm"]
["2.4","Ø 80 mm-es kötődoboz",177,"fm"]
["2.5","DLP csatorna"]
["2.6","150 x 65 mm   ",72,"fm"]
["2.7","195 x 65 mm   ",77,"fm"]
["2.8","MCS-1 vezetékcsatorna felszerelése világítás részére",189,"fm"]
["2.9","MCS-2 vezetékcsatorna felszerelése világítás részére",57,"fm"]
[null,"NYM-J jelű rézerű kiskábel védőcsőbe húzva"]
["2.10","3x1,5 mm2",1626,"fm"]
["2.11","4x1,5 mm2",134.4,"fm"]
["2.12","3x2,5 mm2",3343.2,"fm"]
["2.13","5x4 mm2",78,"fm"]
["2.14","Dübelles rögzítés bármilyen anyagú és síkú szerkezetbe",130,"fm"]
[null,"munkanem összesen:"]
[3,"Lámpatestek"]
[null,"Fényforrásokkal, tartó- és függesztő szerkezettel, sorozat kapoccsal ellátott kötődobozokkal komplett (felszerelve, bekötve)"]
[null,"Meglévő lámpatestek"]
["3.1","2x58W tükrös mennyezeti lámpa leszerelése, deponálása, visszaszereléssel",3,"db"]
["3.2","1x58W tükrös mennyezeti lámpa leszerelése, deponálása, visszaszereléssel",5,"db"]
["3.3","2x36W tükrös mennyezeti lámpa leszerelése, deponálása, visszaszereléssel",34,"db"]
["3.4","GE Brio 16W lámpatest leszerelése, deponálása, visszaszereléssel",33,"db"]
["3.5","TCS160 158 HFS L1  lámpatest leszerelése, deponálása, visszaszereléssel",5,"db"]
["3.6","Meglévő lámpatestek felújítása, fénycső cserék",1,"klt"]
[null,"Új lámpatestek"]
["3.7","2x58W tükrös mennyezeti lámpa",17,"db"]
["3.8","1x58W búrás mennyezeti lámpa",18,"db"]
["3.9","2x36W tükrös mennyezeti lámpa",6,"db"]
["3.10","GE Brio 16W lámpatest felszerelése",1,"db"]
["3.11","TCS125 2X18W  lámpatest leszerelése, deponálása, visszaszereléssel",2,"db"]
["3.12","1x18W tükörvilágító lámpa IP44",1,"db"]
["3.13","Áramszüneti világítótestekhez inverter - 1h üzemidővel",24,"db"]
["3.14","Kijáratmutató lámpatest, készenléti, 1h üzemmódú kivitelben, falra vagy mennyezetre szerelve, inverterrel",23,"db"]
["3.15","Szintjelző utánvilágító tábla",2,"db"]
[null,"munkanem összesen:"]
[4,"Szerelvények"]
[null,"230 V, 10–16 A szerelvények sorolópanellal                                   "]
["4.1","Világítási kapcsolók süllyesztetten felszerelve - I. sarkú kapcsoló",14,"db"]
["4.2","Világítási kapcsolók süllyesztetten felszerelve - II. sarkú kapcsoló",9,"db"]
["4.3","Világítási csillárkapcsoló, süllyesztetten felszerelve",20,"db"]
["4.4","Világítási váltókapcsoló, süllyesztetten felszerelve,",2,"db"]
["4.5","Dugaszoló aljzatok süllyesztetten szerelve, 230 V; 16 A, II. sarkú + földelt (hálózati) dugalj",144,"db"]
["4.6","Dugaszoló aljzatok süllyesztetten szerelve, 230 V; 16 A, II. sarkú + földelt (hálózati) dugalj, IP44 védettséggel",4,"db"]
["4.7","Költségelőirányzat a megvilágítási erősségek ellenőrző mérésére, jegyzőkönyv elkészítésére",1,"klt"]
["4.8","Leválasztó kapcsoló 2p 16A",1,"db"]
[null,"munkanem összesen:"]