{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["Záradék","Összesítő","Bontás, építőanyagok újrahaszno","Aljzatkészítés, hideg- és meleg","Felületképzés","Árnyékolók beépítése"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[31,1,31,2],[28,2,28,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Név :                                  ",null,"                                       "]
["SZTE Károlyi Mihály Kollégium          ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      2017. év .hó .nap      "]
["Szeged, Kossuth lajos sgt. 74.         ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.          "]
["B épület I. tisztasági festése, szobák burkolása                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei"]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen"]
["2.1 Anyag + díj"]
["2.2 Tartalékkeret ",0.05]
["2.1 ÁFA vetítési alap"]
["2.2 Áfa",0.27]
["3.  A munka ára"]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Bontás, építőanyagok újrahasznosítása",0,0]
["Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Árnyékolók beépítése",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Bontás, építőanyagok újrahaszno","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"02-030-7.2","vegyes építési- bontási törmelék berakása konténerbe  kézi munkával",12,"m3",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Aljzatkészítés, hideg- és meleg","index":3,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-3.4","Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként",411,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"42-000-6.2","Egyéb bontások, ragasztott padlóburkolat aljzatának portalanítása, a maradék ragasztószer oldószeres eltávolítása, maratása, felkaparása",411,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"42-011-2.1.1.1-0151721","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben weber.col primer alapozó, Kód: G65015",411,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"42-011-2.1.1.4.1-0212045","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban LB-Knauf NIVOBOND 3-15/Bond önterülő padlókiegyenlítő, beltéri, 3-15 mm, Cikkszám: K00618011",411,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"42-042-11.3-0312002","PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, homogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Tarkett IQ Granit homogén PVC burkolat, PUR felületnemesítés, 2 mm vtg., 2 m x 25 m, 29 szín",411,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"42-042-11.9-0313034","PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó PVC burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) MAPEI Ultrabond Eco 380 diszperziós ragasztó",411,"m2",0,0,0,0]
[]
[7,"42-043-2-0099999","Bútorlap falburkolat készítése sima oldalfalra. 18 mm bútorlapból ragasztva és mechanikusan (csavarozással) rögzítve. Látszó éleken műanyag élvédővel ellátva.",336,"m2",0,0,0,0]
[]
[8,"42-072-7-0190155","Sarokélvédő profilok elhelyezése 1,20 m-es magasságban IPC ragasztószalagos sarokélvédő, 25*25*1200 mm,  Bútorlap falburkolat pozitív éleire rögzítve alumínium \"L\" profil ragasztva és csavarozva. Szobánként 4 db.",96,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":4,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.3.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen",326,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"47-000-1.21.7.1.1-0419501","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, gipszes glettel, vakolt felületen, tagolatlan felületen POLI-FARBE Corso 0-6 beltéri glettanyag, fehér",326,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"47-000-7.1.2.1","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás csiszolása fa nyílászáró szerkezetről,  tagolatlan felületről",368,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"47-000-7.3.1-0150112","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolatlan felületen Trinát Mestertapasz, EAN: 595061609376",55,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"47-010-2.1.1-0418601","Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek  tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen Revco Primer falimpregnáló",1628,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"47-011-15.1.1.1-0151171","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118",1628,"m2",0,0,0,0]
[]
[7,"47-031-1.1.1.1-0130711","Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát alapozófesték, szürke 200, EAN: 5995061765317",368,"m2",0,0,0,0]
[]
[8,"47-031-1.5.1.1-0130365","Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolatlan felületen Trinát magasfényű zománcfesték, szürke 200, EAN: 5995061119141",368,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Árnyékolók beépítése","index":5,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"49-061-3-0099999","Függönysínek cseréje mennyezetre rögzítve szobánként 2x1 db sín, sínenként 24 db függöny sín gurigával. Sín: Mennyezeti. alumínium, szinterezett fehér sín  Sínszélesség: 1,5 cm Sínmagasság: 1 cm Nút szélessége: 1,2 cm Nút magassága: 8 mm Csúszka (karnis",67,"fm",0,0,0,0]
[null,null,"funkcióhoz kötelező alkatrész, ajánlott 10 cm-ként) Műanyag akasztós Magasság: 1,9 cm Egymás alatt 2 db 9x 9 mm téglalap alakú csúszkarész Az alsó csúszkarészhez félköríves műanyag akasztórész végződéssel"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]