{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":15,"sheets":["Záradék","Összesítő","Zsaluzás és állványozás","Költségtérítések","Irtás, föld- és sziklamunka","Helyszíni beton és vasbeton mun","Vakolás és rabicolás","Aljzatkészítés, hideg- és meleg","Fa- és műanyag szerkezet elhely","Üvegezés","Felületképzés","Takarítási munka","Erősáram","Tűzjelző","Telefon"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":30,"n_cols":4,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,2,26,3],[27,2,27,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név :                                  ",null,"                                       "]
["SZTE Élettani Intézet                  ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      2017. év 03.hó 24.nap      "]
["Szeged, Dóm tér 10.                    ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   : Kis Gábor, Szegedi István            "]
["Lépcsőház festési munkái                                                      "]
["Szakipari és elektromos munkák                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,623090,290500]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,623090,290500]
["2.1 Közvetlen önköltség összesen",null,913590]
["2.2 Tartalék keret",0.05,45679.5]
["2.3 Áfa vetítési alap",null,959269.5]
["2.2 Áfa",0.27,259002.765]
["3.  A munka ára",null,1218272]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":15,"n_cols":3,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Zsaluzás és állványozás",0,0]
["Költségtérítések",0,0]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Helyszíni beton és vasbeton munka",0,0]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése",0,0]
["Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése",0,0]
["Üvegezés",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Takarítási munka",0,0]
["Erősáram",0,0]
["Tűzjelző",593090,185500]
["Telefon",30000,105000]
["Összesen:",623090,290500]

{"sheet":"Zsaluzás és állványozás","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"15-012-1.1","Egy pallószintű belső állvány készítése pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával,  állványépítés MSZ- és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 3,01-10,00 m pallószint magasság között, fából",10,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Költségtérítések","index":3,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"19-010-1.11.2.1","Általános teendők megvalósulás szakaszában, polcok, berendezési tárgyak le, -felszerelés díja, órában",4,"óra",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":4,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-11.1","Építési törmelék és egyéb, konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Helyszíni beton és vasbeton mun","index":5,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-090-3","Meglévő betonfelület feldurvítása vésővel (pikkelés) Emeleti gerendák tisztítása.",21,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":6,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-090-1.1.2-0550030","Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5-25% között Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel",29,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"36-090-2.1.1","Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig",20,"m",0,0,0,0]
[]
[3,"36-090-11.1-0313713","Régi és műemléképületek kő- vagy tégla alapzatainak  és falazatainak megerősítése injektáló habarccsal, kézi eljárással MAPEI Mape-Antique I üreg- és furatkitöltő habarcs Emeletek vb gerenda üreg kitöltése, kontktálással.",0.025,"m3",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Aljzatkészítés, hideg- és meleg","index":7,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-090-3.2.1.1-0510101","Lapburkolat javítása; Fal- és pillérburkolat javítása egy-egy lap kivésésével, pótlásával, 20x20 cm-es mozaiklap Mozaiklap 20x20 cm, szürke",25,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"42-091-15-0314375","Lapburkolatok, kőburkolatok, üvegek tisztítása -szükség szerint csiszolása- cementfátyoltól, mészfoltoktól, biológiai szennyeződésektől Lépcsőházi lábazat.",24,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fa- és műanyag szerkezet elhely","index":8,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-090-1.3","Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása  faanyag- és/vagy vasalatpótlással, 2 m2 felett, vasalatpótlással",18,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"44-090-1.6","Meglévő nyílászáró szerkezet javítása  faanyag- és/vagy vasalatpótlással, 2 m2 felett, Dóm tér felöli bejárat helyreállítása",1,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"44-090-11.4","Ajtószerelvények pótlása, cseréje, önműködő ajtócsukó szerkezet",1,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"44-090-11.14-0213106","Ajtószerelvények pótlása, cseréje, lengőajtó (csapóajtó) szerelvények csapóajtópánt réz vagy nikkelezett felület kezeléssel, 39/175",4,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"44-090-33","Ablakdeszka pótlása",4,"m",0,0,0,0]
[]
[6,"44-090-51.1","Elektromos ajtónyitó, javítása",2,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"44-090-65.2","Ajtórögzítő pótlása, cseréje, ajtórögzítő Lengőajtó rúdzár",2,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Üvegezés","index":9,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"46-000-1.1","Törött üveg és régi tapasz eltávolítása bármilyen anyagú szerkezetből, 0,50 m2 táblaméretig. Intézeti ajtó régi tapasz eltávolítása",6,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"46-000-1.2","Törött üveg és régi tapasz eltávolítása bármilyen anyagú szerkezetből, 0,50 m2 táblaméret felett",5,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"46-001-1.1.2.1-0112202","Faszerkezetű nyílószárny üvegezése tapaszrögzítéssel, 4 mm vastagságú síküveggel, 2,4 m2 táblaméretig 4 mm vastagságú síküveg",5,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"46-007-7","Régi tapasz pótlása, horonytisztítással, fában",95,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":10,"n_rows":37,"n_cols":9,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.2.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többrétegű enyves festék lekaparása és lemosása, csiszolása bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen",4.66,"100 m2",0,0,0,0]
[]
[2,"47-000-1.4.1.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; régi olajfesték felület előkészítése az új réteg fogadására, feltáskásodás esetén lekaparással, spatulával, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen",108.86,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"47-000-1.21.2.1.1.1-0320611","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen JUBOLIN előkevert fehér beltéri glett",466.29,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"47-000-7.1.2.1","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással (raskettázás), tagolatlan felületről",73.11,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"47-000-7.3.2-0150113","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen Unikitt Mestertapasz, EAN: 5995061595457",73.11,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"47-011-5.2.1.1-0141882","Olajfestések, lenolaj kötőanyagú, fehér vagy színes falfestékkel, ásványi alapfelületen, régi jól tapadó festékrétegen, egy rétegben, tagolatlan sima felületen falfesték légzésaktív, törtfehér színben",108.86,"m2",0,0,0,0]
[]
[7,"47-011-15.1.1.3-0151171","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, lépcsőházban, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér,",466.29,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"EAN: 5995061999118"]
[]
[8,"47-011-43","Belső festésnél színhatárképzés, bármely kötőanyagú falfestékkel",119.9,"m",0,0,0,0]
[]
[9,"47-021-11.3","Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, rácson, korláton, kerítésen,",85.48,"m2",0,0,0,0]
[]
[10,"47-021-11.4","Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig, függesztőn és tartón, állványzaton",211,"m",0,0,0,0]
[]
[11,"47-021-31.3.1-0130361","Acélfelületek átvonó festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",4.8,"m2",0,0,0,0]
[]
[12,"47-021-31.3.1-0130391","Acélfelületek átvonó festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fekete 300, EAN: 5995061120048",80.68,"m2",0,0,0,0]
[]
[13,"47-021-31.4.1-0130361","Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",211,"m",0,0,0,0]
[]
[14,"47-021-31.5.1-0130361","Acélfelületek átvonó festése fűtőtesten, NÁ 80 feletti csövön műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",36,"m2",0,0,0,0]
[]
[15,"47-031-1.1.1.2-0130701","Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",73.11,"m2",0,0,0,0]
[]
[16,"47-031-1.5.1.2-0130361","Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",73.11,"m2",0,0,0,0]
[]
[17,"47-031-3.12.2.2-0152820","Fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolt felületen Sadolin Extra vastaglazúr, dió színben EAN: 5992453081277",23.7,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Takarítási munka","index":11,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"90-002-1","Folyosó-, lépcső-, vagy kapurács portalanítása Felvonó körüli sodrony portalanítása.",1.5,"100 m2",0,0,0,0]
[]
[2,"90-008-1-0110202","Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával",2,"100 m2",0,0,0,0]
[]
[3,"90-008-4.1-0510021","Festés után padlózat tisztítása kaparással, felmosással műkő-, mozaik-, kőagyaglap padlóburkolat Felmosás Flóraszept-es vízzel",2,"100 m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Erősáram","index":12,"n_rows":38,"n_cols":8,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,null,"Dóm tér 10. Élettani Intézet léocsőház felújítás, elektromos"]
[]
[]
[]
[]
["S.sz","Megnevezés","Menny.","Me","Anyag","Díj","Anyag Ö","Díj Ö"]
[]
[null,"Bontási munkák"]
[]
[1,"Kábelek bontása tartó szerkezetről",1,"klt",0,0,0,0]
[2,"Kábelköteg bontása tartószerezetől, maj a felszerelt kábelcsatornába történő elhelyezése",1,"klt",0,0,0,0]
[3,"Oldalfali lámpatestek bontása",8,"db",0,0,0,0]
[4,"Mennyezeti lámpatest bontása",7,"db",0,0,0,0]
[5,"Biztonsági világítási egység bontása",1,"db",0,0,0,0]
[6,"Kijárat mutató bontása",5,"db",0,0,0,0]
[]
[null,"Új szerelés"]
[]
[1,"DLP csatorna elhelyezése 40X20 mm",300,"m",0,0,0,0]
[2,"DLP csatorna elhelyezése105X50 mm",40,"m",0,0,0,0]
[3,"Mcu 1,5 mm2 vezeték, MÜ csatornába szerelve",400,"m",0,0,0,0]
[null,"NYM 3x1,5 mm2 kábel MÜ tartószerkezetre",200,"m",0,0,0,0]
[4,"NYM 3x2,5 mm2 kábel MÜ csatornában szerelve",210,"m",0,0,0,0]
[5,"Mennyezeti lámpatest, víztiszta vagy prizma búrával, műanyag házas, kör alakú átm. 360mm, 2 db 10W-os E27 foglatú LED izzóval, HERCULES-RLP-360 (Papillon), vagy azzal műszakilag egyenértékú",7,"db",0,0,0,0]
[6,"Oldalfali lámpatest, műanyag házas átlátszó búrával, kör alakú átm. 360 mm, HERCULES-RLP-360 1x18W kompakt Fforr INV (Papillon)3h, inverterrel vagy azzal műszakilag egyenértékű",8,"db",0,0,0,0]
[9,"Kijárat mutató, oldal fali jobbra mutató nyíllal, 3 W LED fényforrás, 3 h áthidalási idővel. SMART 44 (Hunilux)  vagy azzal műszakilag egenértékű",6,"db",0,0,0,0]
[7,"Kijárat mutató, oldal fali jobbra ferdén lefele mutató nyíllal(lépcső jel), 3 W LED fényforrás, 3 h áthidalási idővel. SMART 44 (Hunilux)  vagy azzal műszakilag egenértékű",12,"db",0,0,0,0]
[null,"Kijárat mutató, oldal fali lefele mutató nyíllal, 3 W LED fényforrás, 3 h áthidalási idővel. SMART 44 (Hunilux)  vagy azzal műszakilag egenértékű",3,"db",0,0,0,0]
[9,"Kijárat mutató, mennyezeti jobbra/balra  mutató nyíllal, kétoldalas, 3 W LED fényforrás, 3 h áthidalási idővel. MLX JM-805 (Hunilux)  vagy azzal műszakilag egenértékű",2,"db",0,0,0,0]
[10,"Kijárat mutató, mennyezeti lefele  mutató nyíllal, egyoldalas, 3 W LED fényforrás, 3 h áthidalási idővel. MLX JM-805 (Hunilux)  vagy azzal műszakilag egenértékű",1,"db",0,0,0,0]
[11,"Mozgás érzékelő 360 fokos",7,"db",0,0,0,0]
[12,"Mozgás érzékelő 180 fokos",8,"db",0,0,0,0]
[13,"Tetőri elosztó, korszerűsítése, szabványossá tétele, régi szerelvények bontásával, új szerelvények beszerelésével, helyszíni felmérés alapján",1,"klt",0,0,0,0]
[14,"A munka elvégzéséhez szükséges egyéb költségek,a helyszini bejáráson tapasztaltak szerint.",1,"klt",0,0,0,0]
[15,"Érintésvédelmi mérés jegyzőkönyv készítéssel",1,"klt",0,0,0,0]
[null,"ÖSSZESEN:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Tűzjelző","index":13,"n_rows":14,"n_cols":12,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,12],[2,0,2,1],[2,2,2,3],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[3,0,3,1],[3,2,3,3],[3,5,3,6],[3,7,3,8],[3,9,3,10],[3,11,3,12],[4,0,4,1],[4,2,4,3],[4,5,4,6],[4,7,4,8],[4,9,4,10],[4,11,4,12],[5,0,5,1],[5,2,5,3],[5,5,5,6],[5,7,5,8],[5,9,5,10],[5,11,5,12],[6,0,6,1],[6,2,6,3],[6,5,6,6],[6,7,6,8],[6,9,6,10],[6,11,6,12],[7,0,7,1],[7,2,7,3],[7,5,7,6],[7,7,7,8],[7,9,7,10],[7,11,7,12],[8,0,8,1],[8,2,8,3],[8,5,8,6],[8,7,8,8],[8,9,8,10],[8,11,8,12],[9,0,9,1],[9,2,9,3],[9,5,9,6],[9,7,9,8],[9,9,9,10],[9,11,9,12],[10,0,10,1],[10,2,10,3],[10,5,10,6],[10,7,10,8],[10,9,10,10],[10,11,10,12],[11,0,11,1],[11,2,11,3],[11,5,11,6],[11,7,11,8],[11,9,11,10],[11,11,11,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["SZTE Élettani Intézet lépcsőház                                                                                                                       Dóm tér 10.                                                                                                                                             SIEMENS tűzjelző rendszerek bővítése"]
["Megnevezés",null,"Mennyiség",null,null,"Anyag",null,"Anyag Ö",null,"Díj",null,"Díj Ö"]
["SIEMENS kézi jelzésadó",null,5,null,"db",0,null,0,null,0,null,0]
["Beltéri hangjelző",null,5,null,"db",0,null,0,null,0,null,0]
["SIEMENS hangjelző illesztő",null,1,null,"db",0,null,0,null,0,null,0]
["SIEMENS vezérlő",null,1,null,"db",0,null,0,null,0,null,0]
["SIEMENS OOHC740 érzékelő",null,1,null,"db",0,null,0,null,0,null,0]
["Tűzálló kábel 4X0,75",null,700,null,"m",0,null,0,null,0,null,0]
["Segédanyagok",null,1,null,"klt",0,null,0,null,0,null,0]
[]
["Összesen:",{"$nulls":6},593090,null,null,null,185500]
[]
["Kijelölt alvállalkozó miatt az ár kötött."]

{"sheet":"Telefon","index":14,"n_rows":11,"n_cols":8,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Dóm tér 10. Élettani Intézet léocsőház felújítás, telefon hálózat"]
[]
["S.sz","Megnevezés","Menny.","Me","Anyag","Díj","Anyag Ö","Díj Ö"]
[]
[1,"Hírközlő kábelek kiváltása,falon kívüli csatornába helyezése,nem élő kábelek bontása",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[]
[null,"ÖSSZESEN:",{"$nulls":4},30000,105000]
[]
["Kijelölt alvállalkozó miatt az ár kötött."]