{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":10,"sheets":["Záradék","Összesítő","Helyszíni beton és vasbeton mun","Előregyártott épületszerkezeti ","Falazás és egyéb kőművesmunka","Vakolás és rabicolás","Aljzatkészítés, hideg- és meleg","Fa- és műanyag szerkezet elhely","Fém nyílászáró és épületlakatos","Felületképzés"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["GINOP 2.3.3-15 azonosító számú, \"ECRIN nemzetközi független gyógyszerkutatási hálózatban való magyar részvétel elmélyítése\" elnevezésű projekt"]
[]
[]
[]
["Név :              SZTE Bőrklinika                    ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :         Szeged, Korányi fasor 6.                         ",null," Kelt:      2017 év április hó...nap "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["SZTE Bőrklinika III. emeletén laborcsoport kialakítása"]
["Építőmesteri munkák"]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":10,"n_cols":3,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Helyszíni beton és vasbeton munka",0,0]
["Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése",0,0]
["Falazás és egyéb kőművesmunka",0,0]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése",0,0]
["Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése",0,0]
["Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Helyszíni beton és vasbeton mun","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-032-2.1.1.1-0212501","Kontaktesztrich készítése kézi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C12 szilárdsági osztálynak megfelelően, 3 cm vastagságban LB-Knauf ESTRICH/Cementesztrich ZE12, Cikkszám: K00619611",80,"m2",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Előregyártott épületszerkezeti ","index":3,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"32-002-1.1.1-0119904","Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló  elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem  egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével,",2,"db",null,null,0,0]
[null,null,"kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló, 1,75 m"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőművesmunka","index":4,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-001-1.1.1.1.1.1.2-0110001","Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 240-250 mm falvastagságban, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából  vagy  kevéslyukú téglából, falazó, meszes cementhabarcsba falazva Kisméretű tömör",1,"m3",null,null,0,0]
[null,null,"tégla 250x120x65 mm nsz. M 2,5 (Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcs"]
[]
[2,"33-011-1.1.1.3.1.1.1","Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 100 mm falvastagságban, 300x200x100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva",5,"m2",null,null,0,0]
[]
[3,"33-091-1.1.1-1110002","Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvéséssel, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, Kisméretű tömör tégla",0.15,"m3",null,null,0,0]
[null,null,"250x120x65 mm I.o. (bejárati ajtónál a meglévő nyílás szűkítése) Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":5,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-001-1.2.1-0600030","Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, felületképző (simító) meszes cementhabarccsal, tégla-, kő- vagy betonfelületen, 1,5 cm vtg-ban Hs60-cm, simító, meszes cementhabarcs mészpéppel",87,"m2",null,null,0,0]
[]
[2,"36-090-2.1.3","Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 21-40 cm szélesség között",25,"m",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Aljzatkészítés, hideg- és meleg","index":6,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-001-1.6.1.2-0512005","Fal-, pillér-, és oszlopburkolat készítése, ágyazó, meszes cementhabarcsba vagy  falazó, cementes mészhabarcsba fektetve, csempelapból, kötésben vagy hálósan rakva, nyitott hézaggal, 15x20 cm-es 15x20 cm-es mázas kerámia átlagár",106.5,"m2",null,null,0,0]
[]
[2,"42-011-2.1.1.4.1-0313032","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban MAPEI Ultraplan Renovation önterülő aljzatkiegyenlítő",80,"m2",null,null,0,0]
[]
[3,"42-022-1.1.1.1.1.3-0313022","Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 -  40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Ultralite S2 C2E S2 egykomponensű,",80,"m2",null,null,0,0]
[null,null,"cementes ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázóhabarcs, laphoz illeszkedő színű"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fa- és műanyag szerkezet elhely","index":7,"n_rows":28,"n_cols":9,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-012-1.1.1.5.1-0221861","Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, hatkamrás profil, osztott, fix és  bukó-nyíló (1 jelű konszignáció szerinti kialakításban) ",2,"db",null,null,0,0]
[null,null,"  REHAU GENEO MD szálerősítéses profilú fix és bukó-nyíló ablak, fehér, Ug = 0,6 W/m2K 210 x 180 cm szalagfügönnyel és szúnyoghálóval"]
[]
[2,"K","Beépített laborszekrények (alsó és felső) elhelyezése és helyszíni szerelése (B1 jelű)",1,"db",null,null,0,0]
[]
[3,"K","Beépített laborszekrények (alsó és felső) elhelyezése és helyszíni szerelése (B2 jelű)",1,"db",null,null,0,0]
[]
[4,"K","Beépített laborszekrények (alsó és felső) elhelyezése és helyszíni szerelése az acélszerkezettel együtt (B3 jelű)",1,"db",null,null,0,0]
[]
[5,"K","Beépített laborszekrények (alsó és felső) elhelyezése és helyszíni szerelése (B4/1 jelű)",1,"db",null,null,0,0]
[]
[6,"K","Beépített laborszekrények (alsó és felső) elhelyezése és helyszíni szerelése (B4/2 jelű)",1,"db",null,null,0,0]
[]
[7,"K","Beépített laborszekrények (alsó és felső) elhelyezése és helyszíni szerelése (B5 jelű)",1,"db",null,null,0,0]
[]
[8,"K","Beépített laborszekrények (alsó és felső) elhelyezése és helyszíni szerelése (B6 jelű)",1,"db",null,null,0,0]
[]
[9,"K","Beépített laborszekrények (alsó és felső) elhelyezése és helyszíni szerelése (B7 jelű)",1,"db",null,null,0,0]
[]
[10,"44-090-2.5","Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással, 0,0008 m3-ig, faanyag pótlással (tok és külső szárny felújítása,  új belső hőszigetelt üvegezésű szárny gyártása, 2/A jelű konszignáció szerint teljes felületképzéssel, szúnyoghálóval, belső rolóval)",1,"db",null,null,0,0]
[]
[]
[11,"44-090-2.5","Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással, 0,0008 m3-ig, faanyag pótlással (tok és külső szárny felújítása,  új belső hőszigetelt üvegezésű szárny gyártása, 2/B jelű konszignáció szerint teljes felületképzéssel, szúnyoghálóval, belső rolóval)",1,"db",null,null,0,0]
[]
[12,"44-090-2.5","Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással, 0,0008 m3-ig, faanyag pótlással ( 4 jelű konszignáció szerint) teljes felületképzéssel",1,"db",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fém nyílászáró és épületlakatos","index":8,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"45-001-1.1.3.1-0134654","Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, saroktok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólaphoz EPDM tömítőprofillal, téglafalba való beépítéssel, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann 1 részes saroktok, kétszárnyú, névleges méret:",1,"db",null,null,0,0]
[null,null,"1500 x 2000 mm (folyosói bejárat 5 jelű tokja)"]
[]
[2,"45-001-1.1.4.1-0134668","Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM tömítőprofillal, 130 mm nyers téglafal vastagságig, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann falazós befoglalótok, kétszárnyú,",2,"db",null,null,0,0]
[null,null,"névleges méret:1500 x 2000 mm, 130 mm falvastagsághoz (a laborok 3 jelű ajtó tokja)"]
[]
[3,"45-001-2.1.2-0134108","Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, 1500x2000-2000x2125 mm névleges méretig, kétszárnyú tömör ajtólappal Hörmann ZK 2",2,"db",null,null,0,0]
[null,null,"szárnyú beltéri tömör ajtólap, névleges méret:1500 x 2000 mm, (a laborok 3 jelű ajtó tokja)"]
[]
[4,"45-001-2.1.2-0134108","Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, 1500x2000-2000x2125 mm névleges méretig, kétszárnyú féligüvegezett ajtólappal Hörmann ZK 2",1,"db",null,null,0,0]
[null,null,"szárnyú beltéri félig üvegezett ajtólap, névleges méret:1500 x 2000 mm, (a folyosói bejárat 5 jelű ajtó ajtólapja)"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":9,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[]
[1,"47-000-1.21.2.1.1.2-0320611","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen JUBOLIN előkevert fehér beltéri glett",175.5,"m2",null,null,0,0]
[]
[2,"47-010-1.1.2-0154102","Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen StoPrim Plex diszperziós, akrilátbázisú univerzális alapozó, 00518-002",175.5,"m2",null,null,0,0]
[]
[3,"47-011-15.1.1.2-0150241","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen SAKRET DFI  diszperziós beltéri festék, fehér",175.5,"m2",null,null,0,0]
[]
[5,"47-021-31.1.1-0141706","Acélfelületek átvonó festése acél nyílászáró szerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Supralux Astralin zománcfesték, szürke, EAN: 5992454797047",9,"m2",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]