{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["Záradék","Fejezet összesítő","01  Viz-csatonaszerelés","02  Fűtésszerelés","03  Klimaszerelés"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":36,"n_cols":5,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,1,25,4],[29,3,29,4],[30,3,30,4],[31,3,31,4],[35,2,35,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Tervezte :","Kerekes Árpád"]
[null,"G-1/06/0478/H-1359/06"]
[null,"Szeged, Röszkei u. 5. sz."]
[]
[]
[null,null,"SZTE ÁOK Bőrklinika"]
[null,null,"III. emeleti labor kialakitás"]
[]
[null,null,"Épületgépészeti Költségvetés "]
[]
[null,null,"Főösszesitő"]
[]
[null,null,"Árazott"]
[]
[null,null,null," Kelt:  Szeged,2017.. év....03..hó.31.nap "]
[null,"                                       ",null," Szám         :.............           "]
[null,"                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
[null,"                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
[null,"A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
[null,"                                                                              "]
[null,"                                                                              "]
[null,"                                                                              "]
[null,"Készült:                                                                      "]
[null,"                                                                              "]
[]
[null,"Költségvetés főösszesítő"]
[null,"Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
[null,"1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
[null,"1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
[null,"2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
[null,"2.2 Áfa",0.27,0]
[null,"3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,null,"Aláírás"]

{"sheet":"Fejezet összesítő","index":1,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Fejezetek megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["01  Viz-csatonaszerelés",0,0]
["02  Fűtésszerelés",0,0]
["03  Klimaszerelés",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"01  Viz-csatonaszerelés","index":2,"n_rows":75,"n_cols":9,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,0,47,5],[1,0,1,5],[6,0,6,5],[11,0,11,5],[18,0,18,5],[25,0,25,5],[31,0,31,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
["19 Költségtérítések"]
[1,"19-010-1.21.2","Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[2,"19-010-1.21.4","Általános teendők befejezés szakaszában, kezelő személyzet oktatása",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
["31 Helyszíni beton és vasbeton munka"]
[3,"31-000-13.2","Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból",2,"m2     ",null,null,0,0]
[]
[4,"31-032-2.1.4.1-0021253","Felbontott aljzat beton helyreállitásaontaktesztrich készítése kézi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C30 szilárdsági osztálynak megfelelően, 10 cm vastagságban",2,"m2     ",null,null,0,0]
[]
["33 Falazás és egyéb kőművesmunka"]
[5,"33-063-1.1.2","Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között",2,"db     ",null,null,0,0]
[]
[6,"33-063-3.2.2","Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm2 keresztmetszet között",5,"m      ",null,null,0,0]
[]
[7,"33-063-3.2.4","Horonyvésés, téglafalban, 24,01-50,00 cm2 keresztmetszet között",3,"m      ",null,null,0,0]
[]
["54 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése"]
[8,"54-016-6.1","Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig",1,"d      ",null,null,0,0]
[]
[9,"54-016-7.1","Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig",12,"m      ",null,null,0,0]
[]
[10,"54-016-8.1-0000001","Vizminta",2,"db     ",null,null,0,0]
[]
["80 Általános épületgépészeti szigetelés"]
[11,"80-001-1.3.1.1-0125702","Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén védőcsőhéjjal, ragasztással rögzítve, NÁ 48 mm csőátmérőig Armacell Tubolit S-Plus, falvastagság: 4 mm, külső csőátmérő 18 mm, R: S-PLUS-18",12,"m      ",null,null,0,0]
[]
[12,"80-001-1.4.1.1.1-0125307","Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell Armaflex ACE",8,"m      ",null,null,0,0]
[null,null,"Plus csőhéj, falvastagság: 6 mm, külső csőátmérő 22 mm, R: ACE-06X022"]
[]
["81 Épületgépészeti csővezeték szerelése"]
[13,"81-000-1.6","Csővezetékek bontása, vízvezeték elzárás és nyitás, javítási munkák előtt és után",2,"db     ",null,null,0,0]
[]
[14,"81-001-1.3.3.1.1.1.1-0329501","Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 12 WAVIN K1 Future cső tekercsben,",12,"m      ",null,null,0,0]
[null,null,"16x2,00 mm, 10 bar, 95 C fok, FFC16"]
[]
[15,"81-001-1.4.1.1.1.3-0130002","Ivóvíz vezeték, PVC cső szerelése, ragasztott kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 20 PIPELIFE PVC sima végű nyomócső 20x1,5x6000 mm, 16 bar, NY020/6M16B",8,"m      ",null,null,0,0]
[]
[16,"81-002-3.2.1.2.1-0131002","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 32 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 32x1,8x2000 mm, KAEM032/2M",2,"m      ",null,null,0,0]
[]
[17,"81-002-3.2.1.2.2-0131003","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 40 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 40x1,8x2000 mm, KAEM040/2M",5,"m      ",null,null,0,0]
[]
[18,"81-012-1.1.2-0220203","Elágazás készítése, meglévő horganyzott vagy fekete acélcső vezetéken, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 15 Horganyzott acélcsövön T-idom közbeiktatásával MSZ 6006-B-1 (U.130 sz.) 1/2\"",4,"db     ",null,null,0,0]
[]
[19,"81-013-1.1-0130983","Rákötés meglévö lefolyó hálozatra. DN 50",2,"m      ",null,null,0,0]
[]
["82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése"]
[20,"82-009-1.2-0031361","Labor kiöntő félporcelán 590x450, Csz: 69101000, leeresztőszeleppel, szifon és csaptelep nélkül,",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[21,"82-009-5.1-0112631","Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó, 60 cm, 3 csaplyukkal, fehér, Kód: 4196 70",2,"db     ",null,null,0,0]
[]
[22,"82-009-17.1-0110162","Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés Mofém sárgaréz sarokszelep 1/2\"-ø 10 sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0006-00",6,"db     ",null,null,0,0]
[]
[23,"82-009-19.3.2-0314505","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep Kludi-Standard mosdócsaptelep, süllyeszthető lánc, kr., Cikkszám: 21 0600515",2,"db     ",null,null,0,0]
[]
[24,"82-009-19.5.2-0323116","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, álló, illetve süllyesztett mosogató csaptelep Kludi-Standard álló mosogatócsaptelep, elfordítható kifolyó, vörösrézcső bekötés, 200 mm kinyúlás, 15 l/perc, kr., Cikkszám: 31 6580515",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[25,"82-009-21.2-0135117","Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése HL136.3, Kondenzvíz szifon DN40, golyós vízbűzzárral, függőleges 5/4\" bemenettel klímagépekhez",2,"db     ",null,null,0,0]
[]
[26,"82-009-31.1.2-0334844","Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 50 Viega csőszifon, mosogatóhoz, tömlővéggel, flexibilis lefolyóval, műanyag,  1 1/2 x 40/50, Cikkszám: 101 633  ,",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[27,"82-009-31.2-0110915","Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez MOFÉM búraszifon leeresztőszeleppel, krómozott, Kód: 165-0027-00",2,"db     ",null,null,0,0]
[]
[28,"82-016-1.1.8-0115521","Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, piperepolc ALFÖLDI/BÁZIS porcelán polc 60 cm, csavarozható, fehér, Kód: 4681 00 01",2,"db     ",null,null,0,0]
[]
[29,"82-016-1.2.3-0110012","Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, tükör,  60x39 cm",2,"db     ",null,null,0,0]
[]
[30,"82-016-2.1-0022100","Szappan vagy illatosító adagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben Folyékonyszappan adagoló, rozsdamentes , függőleges kivitel, 1 literes, BKH0010941",2,"db     ",null,null,0,0]
[]
[31,"82-016-3.1-0022101","Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben Kéztörlőpapír adagoló rozsdamentes, hajtogatott papírhoz,  BKH0020243",2,"db     ",null,null,0,0]
[]
[32,"82-016-4.1-0380166","Hulladékgyűjtő elhelyezése falra szerelt kivitelben SCA Hygiene TORK Elevation típusú mini hulladékgyűjtő (padlóra is helyezhető), ABS műanyag, 33,8x19,0x16,0 cm, fekete, Cikkszám: 564008",2,"db     ",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Fejezet összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"02  Fűtésszerelés","index":3,"n_rows":36,"n_cols":9,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,5],[6,0,6,5],[11,0,11,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
["19 Költségtérítések"]
[1,"19-010-1.21.2","Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[2,"19-010-1.21.4","Általános teendők befejezés szakaszában, kezelő személyzet oktatása",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
["81 Épületgépészeti csővezeték szerelése"]
[3,"81-000-132-004-00-01200","Fűtési rendszer leürítése a munkálatok megkezdése előtt, majd a munkák befejezése után a rendszer vízzel való feltöltése és légtelenítése, hagyományos építésű, többszintes lakóépület esetén szintenként 5-6 lakás 4 szintes épület",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[4,"81-004-1.4.1.1.1.2-0110007","Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 15 Fekete acélcső, A 37X 1/2\" simavégű",4,"m      ",null,null,0,0]
[]
["82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése"]
[5,"82-001-7.2.2-0130598","Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1/2\" kb. menettel, toldattal, névleges méret 15 mm, sárgaréz,",4,"db     ",null,null,0,0]
[null,null,"natúr, 16 bar, Kód: 113-0009-00"]
[]
[6,"82-001-16.2.5-0118065","Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett Heimeier V-exact II termosztatikus szeleptest előbeállítással nikkelezett vörösöntvényből, egyenes",4,"db     ",null,null,0,0]
[null,null,"kivitelű, 1/2\", Kvs=0,73, 3712-02.000"]
[]
[7,"82-001-17.1.2-0118421","Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, hollandival csatlakoztatva Heimeier D termosztátfej, 6-28°C, 6850-00.500",4,"db     ",null,null,0,0]
[]
[8,"82-012-3.2.1.4-0425757","Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 700 mm, fűtőtelj.",1,"db     ",null,null,0,0]
[null,null,"(90/70/20°C): 1646 W"]
[]
[9,"82-012-3.2.1.4-0425758","Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 800 mm, fűtőtelj.",1,"db     ",null,null,0,0]
[null,null,"(90/70/20°C): 1881 W"]
[]
[10,"82-012-3.2.1.4-0425761","Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1100 mm, fűtőtelj.",2,"db     ",null,null,0,0]
[null,null,"(90/70/20°C): 2586 W"]
[]
[11,"82-012-10.1-0046001","Meglévő radiátorkötés átalakitása",4,"db     ",null,null,0,0]
[]
[12,"82-012-61.5.1","Fűtőtestek le- és visszaszerelése, festés előtt illetve festés után, lapradiátor, 1 vagy 2 soros, 1600 mm-ig",4,"db     ",null,null,0,0]
[]
[13,"82-016-13.1","Próbafűtés, radiátorok beszabályozása 23.260 W teljesítményig",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Fejezet összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"03  Klimaszerelés","index":4,"n_rows":51,"n_cols":9,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[39,0,39,5],[42,0,42,5],[47,0,47,5],[1,0,1,5],[6,0,6,5],[11,0,11,5],[16,0,16,5],[19,0,19,5],[26,0,26,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
["19 Költségtérítések"]
[1,"19-010-1.21.2","Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[2,"19-010-1.21.4","Általános teendők befejezés szakaszában, kezelő személyzet oktatása",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
["33 Falazás és egyéb kőművesmunka"]
[3,"33-063-1.1.2","Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[4,"33-063-2.1.3","Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémben",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
["43 Bádogozás"]
[5,"43-006-1.1.1-0130108","Kör keresztmetszetű vezetékek burkolása, egyenes vezetéken, 100 mm külső átmérőig Hidegen hengerelt alumínium lemez, 0,80 mm Al 99,5 félkemény",1,"m      ",null,null,0,0]
[]
[6,"43-006-1.2.1-0130108","Kör keresztmetszetű vezetékek burkolása, íves vezetéken, 100 mm külső átmérőig Hidegen hengerelt alumínium lemez, 0,80 mm Al 99,5 félkemény",1,"m      ",null,null,0,0]
[]
["71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés"]
[7,"71-001-24.2.3-0053109","Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség:  71 - 100 mm-ig CANAL Plus típusú, 65 x 50 mm  4500065",5,"m      ",null,null,0,0]
[]
["80 Általános épületgépészeti szigetelés"]
[8,"80-001-1.4.1.1.1-0012533","Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell Armaflex ACE",6,"m      ",null,null,0,0]
[null,null,"Plus csőhéj, falvastagság: 19 mm, külső csőátmérő 6 mm,"]
[]
[9,"80-001-1.4.1.1.1-0012534","Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell Armaflex ACE",6,"m      ",null,null,0,0]
[null,null,"Plus csőhéj, falvastagság: 19 mm, külső csőátmérő 10 mm,"]
[]
["81 Épületgépészeti csővezeték szerelése"]
[10,"81-001-0-0000001","Klimagépek elektromos vezetékezése",1,"klt    ",null,null,0,0]
[]
[11,"81-006-1.1.1.1.1.1-0243010","Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomokkal, szakaszos nyomáspróbával, lágy, félkemény vagy kemény kivitelű rézcsőből, DN 8 átmérőig SUPERSAN félkemény vörösrézcső, F25  10 x 1 mm",3,"m      ",null,null,0,0]
[]
[12,"81-006-1.1.1.1.1.3-0243015","Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomokkal, szakaszos nyomáspróbával, lágy, félkemény vagy kemény kivitelű rézcsőből, DN 12 SUPERSAN félkemény vörösrézcső, F25  15 x 1 mm",3,"m      ",null,null,0,0]
[]
[13,"81-006-1.1.2.1.1.1-0242506","Réz vezeték, A kültéri és beltéri egységek közötti szavatolt minőségű (KS) hűtéstechnikai tisztított vörösrézcső vezeték szerelése, vörösrézcső fittingekkel, osztóidomokkal, gyűjtő idommal DN 8 átmérőig lágy vörösrézcső, F22   6 x 1 mm",6,"m      ",null,null,0,0]
[]
[14,"81-006-1.1.2.1.1.2-0243012","Réz vezeték, A kültéri és beltéri egységek közötti szavatolt minőségű (KS) hűtéstechnikai tisztított vörösrézcső vezeték szerelése, vörösrézcső fittingekkel, osztóidomokkal, gyűjtő idommal lágy vörösrézcső, 10 x 1 mm",6,"m      ",null,null,0,0]
[]
[15,"81-006-1.1.4.2.2.3-0033886","A lebontott és átalakitott O2 és vákumm réz csőhálózat visszaszerelése",2,"klt    ",null,null,0,0]
[]
["82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése"]
[16,"82-016-13.1-0000004","Klimák beszabályozása",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
["84 Légkondicionáló berendezések"]
[17,"84-001-3.2.1-0024731","Oldalfali mono és multi split klímák elhelyezése, csővezetés nélkül, TOSCHIBA RAS-168AV-E  kültéri egység",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[18,"84-001-3.2.2-0024761","Oldalfali mono és multi split klímák elhelyezése, csővezetés nélkül, TOSCHIBA RAS-168KV-E  beltéri egység",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
["88 Rögzítések, tömítések"]
[19,"88-011-1.1.2.1-0470310","Kültéri klima egységekek tartószerkezete",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Fejezet összesen:",{"$nulls":4},0,0]