{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Záradék","Összesítő","Elektromosenergia-ellátás, vill","Épületautomatika, -felügyelet ("],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Szel-Terv Kft."]
["6724 Szeged, Cserzy Mihály utca 10."]
[]
["Adószám: 25052798-2-06"]
["Cégjegyzékszám: 06 09 021569"]
[]
["GINOP 2.3.3-15 azonosító számú, \"ECRIN nemzetközi független gyógyszerkutatási hálózatban való magyar részvétel elmélyítése\" elnevezésű projekt"]
[]
["Név :              SZTE Bőrklinika                    ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :         Szeged, Korányi fasor 6.                         ",null," Kelt:      2017 év április hó...nap "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["SZTE Bőrklinika III. emeletén laborcsoport kialakítása"]
["Elektromos (erős-, és gyengeáram)"]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":2,"n_rows":70,"n_cols":9,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-005-1.11.1.1.1-0562064","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Valena 2P+F csatlakozóaljzat monoblokk, fehér (Kat.szám:774423)",5,"db",null,null,0,0]
[]
[2,"71-001-1.1.2.2-0110021","Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vastagfalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 21 mm,",20,"m",null,null,0,0]
[null,null,"Kód: MU-I 21"]
[]
[3,"71-001-11.1.1-0123818","Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ø68 mm-ig, 2xØ68 mm-ig vagy négyzetes kivitelben, 30-60 mm mélységig, max. négyes sorolásig LEGRAND Batibox süllyesztődoboz univerzális Egyes doboz, 40mm",5,"db",null,null,0,0]
[null,null,"mély (Kat.szám:080101)"]
[]
[4,"71-001-11.1.2-0121003","Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) HYDRO-THERM beltéri elágazó doboz, Müdk 100 mm, Kód: 100-K",5,"db",null,null,0,0]
[]
[5,"71-001-24.2.4-0533834","Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség:  100 mm felett LEGRAND DLP szerelvényezhető csatorna 150x65 mm, 130 mm széles fedéllel, fehér, (Kat.szám:10433 + 010524)",116,"m",null,null,0,0]
[]
[6,"71-002-2.1-0211041","Szigetelt vezeték elhelyezése közvetlen falhoronyba vagy falra fektetve,  vakolat alá, 1-3 erű tömör rézvezetővel, dobozokkal és leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül,",70,"m",null,null,0,0]
[null,null,"keresztmetszet: 1,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel MMFalCu 450/750V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel"]
[]
[7,"71-002-16.1-0224437","Riasztókábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 2-12 erű rézvezetővel, fólia árnyékolással, keresztmetszet: 0,22 mm2-ig PannonCom-Kábel riasztókábel, 4x0,22 Csz: RIA4",160,"m",null,null,0,0]
[]
[8,"71-002-17.1-0339187","Hiradóstechnikai és vezérlőkábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 3-48 erű rézvezetővel, keresztmetszet: 1,0-2,5 mm2 PannonCom-Kábel YSLY-JZ típusú vezérlőkábel 7x1 mm2",30,"m",null,null,0,0]
[]
[9,"71-002-21.1-0221521","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2",100,"m",null,null,0,0]
[null,null,"PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)"]
[]
[10,"71-002-21.1-0221522","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2",600,"m",null,null,0,0]
[null,null,"PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)"]
[]
[11,"71-005-1.1.1.1-0545305","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók LEGRAND Niloé egypólusú nyomó, körömmel, fehér (Kat.szám:664507)",5,"db",null,null,0,0]
[]
[12,"71-005-2.51.2-0533660","Összeépíthető világítási  és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó betét elhelyezése(műanyag borítóelemek nélkül) kétpólusú LEGRAND Valena InMatic kétpólusú kapcsoló mechanizmus (Kat.szám:752002)",8,"db",null,null,0,0]
[]
[13,"71-005-2.62-0231552","Összeépíthető világítási  és telekommunikációs szerelvények elemei; Telekommunikációs csatlakozóaljzat elhelyezése (műanyag borítóelemek nélkül) LEGRAND Galea 2XRJ45 Cat5e SFTP csav., LCS2 (Kat.szám:775887)",18,"db",null,null,0,0]
[]
[14,"71-005-2.63.1.3-0533045","Összeépíthető világítási  és telekommunikációs szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, hármas LEGRAND Program Mosaic 3x2P+F DLP csatornába szerelhető aljzat, sínezett, csavaros, fehér (Kat.szám:077603)",16,"db",null,null,0,0]
[]
[null,"K-Tétel","Összeépíthető világítási  és telekommunikációs szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, hármas LEGRAND Program Mosaic 2x2P+F DLP csatornába szerelhető aljzat, sínezett, csavaros, fehér ",1,"db",null,null,0,0]
[]
[null,"K-Tétel","Összeépíthető világítási  és telekommunikációs szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, hármas LEGRAND Program Mosaic 2P+F DLP csatornába szerelhető csatlakozóaljzat reteszelt, sínezett, csavaros, piros",3,"db",null,null,0,0]
[]
[15,"71-005-2.63.1.3-0533053","Összeépíthető világítási  és telekommunikációs szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, hármas LEGRAND Program Mosaic 3x2P+F DLP csatornába szerelhető csatlakozóaljzat reteszelt, sínezett, csavaros, piros",19,"db",null,null,0,0]
[null,null,"(Kat.szám:077623)"]
[]
[16,"71-005-2.63.1.4-0533021","Összeépíthető világítási  és telekommunikációs szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, négyes LEGRAND Program Mosaic 4x2P+F csatlakozóaljzat sínezett, rugós, fehér (Kat.szám:077254)",3,"db",null,null,0,0]
[]
[17,"71-007-11.2.1.2-0313632","Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 2 pólusú GANZ KK KKM0-20-6001 2 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló",3,"db",null,null,0,0]
[]
[18,"71-009-3.1.1","EL jelű Áramköri elosztók elhelyezése falon kívüli kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, földsínnel, max. 160A-ig, IP 30 védettséggel kismegszakítókkal, védőkapcsolókkal, távkapcsolókkal, helyszínen összeszerelve, kompletten",1,"db",null,null,0,0]
[]
[19,"71-009-3.1.2","ESZM jelű Áramköri elosztók elhelyezése falon kívüli kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, földsínnel, max. 160A-ig, IP 30 védettséggel kismegszakítókkal, védőkapcsolókkal, távkapcsolókkal, helyszínen összeszerelve, kompletten",1,"db",null,null,0,0]
[]
[20,"71-010-2.1.2.2.3-0628017","Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, T8, T12 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), burás COMPASS MP-236-35-20 Mennyezeti lámpatest, hajlított acéllemez ház, fehérre",15,"db",null,null,0,0]
[null,null,"szinterezve. Opál, műanyag előlap. IP40, opcionálisan IP54"]
[]
[21,"71-010-2.2.2-0628435","Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, kompakt fénycsöves kivitelben (plug-in), elektronikával szerelt (A energia osztályú) COMPASS QUADRA-218-35-20 Por- és páramentes lámpatest, szögletes polikarbonát ház. Opál ",4,"db",null,null,0,0]
[null,null,"akril bura. IP65"]
[]
[null,"K-tétel","Bútor alatti LED-es világítás",3,"klt",null,null,0,0]
[]
[22,"71-011-2.3-0299722","Kompakt fénycsövek, E27 fej VITOONE kompakt fénycső, 18W E27 spirál-mini, 2700K, Csz: 11018-27-2700",8,"db",null,null,0,0]
[null,null,null,"+"]
[23,"71-011-5.2.1-0620995","Fénycsövek, T8 egyenes fénycsövek TUNGSRAM F36W/840/XLR fénycső, G13/24 fej, háromsávos, recycable, Kód: 16856",30,"db",null,null,0,0]
[]
[24,"71-013-11.7.1-0310234","Villám- és érintésvédelmi hálózatok, túlfeszültség levezetők és tartozékok elhelyezése, parapet csatornába vagy dugalj mögé szerelhető kivitelben, 1 fázisú, 3 vezetős (D fokozat) OBO parapetcsatornába építhető D-fokozatú túlfeszültség-levezető optikai",16,"db",null,null,0,0]
[null,null,"kijelzővel, 5 év garanciával, ÜSS 45 O, R.sz.: 6117473"]
[]
[25,"71-015-3-0546642","Komplett objektumok szünetmentes energiaellátására alkalmas szünetmentes áramforrások PL.: Eaton  10 kVA szünetmentes áramforrás, online kettős konverziós  hagyományos felépítésű, érintőképernyős: Áthidalási idő: 24 perc (belső akkumulátorokkal); Kettős",1,"db",null,null,0,0]
[null,null,"megtáplálás lehetősége; 3. szintű IGBT; Teljesítmény bővítés és redundancia kialakítása párhuzamosítással; Normál és energiahatékony (ECO) üzemű működés; Hatékonyság 98,5%; Teljesítmény tényező: cos phi=0,9; Inrush rendszerű többlépcsős indítás;"]
[null,null,"Optimalizált méret: 0,32 nm felület; Smart-Charge technológiás akkumulátor kezelés; Back-feed védelem; Tűzvédelmi lekapcsolás (EPO kontakt); WEB/SNMP kártyával bővíthető (Kat.szám310882); UNMS távfelügyeleti licensz 9 szerverig (opcionálisan bővíthető);"]
[null,null,"Programozható szárazkontakt jelzések; 2 x RS232 soros port; Modbus, Genset ;"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületautomatika, -felügyelet (","index":3,"n_rows":31,"n_cols":11,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"72-001-61.1.1.1.2-0210002","Meglévő nővérhívó rendszer átforgatása a közlekedőre, vezérlő egységgel kábelezéssel kiompletten",1,"db",null,null,0,0]
[]
[2,"72-011-1.1.1.1.6","Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, központi egységének felhelyezése, előre elhelyezett falra szerelt szekrényben,programozással, üzempróbával, nem bővíthető központok, 24 zónás riasztó központ",1,"db",null,null,0,0]
[]
[3,"72-011-1.1.2.4-0220232","Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, kiegészítő egységek szabotázsvédett fém doboz tápegységgel MASCO AWO300 fém doboz 320x395x120 mm, szabotázsvédett tápegység: 80VA, 18V/4,4A 16V/5A, ajtóföldelés, bekötőkábelek, 12V/17Ah akkuhely,",1,"db",null,null,0,0]
[null,null,"SATEL, DSC, PARADOX"]
[]
[4,"72-011-1.1.3.2.3-0222129","Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, kezelő egységek felszerelése, tartó keret falra történő rögzítésével, LCD-s kezelő egységek grafikus TRIÓDA PARADOX-K641 32 karakteres KÉK LCD kezelő Csz:20KOKE54632",1,"db",null,null,0,0]
[]
[5,"72-012-11.1.1.1-0125001","Bejáratok, nyílászárók védelme, elektromos zárak elhelyezése, rendszerbe illesztése, bekötése, nyílászáró tokba építve, normál ASSA ABLOY - EffEff - FF-17 Elektromos zárfogadó, 12V DC, feltörési ellenállás 356 kg, Fafix, mind jobbos, mind balos DIN ajtók ",1,"db",null,null,0,0]
[null,null,"esetén használható, több feszültség típus létezik"]
[]
[6,"72-012-11.1.1.1-0125002","Bejáratok, nyílászárók védelme, elektromos zárak elhelyezése, rendszerbe illesztése, bekötése, nyílászáró tokba építve, normál ASSA ABLOY - EffEff - FF-17E Elektromos zárfogadó, 12V DC, feltörési ellenállás 356 kg, Fafix, mechanikusan kiiktatható, mind",1,"db",null,null,0,0]
[null,null,"jobbos, mind balos DIN ajtók esetén használható, több feszültség típus létezik"]
[]
[7,"72-012-11.1.1.3-0125082","Bejáratok, nyílászárók védelme, elektromos zárak elhelyezése, rendszerbe illesztése, bekötése, nyílászáró tokba építve, kiegészítők az elektromos ajtózárakhoz (előlap, tápegység, vezérlő) ASSA ABLOY - EffEff - FF-02140-01 Univerzális szerelésű hosszú",1,"db",null,null,0,0]
[null,null,"előlap, fémszínű, szálcsiszolt"]
[]
[8,"72-012-11.1.1.3-0224033","Bejáratok, nyílászárók védelme, elektromos zárak elhelyezése, rendszerbe illesztése, bekötése, nyílászáró tokba építve, kiegészítők az elektromos ajtózárakhoz (előlap, tápegység, vezérlő) YLI 0,8mm vékony proximity kártya (MIFARE 13,56MHz); ",20,"db",null,null,0,0]
[null,null,"véletlenszerű (random) számozású; 8Kb EEPROM memóriával; Méretei: 86 x 54 x 0,8 mm, Csz: ABK-1001MF"]
[]
[9,"72-041-1.1.1.1.2-0223362","Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése tömör rézvezetővel, védőcsőbe húzva, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve, falikábel, 100 MHz frekvenciatartomány Cat.5E F/UTP LEGRAND LCS5 fali kábel F/UTP,LSZH 305m 0,5mm 4x2 (Kat.szám:032752)",680,"m",null,null,0,0]
[]
[10,"72-041-15.1-0114168","Patch panel elhelyezése előre kialakított rack szekrényben, 4-96 Port, RJ 45 Cat. 5 komplett LEGRAND LCS2 24xRJ45,Cat.5e FTP,1U patch panel,komplett,19\",9 érintkező (Kat.szám:033552)",2,"db",null,null,0,0]
[]
[11,"72-041-121.1.2.1.1-0548579","Rack szekrény telepítése fali kivitelben, 19\"-os előre elkészített tartószerkezetre, 4-20U magasság, egyrészes kivitel LEGRAND LCS2 XL VDI 21U 600x580x1000 faliszekrény (Kat.szám:046209)",1,"db",null,null,0,0]
[]
[12,"K-tétel","Meglévő tűzjelző rendszer bővítése az érintett területen koplettten hatósági ügyitézéssel.",1,"klt",null,null,0,0,null,"idegen"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]