{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":11,"sheets":["Záradék","Munka1","Összesítő","Bontás, építőanyagok újrahaszno","Költségtérítések","Szárazépítés","Aljzatkészítés, hideg- és meleg","Fa- és műanyag szerkezet elhely","Felületképzés","Árnyékolók beépítése","Takarítási munka"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[31,1,31,2],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Név : SZTE Biológia Intézet            ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      2017. év . hó .nap     "]
["Szeged, Közép fasor 52.                ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["Biológia épület 402, 403, 421-es labor átalakítása                            "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei"]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen"]
["2.1 Anyag + díj"]
["2.2 Tartalékkeret ",0.05]
["2.1 ÁFA vetítési alap"]
["2.2 Áfa",0.27]
["3.  A munka ára"]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Munka1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Összesítő","index":2,"n_rows":10,"n_cols":3,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Bontás, építőanyagok újrahasznosítása",0,0]
["Költségtérítések",0,0]
["Szárazépítés",0,0]
["Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése",0,0]
["Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Árnyékolók beépítése",0,0]
["Takarítási munka",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Bontás, építőanyagok újrahaszno","index":3,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"02-030-7.1","vegyes építési- bontási törmelék felrakása szállítóeszközre kézi munkával",1,"m3",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Költségtérítések","index":4,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"19-010-1","Bútorok, beépített szekrények és egyéb berendezési tárgyak bontása, el-és vissza hordása és a visszaszerelés díja, órában",2,"óra",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szárazépítés","index":5,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"39-000-1.1.1.1","Gipszkarton válaszfal szerkezetek bontása, CW vagy UA fém vázszerkezetről, egyszeres tartóvázról, 2x1 rtg. gipszkarton borítással Nyílásbontás ajtó elhelyezéséhez.",2.1,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"39-001-1.1-9999999","CW fém vázszerkezetre szerelt gipszkarton válaszfal falazati hiányosságok javítása csővezeték elbontása után. 1 rtg. 12,5mm gipszkarton lemezzel.",1,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"39-001-1.1.1.1-0120012","CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), 2 x 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, egyszeres, CW 50-06 mm vtg. tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas",7.3,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"hőszigetelés"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Aljzatkészítés, hideg- és meleg","index":6,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-001-1.6.1.1-0512002","Fal-, pillér-, és oszlopburkolat készítése, ágyazó, meszes cementhabarcsba vagy  falazó, cementes mészhabarcsba fektetve, csempelapból, kötésben vagy hálósan rakva, nyitott hézaggal, 15x15 cm-es 15x15 cm-es mázas kerámia",1.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"42-011-2.1.3.1-0211251","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, meglévő hidegburkolaton felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben KEMIKÁL BARRA tapadóhíd és alapozó",38.4,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"42-011-2.1.3.3.1-0215096","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, meglévő hidegburkolaton simító felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban Baumit Nivello Quattro önterülő aljzatkiegyenlítő, max.: 20 mm, Cikkszám: 156204",38.4,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"42-042-11.3-0312002","PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, homogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Tarkett IQ Granit homogén PVC burkolat, PUR felületnemesítés, 2 mm vtg., 2 m x 25 m, 29 szín     lábazat képzéssel.",38.4,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"42-042-12.9-0310355","PVC-sportburkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó PVC-sportburkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) HENKEL Thomsit K 188 E speciális extra minőségű ragasztó, diszperziós, Cikkszám: 215418",38.4,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"42-090-3.2.1.2","Lapburkolat javítása; Fal- és pillérburkolat javítása egy-egy lap kivésésével, pótlásával, 15x15 cm-es csempelap",20,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fa- és műanyag szerkezet elhely","index":7,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-001-1.1.1.1-0131034","Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"tokkal, kilincsel zárral vasalatokkal, 90x210 cm"]
[]
[2,"44-002-1.1.2","Fa kültéri nyílászárók, egyrétegű gerébtokos ablak elhelyezése, falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett. Bevilágító gyártása és elhelyezése gipszkarton válaszfal felső részére beépítve.",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"3,22x0,70 teljes méretben 3 függőleges osztással 1 rtg. 4mm üvegezéssel."]
[]
[3,"44-002-1.1.3","Fa kültéri nyílászárók, egyrétegű gerébtokos ablak elhelyezése, falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület alatt. Bevilágító gyártása és elhelyezése gipszkarton válaszfalba. 80x80 méretben osztás",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"nélkül 1 rtg. 4mm üvegezéssel."]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":8,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.3.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen",15,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"47-000-1.99.1.2.1.1-0218023","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen RIGIPS RIMANO 0-3 belsőtéri",15,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"nagyszilárdságú glettelőgipsz"]
[]
[3,"47-000-7.2.1.1-0120061","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; fafelület beeresztő alapozása egy rétegben, félolajjal, tagolatlan felületen Supralux lenolajos fabeeresztő alapozó, EAN: 5992451831072",9.8,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"47-010-1.1.1-0418325","Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen Caparol Acryl-Grundfestiger bel- és kültéri alapozó, színtelen",72,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"47-011-15.1.1.1-0151322","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Supralux Tilatex beltéri falfesték, fehér, EAN:",72,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"5992452606297"]
[]
[6,"47-031-1.1.1.1-0130701","Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",9.8,"m2",0,0,0,0]
[]
[7,"47-031-1.3.1.1-0130701","Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",9.8,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Árnyékolók beépítése","index":9,"n_rows":17,"n_cols":9,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"49-001-11.1.4.3.3-0123277","Méretre készített műanyag redőny felszerelése, vezetősínek, zárósín és javítófedél fehér, ezüst vagy barna színben, utólagos szerelésű, külső, látszó tokos, gurtnis hajtással, 6,01-10,00 m kerület között Műanyag redőny 37 mm, külső tokos, 45x60 mm",2,"db",0,0,0,0]
[null,null,"lefutólábbal, 160x210 cm, 14 féle színben 421-es labor ablakaira"]
[]
[2,"49-051-1.1.1.2.1-1195601","Méretre készített belső lamellás árnyékoló (reluxa) felszerelése,  rugalmas, ívelt lamellázatú, köteles feszítésű, ablakszárnyra, üveglécre szerelve, speciális konzolokkal, takarólemez nélkül, fehér, ezüst vagy barna színben, 25 mm-es lamellákkal, karos",2,"db",0,0,0,0]
[null,null,"(kurblis) mozgatással, 4,00 m kerületig Hella ISO25 KZV belső lamellás árnyékoló  40x 25 cm, karos"]
[]
[3,"49-051-1.1.1.2.1-1195602","Méretre készített belső lamellás árnyékoló (reluxa) felszerelése,  rugalmas, ívelt lamellázatú, köteles feszítésű, ablakszárnyra, üveglécre szerelve, speciális konzolokkal, takarólemez nélkül, fehér, ezüst vagy barna színben, 25 mm-es lamellákkal, karos",2,"db",0,0,0,0]
[null,null,"(kurblis) mozgatással, 4,00 m kerületig Hella ISO25 KZV belső lamellás árnyékoló  85x 25 cm, karos"]
[]
[4,"49-051-1.1.1.2.1-1195603","Méretre készített belső lamellás árnyékoló (reluxa) felszerelése,  rugalmas, ívelt lamellázatú, köteles feszítésű, ablakszárnyra, üveglécre szerelve, speciális konzolokkal, takarólemez nélkül, fehér, ezüst vagy barna színben, 25 mm-es lamellákkal, karos",2,"db",0,0,0,0]
[null,null,"(kurblis) mozgatással, 4,00 m kerületig Hella ISO25 KZV belső lamellás árnyékoló  40x145 cm, karos"]
[]
[5,"49-051-1.1.1.2.1-1195611","Méretre készített belső lamellás árnyékoló (reluxa) felszerelése,  rugalmas, ívelt lamellázatú, köteles feszítésű, ablakszárnyra, üveglécre szerelve, speciális konzolokkal, takarólemez nélkül, fehér, ezüst vagy barna színben, 25 mm-es lamellákkal, karos",2,"db",0,0,0,0]
[null,null,"(kurblis) mozgatással, 4,00 m kerületig Hella ISO25 KZV belső lamellás árnyékoló  85x 145 cm, karos"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Takarítási munka","index":10,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"90-008-1-0110202","Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával",0.23,"100 m2",0,0,0,0]
[]
[2,"90-008-2","Festés után burkolatok takarásának felszedése",0.23,"100 m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]