{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Záradék","Összesítő","Elektromosenergia-ellátás, vill"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":28,"n_cols":4,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,2,23,3],[27,1,27,2],[4,0,4,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[17,0,17,3],[21,2,21,3],[22,2,22,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["CADteam Electrocontroll Kft."]
[]
[]
[]
["Név :       SZTE  „KIS  BIOLÓGIA”  ÉPÜLETIV.  EMELET  T402  SZÁMÚ  LABORHELYISÉG  MEGOSZTÁSAKÖZPONTI  FŰTÉS-HŰTÉS  ÉS  MESTERSÉGES  SZELLŐZÉS                          "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
[" SZEGED,  KÖZÉP  FASOR  52.  SZ                              ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":2,"n_rows":26,"n_cols":9,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-001-24.1.1-0130051","Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabok nélkül, szélesség: 40 mm-ig HYDRO-THERM beltéri könnyű kivitelű műanyag kábelcsatorna, sima, fehér 50x25 mm, Kód: MCSN 50*25F",35,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"71-002-1.2-0210006","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U",23,"m",0,0,0,0]
[null,null,"450/750V 1x6 mm2, tömör rézvezetővel (MCu)"]
[]
[3,"71-002-21.1-0217093","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2",35,"m",0,0,0,0]
[null,null,"PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 3x2,5 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT)"]
[]
[4,"71-002-21.1-0217131","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2",18,"m",0,0,0,0]
[null,null,"PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 5x1 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT)"]
[]
[5,"71-002-21.1-0221621","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2",23,"m",0,0,0,0]
[null,null,"PannonCom-Kábel NYM 300/500V 10x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)"]
[]
[6,"71-007-1.1.1-0316502","Kisfeszültségű, 230-500V, CEE típusú rögzíthető ipari Kapcsoló felszerelése, 2 pólusú  16A,",2,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"71-008-9.3.2-0136041","Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, \"B\", \"C\" és \"D\" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 2 pólusú és 1+N pólusú LEGRAND DX Standard kismegszakító 2P 10A B 6000A/6kA, 2 modul R: 003310 Elosztó berendezés átalakítással.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"71-008-9.3.2-0136042","Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, \"B\", \"C\" és \"D\" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 2 pólusú és 1+N pólusú LEGRAND DX Standard kismegszakító 2P 16A B 6000A/6kA, 2 modul R: 003312 Elosztó berendezés átalakítással.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[9,"71-013-7.3-0310386","Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2\", csatlakoztatható Komplett berendezés EPH bekötéseinek elkészítése. vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm2, R.sz.: 5057515",5,"db",0,0,0,0]
[]
[10,"71-013-9","Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése",10,"mp*",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]