{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":354,"n_cols":13,"rows_kept":354,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Költségvetés főösszesítő"]
[]
[]
[null,"Név: SZTE  Kisbiológia, T402/1 labor felújítása"]
[null,"Cím: Szeged, Közép fasor 52."]
[null,"Tárgy: Belső épületgépészet"]
[null,"Készült: Szeged"]
[null,"Kelt: 2017. május hó"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"Díjköltség",null,"Anyagköltség",null,"Gépköltség"]
[]
[null,"Központi futés",{"$nulls":4},0,null,0,null,0]
[]
[null,"Mesterséges szellozés",{"$nulls":4},0,null,0,null,0]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"1.4 Közvetlen önköltség összesen:",{"$nulls":4},0,null,0,null,0]
[]
[null,"2.1 Árkockázati fedezet vet. alap:",{"$nulls":6},0]
[null,"2.2 Árkockázati fedezet (havi 1%):",null,null,0,null,null,null,0]
[]
[null,"2.3 Anyagigazgatási ksg. vet. alap:",{"$nulls":6},0]
[null,"2.4 Anyagigazgatási költség:",null,null,0,null,null,null,0]
[]
[null,"2.5 Fedezet vetítési alap (1.4):",{"$nulls":4},0,null,0,null,0]
[null,"2.6 Fedezet:",null,null,0,null,0]
[]
[null,"3.1 Tartalékkeret vetítési alap (2.3+2.4+2.5+1.6):",{"$nulls":8},0]
[null,"3.2 Tartalékkeret:",null,null,0,{"$nulls":5},0]
[]
[null,"4.1 ÁFA vetítési alap:",{"$nulls":8},0]
[]
[null,"4.2 ÁFA:",null,null,0.27,{"$nulls":5},0]
[]
[null,"5. A munka ára:",{"$nulls":8},0]
[]
[]
[]
[]
[null,"Kettomilliónégyszáztizenhétezerháromszázhárom"]
{"$rows_empty":16}
[{"$nulls":6},"Tenplan Mérnöki Iroda Kft."]
[]
[null,"1/1. oldal"]
[null,"Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 18.0 Professzionál  * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"Központi fűtés",{"$nulls":5},"1/4"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Hoközpont hálózatainak lezárása és ürítése"]
[{"$nulls":5},"a munkálatok megkezdése elott"]
[null,1,"81-000-102-002",null,null,"szekunder futési hálózat kizárása és ürítése"]
[null,null,null,"2,00 db",null,null,0,null,null,0]
[{"$nulls":6},0,null,null,0]
[{"$nulls":6},0,null,null,0]
[{"$nulls":5},"Futési hálózat lágyított vízzel történ feltöltése, a szakaszolt csovezetéki rendszer és"]
[{"$nulls":5},"holeadók töltésével, légtelenítésével"]
[null,2,"K-tétel",null,null,"Futési rendszer feltöltése"]
[null,null,null,"1,00 m3",null,null,0,null,null,0]
[{"$nulls":6},0,null,null,0]
[{"$nulls":6},0,null,null,0]
[{"$nulls":5},"Klímakonvektor berendezés, 4 csöves kialakításban"]
[{"$nulls":5},"Gyártmány: TRANE, Tipus: UniTrane FCC-04"]
[{"$nulls":5},"\"M\" jelu fali termosztáttal, 4 csonkos nyit-zár szelepekkel"]
[{"$nulls":5},"Kondenzvíz szivattyúval"]
[null,3,"K-tétel",null,null,"UniTrane FCC-04 Fan-Coil"]
[null,null,null,"1,00 klt.",null,null,0,null,null,0]
[{"$nulls":6},0,null,null,0]
[{"$nulls":6},0,null,null,0]
[{"$nulls":5},"Meglévo csovezetéken elágazás kialakítása, a csovezeték szabaddá tételével,"]
[{"$nulls":5},"burkolat bontással, hoszigetelés eltávolításával."]
[null,4,"K-tétel",null,null,"T-elágazás kialakítása"]
[null,null,null,"5,00 klt.",null,null,0,null,null,0]
[{"$nulls":6},0,null,null,0]
[{"$nulls":6},0,null,null,0]
[{"$nulls":5},"Ötvözetlen, kívül horganyzott szénacél csovezeték, préskötéses"]
[{"$nulls":5},"csatlakozásokkal, zárt futési, hutési és cirkulációs hálózat,"]
[{"$nulls":5},"száraz surített levegos csohálózat és futoolaj hálózat kiépítésére,"]
[{"$nulls":5},"külön tételben kiírt préskötéses idomokkal és tartószerkezettel,"]
[{"$nulls":5},"szabadon, horonyba, vagy padlócsatornába szerelve, szakaszos"]
[{"$nulls":5},"nyomáspróbával (a szerelokomuves munkák nélkül),"]
[{"$nulls":5},"GEBERIT MAPRESS  (Mapress C-Stahl) típusú,"]
[null,5,"81-431-001-018-11-11101",null,null,"átm. 18,0 x 1,2 mm 29253"]
[null,null,null,"45,00 m",null,null,0,null,null,0]
[{"$nulls":6},0,null,null,0]
[{"$nulls":6},0,null,null,0]
[{"$nulls":5},"Ívidom, ötvözetlen, kívül-belül horganyzott szénacélból,"]
[{"$nulls":5},"préskötéssel csovezetékbe szerelve,"]
[{"$nulls":5},"GEBERIT MAPRESS (Mapress C-Stahl) típusú,"]
[{"$nulls":5},"90°-os, mindkét végén préskötéssel"]
[null,6,"81-431-201-018-11-12201",null,null,"átm.  18,0 mm 20103"]
[null,null,null,"5,00 db",null,null,0,null,null,0]
[{"$nulls":6},0,null,null,0]
[{"$nulls":6},0,null,null,0]
[{"$nulls":5},"T-idom, ötvözetlen, kívül-belül horganyzott szénacélból,"]
[{"$nulls":5},"préskötéssel csovezetékbe szerelve,"]
[{"$nulls":5},"GEBERIT MAPRESS (Mapress C-Stahl) típusú,"]
[{"$nulls":5},"egal kivitelben, mindhárom végén préskötéssel"]
[null,7,"81-431-301-018-11-12301",null,null,"átm.  18,0 mm 21003"]
[null,null,null,"5,00 db",null,null,0,null,null,0]
[{"$nulls":6},0,null,null,0]
[{"$nulls":6},0,null,null,0]
[{"$nulls":5},"Karmantyú, ötvözetlen, kívül-belül horganyzott szénacélból,"]
[{"$nulls":5},"préskötéssel csovezetékbe szerelve,"]
[{"$nulls":5},"GEBERIT MAPRESS (Mapress C-Stahl) típusú,"]
[{"$nulls":5},"mindkét végén préskötéssel"]
[null,8,"81-431-201-018-11-12231",null,null,"átm.  18,0 mm 22003"]
[null,null,null,"10,00 db",null,null,0,null,null,0]
[{"$nulls":6},0,null,null,0]
[{"$nulls":6},0,null,null,0]
[]
[]
[null,"1/4. oldal"]
[null,"Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 18.0 Professzionál  * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Központi fűtés",{"$nulls":6},"2/4"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Hollandis csatlakozó idom, ötvözetlen, kívül-belül horganyzott"]
[{"$nulls":5},"szénacélból, préskötéssel csovezetékbe szerelve,"]
[{"$nulls":5},"GEBERIT MAPRESS (Mapress C-Stahl) típusú,"]
[{"$nulls":5},"egyik oldalon préskötéssel, másik oldalon hollandival"]
[{"$nulls":5},"(hollandi anyaga sárgaréz/vörösréz)"]
[null,9,"81-431-231-321-11-12261",null,null,"átm. 18 mm - G   1/2\" 25048"]
[null,null,"8,00 db",null,null,0,{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":5},0,{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":5},0,{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":5},"Gázipari, víz-futés szerelési felhasználású gömbcsap,"]
[{"$nulls":5},"sárgarézbol (kék fogantyúval),"]
[{"$nulls":5},"felszerelve,"]
[{"$nulls":5},"MOFÉM AHA típusú,"]
[{"$nulls":5},"külso-belso menettel, toldattal"]
[null,10,"82-121-202-002-24-15302",null,null,"1/2\"-os 113-0009-00"]
[null,null,"8,00 db",null,null,0,{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":5},0,{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":5},0,{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":5},"Épületgépészeti és ipari csovezeték szigetelése szintetikus gumi,"]
[{"$nulls":5},"szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csohéjjal,"]
[{"$nulls":5},"illesztések, hézagok, csovégek lezárásával,"]
[{"$nulls":5},"AC/ARMAFLEX típusú,"]
[{"$nulls":5},"csohéj,"]
[{"$nulls":5},"anyaga: szintetikus gumi,"]
[{"$nulls":5},"9,0 mm vastag"]
[null,11,"48-830-011-018-59-84120",null,null,"18 mm átm. csovezetékre ACE 09-018"]
[null,null,"45,00 m",null,null,0,{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":5},0,{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":5},0,{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":5},"Költség eloirányzat, a bontás nélkül nem látható elemek feltárása során szükséges"]
[{"$nulls":5},"plusz kivitelezési munkák költségeire"]
[null,12,"K-tétel",null,null,"Költség eloirányzat"]
[null,null,"1,00 db",null,null,0,{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":5},0,{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":5},0,{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":5},"Futésszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával"]
[{"$nulls":5},"kapcsolatos költségek,"]
[{"$nulls":5},"átadási dokumentáció készítés"]
[null,13,"82-999-241-001"]
[null,null,"2,00 óra",null,null,0,{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":5},0,{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":5},0,{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":5},"átadási eljárás lefolytatása"]
[null,14,"82-999-241-002"]
[null,null,"1,00 óra",null,null,0,{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":5},0,{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":5},0,{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":5},"kezelési utasítás készítése"]
[null,15,"82-999-241-003"]
[null,null,"2,00 óra",null,null,0,{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":5},0,{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":5},0,{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":5},"kezelésre vonatkozó kioktatás"]
[null,16,"82-999-241-004"]
[null,null,"1,00 óra",null,null,0,{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":5},0,{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":5},0,{"$nulls":4},0]
[null,null,"Összesen:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"2/4. oldal"]
[null,"Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 18.0 Professzionál  * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"Mesterséges szellőzés",{"$nulls":5},"3/4"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Kompakt hovisszanyeros légkezelo berendezés"]
[{"$nulls":5},"Gyártmány: SOWOLU, Tipus: FEHU-VF 01 Ecodesign"]
[{"$nulls":5},"V= 100 m3/h, fekvo kialakításban, mennyezet alá szerelve"]
[{"$nulls":5},"Teljes automatikával, a frisslevego és elhasznált levego ágban"]
[{"$nulls":5},"Motoros csappantyúkkal"]
[null,17,"K-tétel",null,null,"FEHU-VF 01 Ecodesign légkezelo"]
[null,null,"1,00 klt.",null,null,null,0,null,null,0]
[{"$nulls":6},0,null,null,0]
[{"$nulls":6},0,null,null,0]
[{"$nulls":5},"Hoszigetelt, 2 rétegu üvegezésu ablakban kör alakú nyílás készítése,"]
[{"$nulls":5},"a két üvegtáblán koncentrikus D100 méretu kivágással,"]
[{"$nulls":5},"az átvezetett légcsatorna vízzáró, rugalmas tömítésével"]
[null,18,"K-tétel",null,null,"Üvegtáblán légcsatorna átvezetése"]
[null,null,"1,00 klt.",null,null,null,0,null,null,0]
[{"$nulls":6},0,null,null,0]
[{"$nulls":6},0,null,null,0]
[{"$nulls":5},"Kör keresztmetszetu spirálkorcolt merev lemezcso,"]
[{"$nulls":5},"horganyzott acélszalagból,"]
[{"$nulls":5},"külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,"]
[{"$nulls":5},"LINDAB Safe SR típusú,"]
[{"$nulls":5},"merevítés nélkül"]
[null,19,"83-121-001-010-11-11001",null,null,"NA  100  lv. 0,50 mm"]
[null,null,"27,00 m",null,null,null,0,null,null,0]
[{"$nulls":6},0,null,null,0]
[{"$nulls":6},0,null,null,0]
[{"$nulls":5},"Könyökidom,"]
[{"$nulls":5},"horganyzott acéllemezbol, U profilú EPDM gumiperem"]
[{"$nulls":5},"tömítéssel, a kötést megerosíto lemezcsavarokkal,"]
[{"$nulls":5},"külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,"]
[{"$nulls":5},"LINDAB Safe BU típusú,"]
[{"$nulls":5},"90°-os, préselt"]
[null,20,"83-123-021-010-11-11221",null,null,"NA  100"]
[null,null,"10,00 db",null,null,null,0,null,null,0]
[{"$nulls":6},0,null,null,0]
[{"$nulls":6},0,null,null,0]
[{"$nulls":5},"Csokapcsoló idom,"]
[{"$nulls":5},"horganyzott acéllemezbol,  U profilú EPDM gumiperem tömítéssel,"]
[{"$nulls":5},"a kötést megerosíto lemezcsavarokkal,"]
[{"$nulls":5},"külön tételben kíírt tartószerkezetre szerelve,"]
[{"$nulls":5},"LINDAB Safe NPU típusú,"]
[null,21,"83-123-021-010-11-11111",null,null,"NA  100"]
[null,null,"9,00 db",null,null,null,0,null,null,0]
[{"$nulls":6},0,null,null,0]
[{"$nulls":6},0,null,null,0]
[{"$nulls":5},"Beömlonyílás,"]
[{"$nulls":5},"horganyzott acéllemezbol, U profilú EPDM gumiperem"]
[{"$nulls":5},"tömítéssel, a kötést megerosíto lemezcsavarokkal,"]
[{"$nulls":5},"külön tételben kiiírt tartószerkezetre szerelve,"]
[{"$nulls":5},"LINDAB ILRNU  típusú,"]
[{"$nulls":5},"dróthálós"]
[null,22,"83-144-011-010-11-11805",null,null,"NA  100"]
[null,null,"2,00 db",null,null,null,0,null,null,0]
[{"$nulls":6},0,null,null,0]
[{"$nulls":6},0,null,null,0]
[{"$nulls":5},"Költség eloirányzat, az elhasznált levego kivezetés során az elore nem láthatóan"]
[{"$nulls":5},"szükséges kivitelezési munkák elvégzésére"]
[null,23,"K-tétel",null,null,"Költség eloirányzat"]
[null,null,"1,00 db",null,null,null,0,null,null,0]
[{"$nulls":6},0,null,null,0]
[{"$nulls":6},0,null,null,0]
[]
[]
[]
[null,"3/4. oldal"]
[null,"Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 18.0 Professzionál  * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"Mesterséges szellőzés",{"$nulls":5},"4/4"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"ÜZEMBEVÉTELI ELJÁRÁSOK"]
[{"$nulls":5},"Gépészetileg és elektromosan készre szerelt állapotban a szellozteto berendezés"]
[{"$nulls":5},"elektromos bekötéseinek ellenorzése, készülék elindítása, helyes üzemének"]
[{"$nulls":5},"ellenorzése."]
[null,24,"K-tétel"]
[null,null,null,"3,00 db",null,null,0,null,null,0]
[{"$nulls":6},0,null,null,0]
[{"$nulls":6},0,null,null,0]
[{"$nulls":5},"Légcsatorna hálózat és tartozékainak üzempróbái,"]
[{"$nulls":5},"szabályzó szerkezetek beszabályozása"]
[{"$nulls":5},"vezetékrendszer tömörségi vizsgálata,"]
[{"$nulls":5},"a teljes légtechnikai rendszer beszabályozása"]
[{"$nulls":5},"és próbaüzeme."]
[null,25,"K-tétel"]
[null,null,null,"3,00 db",null,null,0,null,null,0]
[{"$nulls":6},0,null,null,0]
[{"$nulls":6},0,null,null,0]
[{"$nulls":5},"Légtechnikai szerelési munkák átadás-átvételi"]
[{"$nulls":5},"eljárásával kapcsolatos költségek,"]
[{"$nulls":5},"átadási dokumentáció készítés"]
[null,26,"83-991-011-001"]
[null,null,null,"2,00 óra",null,null,0,null,null,0]
[{"$nulls":6},0,null,null,0]
[{"$nulls":6},0,null,null,0]
[{"$nulls":5},"átadási eljárás lefolytatása"]
[null,27,"83-991-011-002"]
[null,null,null,"1,00 óra",null,null,0,null,null,0]
[{"$nulls":6},0,null,null,0]
[{"$nulls":6},0,null,null,0]
[{"$nulls":5},"kezelési utasítás készítés"]
[null,28,"83-991-011-003"]
[null,null,null,"2,00 óra",null,null,0,null,null,0]
[{"$nulls":6},0,null,null,0]
[{"$nulls":6},0,null,null,0]
[{"$nulls":5},"kezeléssel kapcsolatos kioktatás"]
[null,29,"83-991-011-004"]
[null,null,null,"1,00 óra",null,null,0,null,null,0]
[{"$nulls":6},0,null,null,0]
[{"$nulls":6},0,null,null,0]
[null,null,"Összesen:"]
{"$rows_empty":23}
[null,"4/4. oldal"]
[null,"Készült a KONTROLL Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 18.0 Professzionál  * www.kontroll.hu * www.konyvcalc.hu *"]