{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Összesítő","Erősáram"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Összesítő","index":0,"n_rows":11,"n_cols":5,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,"ÖSSZESÍTŐ"]
[]
[null,null,"SZTE TTIK mikrobiológiai Intézet 522. sz. labor elektromos szerelés"]
[]
[]
[]
[null,null,"Anyag","Díj","Összesen"]
[]
[]
[null,"Erősáram",{"$f":"Erősáram!G33","v":0},{"$f":"Erősáram!H33","v":0},{"$f":"C11+D11","v":0}]

{"sheet":"Erősáram","index":1,"n_rows":36,"n_cols":8,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[35,6,35,7]]}
[]
[null,null,null,"               KÖLTSÉGVETÉS"]
[]
[null,null,"SZTE TTIK mikrobiológiai Intézet 522. sz. labor elektromos szerelés"]
[]
[]
[]
[]
["S.sz","Megnevezés","Menny.","Me","Anyag","Díj","Anyag Ö","Díj Ö"]
[]
[null,"Bontási munkák"]
[]
[1,"Melévő 60x50 mm-es Mü csatorna bontása",1,"klt",null,null,{"$f":"C13*E13","v":0},{"$f":"C13*F13","v":0}]
[2,"2+f dugaljak bontása",12,"db",null,null,{"$f":"C14*E14","v":0},{"$f":"C14*F14","v":0}]
[]
[null,"Új szerelés"]
[]
[1,"Kötődoboz elhelyezése",2,"db",null,null,{"$f":"C18*E18","v":0},{"$f":"C18*F18","v":0}]
[2,"DLP csatorna elhelyezése 40X20 mm",4,"m",null,null,{"$f":"C19*E19","v":0},{"$f":"C19*F19","v":0}]
[null,"Lebontott 60X50 mm-es Mű csatorna visszazerelés",1,"klt",null,null,{"$f":"C20*E20","v":0},{"$f":"C20*F20","v":0}]
[null,"Bontott dugaljak visszaszerelés",12,"db",null,null,0,0]
[2,"DLP csatorna elhelyezése105X50 mm",13,"m",null,null,0,0]
[3,"Mcu 6 mm2 vezeték, MÜ csatornába szerelve",40,"m",null,null,0,0]
[4,"Mcu 2,5 mm2 vezeték, MÜ csatornába szerelve",300,"m",null,null,0,0]
[null,"NYM 5x4mm2 kiskábel",3,"m",null,null,0,0]
[5,"LEGRAND MOSAIC 4x2+F fehér dugalj DLP csatornába szerelve",6,"db",null,null,0,0]
[6,"LEGRAND MOSAIC 4x2+F piros dugalj DLP csatornába szerelve",6,"db",null,null,0,0]
[9,"Ipari csatlakozó 5 pólusú 32 A-es szünenmentes áramforrás csatlakoztatásához",1,"db",null,null,0,0]
[7,"Ipari csatlakozó 3 pólusú 16 A-es IP 44 MS elővákum pompa csatlakoztatásához",2,"db",null,null,0,0]
[8,"Folyósi elosztóban szükséges leágazások kiépítése:1 db 40A, 30mA-es 4 pólusú ÁVK, 1db C32A 3 p. kismegszakító, 4db 25A 30mA 2 p. ÁVK, 7 db C16 A 1 p. kismegswzakító",1,"klt",null,null,0,0]
[9,"Szünetmentes elosztó beleépítve:1 db C25 A 3 p. kismegszakító, 3 db 25A 30mA 2 p. ÁVK, 6 db C16 A 1 p. kismegszakító.",1,"db",null,null,0,0]
[15,"Érintésvédelmi mérés jegyzőkönyv készítéssel",1,"klt",null,null,0,0]
[null,"ÖSSZESEN:",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(G13:G31)","v":0},{"$f":"SUM(H13:H31)","v":0}]
[]
[]
[{"$nulls":6},{"$f":"G33+H33","v":0}]