{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Szemészet"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Szemészet","index":0,"n_rows":39,"n_cols":10,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Tétel:","leírás:","Menny.","egysg.","gyártó","típus","egységár","egység díj","tételár","tétel díj"]
[]
["Vezeték nélküli kézi mikrofon szett ","hyperkardioid karakterisztikájú kézimikrofonos szett, diversity rendszer, külső antennákkal bővíthető, egyszerre min.16 csatorna használható, 500-600MHz közti működési frekvenciatartomány",2,"db"]
["Vezeték nélküli mikrofon szett ","hyperkardioid karakterisztikájú csíptetős mikrofonnal zsebaadós szett, diversity rendszer, külső antennákkal bővíthető, egyszerre min.16 csatorna használható, 500-600MHz közti működési frekvenciatartomány",2,"db"]
["Digitális hangprocesszor","Szabadon konfigurálható architektúra, min. 8 csatorna analóg be és kimenet,  vezérlő processzorról is kezelhető ",1,"db"]
["Hangszóró központ","központi vezérlő és tápegység a lenti hangszórókhoz min. 8 hangkör és 32db hangszóró kezeléséhez, a hozzá tartozó programmal PC-vel hálózatról minden hangszóró hangprocesszora elérhető és beállítható",1,"db"]
["Aktív hangszóró a terembe","kisméretű kétutas felépítésű min 4\"-os hangszóró mely beépített erősítővel és DSP egységgel rendelkezik, Cat6-os kábellel csillagpontos vagy fűzött hálózatba köthető, max méretei: 130x130x120mm, rögzítőkonzollal,  tetszőleges színű  festéssel",15,"db"]
["Aktív hangszóró (Front)","közepesméretű kétutas felépítésű min 4\"-os hangszóró mely beépített erősítővel és DSP egységgel rendelkezik, Cat6-os kábellel csillagpontos vagy fűzött hálózatba köthető, max méretei: 130x640x120mm, rögzítőkonzollal,  tetszőleges színű festéssel",2,"db"]
["Aktív subbasszus hangszóró DSP-vel","12\"-os kiegészítő mélysugárzós fa hangfal, beépített erősítővel és DSP-vel fekete színben",1,"db"]
["Videomátrix","digitális vezérelhető video mátrix és skálázó, bemenetek: VGA, HDMIx3 kimenetek:HDMIx2, HDBaseTx2",1,"db"]
["vezetékes vezérlő","Programozható, érintőképernyős kezelőfelület, min.7\"-os kijelző, vezérlőprocesszor gyártójával azonos gyártó terméke, bútorzatba integrálva",1,"db"]
["Vezérlő processzor","Programozható vezérlő központ mely képes a videomátrixot, hangprocesszort, a vásznakat stb. vezérelni",1,"db"]
["vetítővászon közepes","motoros rolós vetítővászon 300x188cm-es képméret, kontaktus vezérléssel",2,"db"]
["Projektor közepes","Installációs projektor min.6500ANSI, WUXGA, 3LCD, mennyezeti konzollal HDbase bemenettel, LED fényforrással, fehér színben",2,"db"]
["Oldalfali projektor tartó konzol","A fenti projektorhoz, fehér színben",2,"db"]
["rackszekrény","meglévő bútorzatba integrált zárható ajtós rackszerkény bútorlapból, szabályzott aktív hűtéssel 16HE magas 60cm mélység",1,"db"]
["Bútorzat átalakítás","meglévő bútorzatba zárható eltolható előlap amely zárt állapotban megvédi az érintőképernyőt a fizikai behatásoktól",1,"db"]
["audio jelkábel","2x0,22 árnyékolt audio jelkábel",30,"m",{"$nulls":4},{"$f":"C18*G18","v":0}]
["Nyomvonal építés","MüII 32-es védőcső bevésése téglafalba, rögzítése és visszavakolása, gletteléssel, javítással, festéssel, takarítással, törmelék, anyag stb. szállítással, anyag+munkadíj",5,"m",{"$nulls":4},0]
["LAN kábel","Cat6 FTP hálózati kábel, elkészített védőcsövezésbe behúzva",300,"m",{"$nulls":4},{"$f":"C20*G20","v":0}]
["MT kábel vászonhoz","4x1,5mm2-es Mt kábel, elkészített védőcsövezésbe behúzva",20,"m",{"$nulls":4},0]
["Asztali csatakozódoboz","mobil AV kiállások lokális laptop részére (230V, LAN, VGA +szt.audio, HDMI kihúzható lengő kábelek), lesüllyeszthető fedlap",1,"db",{"$nulls":4},0]
["Szerelési anyagok","Csatlakozók, csatlakozódobozok, installációs anyagok",1,"db",{"$nulls":4},0]
["Telepítés, élesztés","élesztés, programozás, beállítás, finomhangolás elvégézése",1,"db",{"$nulls":4},0]
["Dokumentáció, oktatás","kiviteli tervek, megvalósulási dokumentáció készítése, mérési jegyzőkönyvek, átadás átvétel, oktatás",1,"db",{"$nulls":4},0]
["Bontás","jelenlegi technikai eszközök ki és leszerelése (kivéve táblarendszert)",1,"db",{"$nulls":4},0]
[]
["Opciók:"]
[]
["Automata követő kamera","Mennyezetre szerelhető PTZ kamera, távvezérelhető, FullHD felbontású kép HDMI csatlakozás, autómatikus előadókövető rendszerrel , rögzítő konzollal, fehér színben, digitális FullHD felbontású LAN kábelt használó extender párral együtt",0,"db",{"$nulls":4},{"$f":"C30*G30","v":0}]
["Kamera vezérlő egység","Fizikai vezérlőegység a fenti kamerákhoz, Cat6 kábelen keresztül vezérli a kamera összes funkcióját, érintőképernővel és Joystickkal szerelve ",0,"db",{"$nulls":4},0]
["Archiváló rendszer","Kamera és prezentációs képet és hangot rögzítő rendszer (szoftver + hardver kompletten) , mely autómatikusan elnevezi és kategorzálja a rögzített fájlokat amelyek visszajátszhatóak, kereshetőek. A rögzítés indítása és megállítása a telepített vezérlőrendszerről történik",0,"db",{"$nulls":4},0]
["Mobil kezelőfelület ","mobil érintőképernyős felprogramozott kezelőfelület mely lokális Wifi kapcsolaton keresztül kapcsolódik a vezérléshez",0,"db"]
["Érintőképernyő nagy","Professzionális Full HD érintőképernyős LCD monitor, fali konzollal, 80\" méretben",0,"db",{"$nulls":4},0]
["Érintőképernyő közepes","Professzionális Full HD érintőképernyős LCD monitor, fali konzollal, 65\" méretben",0,"db",{"$nulls":4},0]
["Prezentációs PC","kisméretű telepített PC az érintőképernyővel szerelt termekbe Intel Core i5-6500T (2.5GHz-3.1GHz), 8GB DDR3L 1600MHz (1*8GB), Intel H110 Express chipset, 256GB SATA SSD, Intel HD 530 grafikus vezérlő (DisplayPort és HDMI), 6xUSB 3.0, 4xUSB 2.0, Gigabit LAN, 3 év helyszíni garancia\n",0,"db",{"$nulls":4},0]
[]
[]
[null,"Összesen:",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I3:I38)","v":0}]