{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Összesítő","Gépészet"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Összesítő","index":0,"n_rows":11,"n_cols":5,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,"ÖSSZESÍTŐ"]
[]
[null,null,"SZTE TTIK mikrobiológiai Intézet 522. sz. labor elektromos szerelés","Bólyai épület AS30 jelű helység gépész szerelés"]
[]
[]
[]
[null,null,"Anyag","Díj","Összesen"]
[]
[]
[null,"Gépészet"]

{"sheet":"Gépészet","index":1,"n_rows":23,"n_cols":8,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,6,22,7]]}
[]
[null,null,null,"               KÖLTSÉGVETÉS"]
[]
[null,null,"SZTE TTIK Bólyai épület AS30 helység gépészet"]
[]
[]
[]
[]
["S.sz","Megnevezés","Menny.","Me","Anyag","Díj","Anyag Ö","Díj Ö"]
[]
[]
[1,"Mosdó  berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószeleppel, bűzelzáróval és sarokszeleppel, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) BÁZIS porcelán mosdó 60 cm, fehér",1,"db",0,0,{"$f":"C12*E12","v":0},{"$f":"C12*F12","v":0}]
[2,"Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 50 méretig, DN 15 Horganyzott acélcső, A 37X minőségű 1/2\" simavégű",6,"m",0,0,0,0]
[3,"Cső mázolása fehér színre",6,"m",0,0,0,0]
[4,"Grundfos Sololift+C-3 tipusú átemelő elhelyezése,bekötése",1,"db",0,0,0,0]
[5,"Szennyvíz elvezetés bekötés                                   mennyzeten lévő szennyvíz alapvezetékre falon kívül",6,"m",0,0,0,0]
[6,"Szennyvíz elvezető cső mázolása",6,"m",0,0,0,0]
[7,"3,6 KW teljesítményű inverteres hűtő-fűtő kivitelben, MIDEA tipusú split klíma berendezés beszerzése, felszerelése, beüzemelése.",1,"klt",0,0,0,0]
[8,"Kültéren a dokumentáció alapján a klímaberendezés kültéri egységének eltakarása",1,"klt",null,null,0,0]
[null,"ÖSSZESEN:",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(G11:G19)","v":0},{"$f":"SUM(H11:H19)","v":0}]
[]
[]
[{"$nulls":6},{"$f":"G20+H20","v":0}]