{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":12,"sheets":["Záradék","Összesítő","Keverékkészítés","Zsaluzás és állványozás","Költségtérítések","Irtás, föld- és sziklamunka","Helyszíni beton és vasbeton mun","Ácsmunka","Hideg- és melegburkolatok készí","Bádogozás","Felületképzés","Szigetelés"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[31,1,31,2],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Név : Szegedi Tudomány Egyetem         ",null,"                                       "]
["6720 Szeged, Korányi fasor 12.         ",null,"                                       "]
["Cím :SZTE SZAKK Onkoterápiás klinika   ",null," Kelt:      2017. év …. hó ... nap  "]
["6720 Szeged, Korányi fasor 12.         ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása: Lineáris gyorsító     ",null,"                                       "]
["sugárvédelmi falának sugárvédelmi megerősítése                                "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei"]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen"]
["2.1 Anyag + díj"]
["2.2 Tartalékkeret ",0.05]
["2.1 ÁFA vetítési alap"]
["2.2 Áfa",0.27]
["3.  A munka ára"]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":12,"n_cols":3,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Keverékkészítés"]
["Zsaluzás és állványozás"]
["Költségtérítések"]
["Irtás, föld- és sziklamunka"]
["Helyszíni beton és vasbeton munka"]
["Ácsmunka"]
["Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés"]
["Bádogozás"]
["Felületképzés"]
["Szigetelés"]
["Összesen:"]

{"sheet":"Keverékkészítés","index":2,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"11-005-1.1.1.1","XC2 Karbonátosodásnak ellenálló, nedves, ritkán száraz helyen lévő beton és vasbeton (épület alapok), C25/30 - XC2 - Dmax = 16 mm, CEM 52,5 szilárdsági osztályú portlandcementtel, kissé képlékeny beton, m = 5,9 finomsági modulusú adalékanyaggal",18.65,"m3"]
[]
[2,"11-053-41","Baumit Klinker Habarcs, meglévővel azonos színű, klinkertégla falazatokhoz, max. 5% vízfelvételű falazatok fugáinak kitöltésére",0.204,"m3"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Zsaluzás és állványozás","index":3,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"15-002-4.1.1","Egyoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal,",23.46,"m2"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Költségtérítések","index":4,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"19-090-1","Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere)",1,"db"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":5,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-001-13.3.1","Füvesítés  10dkg/m2-..I..minőségű fűmagkeverékkel",1.43,"10 m2"]
[]
[2,"21-003-5.1.2.3","Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2-nél nagyobb szelvénynél, IV. talajosztály",19.7,"m3"]
[]
[3,"21-003-11.1.1","Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig",11.3,"m3"]
[]
[4,"21-008-2.2.2","Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%",11.3,"m3"]
[]
[5,"21-011-1.1.1","Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, kézi erővel, talajosztály I-IV.",8.4,"m3"]
[]
[6,"21-011-11.1","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe",1,"db"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Helyszíni beton és vasbeton mun","index":6,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-001-1.2.2-0220621","Betonacél helyszíni szerelése  függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között Bordás betonacél, szálban, B 60.50  12 mm",0.887,"t"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Ácsmunka","index":7,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"35-001-1.1-0680071","Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,020 m3/m2 bedolgozott famennyiségig Fenyő faragott gerenda",5.82,"m2"]
[]
[2,"35-004-1.2","Deszkázás ereszdeszkázás, ereszlemez alá",6,"m2"]
[]
[3,"35-005-1.1.2-0211004","Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése vágott (nútolatlan) kivitelben, függőleges vagy vízszintes felületen Vízálló faforgácslap (OSB), 2500x1250x12 mm méretű",3.25,"m2"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Hideg- és melegburkolatok készí","index":8,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-031-1.3.2.1.1","Műkőburkolatok; lábazat, előregyártott műkőből, faltőhöz, 5 cm vastagságig, 50 cm magasságig  ; rögzítő elemekkel.",7.68,"m"]
[]
[2,"42-061-2.2.4-0224002","Burkolat készítése klinkertlapból,  fugázással, 12 mm-es fugával, 1,5 m kerület felett 240x71x14 mm méretben RŐBEN TÉGLA HOMLOKZAT BURKOLAT, Jever vörösbarna, foltosra égetett; fagyálló flexibilis csemperagasztóval.",10.2,"m2"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Bádogozás","index":9,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"43-001-2.1.1-0992011","Sávos szalagfedések; Sima fémlemez fedés készítése lemezszalagból, kettős állókorcos kivitelben, 30°-ig, 100 m2-ig, 550 mm korctávolságig LINDAB Seamline PLX bontatlan tekercslemez 610x79000x0,6 mm, tűzihorganyzott acél + Premium bevonat, standard színben",5.82,"m2"]
[null,null,"szín:RAL6025; PLATINAZÖLD."]
[]
[2,"43-001-2.4.3.2.2","Sávos szalagfedések; Fémlemez szalagfedések készítése, kettős állókorcos fémlemezfedésben, padka fedése. LINDAB Szín: RAL6025 PLATINAZÖLD",6.06,"m"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Felületképzés","index":10,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-031-3.12.3.1","Külső fafelületek lazúrozása, gyalulatlan felületen, oldószeres páccal,  két rétegben, tagolatlan felületen     szín: RAL7009 GRÜNGRAU",5.82,"m2"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Szigetelés","index":11,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"48-007-21.1.1.8.3-0412618","Külső fal; homlokzati fal hő- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten,  függőleges felületen,  dilatáció kialakítása, homlokzatra vagy réteges falra, extrudált polisztirol hab lemezzel TEGOLA TEGOTHERM XPS extrudált polisztirolhab",7.5,"m2"]
[null,null,"lemez, 1250x600x50 mm"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]