{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Záradék","Összesítő","alagsor 11, 12","134-es terem"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
{"$rows_empty":7}
["Név :                                  ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":12,"n_cols":3,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
[]
[]
["alagsor 11, 12",0,0]
["134-es terem",0,0]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"alagsor 11, 12","index":2,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,null,"Melegburkolatok bontása szegőkkel",92.22,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,null,"Ragasztómaradványok lecsiszolása a meglévő, megmaradó hidegburkolatról",92.22,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,null,"Padlókiegyenlítés a felület kellősítése után 2x3,5mm vastagságban",92.22,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,null,"PVC burkolat készítése - hegesztett toldásokkal - közületi felhasználásra, a megrendelővel egyeztetett színben, szegővel",92.22,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,null,"Helyiség oldalfalainak és mennyezetének tisztasági festése Héra falfestékkel fehér színben - a szükséges előkészületi munkákkal - szükség szerinti kaparással, gletteléssel",240,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,null,"Meglévő burkolatra öntött gépalapok bontása 0,05m3/db méretig, bontások alatti aljzat javítással",5,"db",0,0,0,0]
[]
[7,null,"Törmelék és bontott anyagok kézi kihordása és azok elszállítása lerakóhelyre",1,"készlet",0,0,0,0]
[]
[8,null,"Ablakok mázolása 2 rétegben, fehér színben",44.13,"m2",0,0,0,0]
[]
[]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"134-es terem","index":3,"n_rows":40,"n_cols":9,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,null,"Déli fal durva kőműves javításai. Üregek befalazása, durva egyenetlenségek eltávolítása, alapvakolat készítése.",30.24,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,null,"Déli fal előkészítése gipszkarton előtét fal elkészítéséhez - rögzítő bordák síkban történő elhelyezéséhez.",30.24,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,null,"Déli falon gipszkarton erősítő borda (40x40x2mm-es zártszelvény - 1m-emként téglafalhoz bekötve) elhelyezése iskolai táblák fogadására - teljes hosszon.",7.2,"fm",0,0,0,0]
[]
[4,null,"Déli falon gipszkarton előtét fal készítése 2 rtg normál gipszkarton lemezzel.",25.92,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,null,"Mennyezet alatti csővezetékek eldobozolása - ablakok előtti falra befordítva 0,6x0,8m-es keresztmetszettel tartószerkezettel és gipszkarton burkolattal, 4db szervízajtóval, elzáró szerelvényenként.",10.5,"fm",0,0,0,0]
[]
[6,null,"Gipszkarton fal glettelése, üvegszál erősítéses toldáskialakítással - teljes felület előkészítése festéshez.",38.52,"m2",0,0,0,0]
[]
[7,null,"Helyiség oldalfalainak és mennyezetének tisztasági festése Héra falfestékkel fehér színben - a szükséges előkészületi munkákkal - szükség szerinti kaparással, gletteléssel, 170cm magasságig olajlábazat képzésével",204,"m2",0,0,0,0]
[]
[8,null,"Meglévő ragasztott PVC burkolat bontása",58.46,"m2",0,0,0,0]
[]
[9,null,"cca 50x50cm-es keresztmetszetű 15fm hosszú padlócsatorna feltöltése homokkal (alagsori helyiségben is)",3.5,"m3",0,0,0,0]
[]
[10,null,"Feltöltött padlócsatornák fölött PVC fólia technológiai szigetelésre aljzatbeton készítése 8cm vastagságban (alagsori helyiségben is)",0.6,"m3",0,0,0,0]
[]
[11,null,"Önterülő aljzatkiegyenlítés előtt portalanítás és lokális egyenetlenségek eltávolítása majd kiegyenlítés készítése teljes felületen 3mm-ig",58.46,"m2",0,0,0,0]
[]
[12,null,"Ragasztott, nagy kopásállóságú 30x30cm-es gres lap burkolat készítése, a megrendelő által kiválasztott színben, fugázva, 10cm-es lábazattal, hálós elrendezéssel.",58.46,"m2",0,0,0,0]
[]
[13,null,"Anyagmozgatás magasföldszini ablakon keresztül, utcáról.",1,"készlet",0,0,0,0]
[]
[14,null,"Kivitelezés utáni durva takarítás, törmelék és maradék anyagok elszállítása (ablakon keresztül)",1,"készlet",0,0,0,0]
[]
[15,null,"Ablakok és külső parapet bevédése anyagmozgatás miatt",1,"készlet",0,0,0,0]
[]
[16,null,"PVC bontás után látható, nem megfelelő állagú aljzatbeton részek elbontása átlag 5cm vastagságban",58.46,"m2",0,0,0,0]
[]
[17,null,"Elbontásra krülő, nem megfelelő állagú alzatbeton kiegyenlítése esztrich betonnal, átlag 5cm vastagságban",58.46,"m2",0,0,0,0]
[]
[18,null,"Ablakok mázolása 2 rétegben, fehér színben",35.2,"m2",0,0,0,0]
[]
[]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",null,null,null,0,0,0]