{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["Záradék","Összesítő","Irtás, föld- és sziklamunka","Tetőfedés","Fa- és műanyag szerkezet elhely"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Név :                                  ",null,"                                       "]
["SZTE Mérnöki Kar                       ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      2017 év...11......hó 22.nap"]
["Szeged, Mars tér 7.                    ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["                                                                              "]
["Szeged, Moszkvai krt. 5-7. épületben 5 db tetőtéri ablak cseréje              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei"]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen"]
["2.1 Anyag + díj"]
["2.2 Tartalékkeret ",0.05]
["2.1 ÁFA vetítési alap"]
["2.2 Áfa",0.27]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Tetőfedés",0,0]
["Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-11.1","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Tetőfedés","index":3,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"41-090-4.4.1","Körülhornyolt égetett agyag cserépfedés javítása bontással, egyoldali szegélyfaragás, 45° alatt Tetőablakok szegése",24,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fa- és műanyag szerkezet elhely","index":4,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-000-1.3","Fa nyílászáró szerkezetek bontása,  ajtó, ablak vagy kapu, 4,01-6,00 m2 között Tetőablak",5,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"44-007-1.1.1.1.2-0145005","Fa tetőtéri ablak, válogatott fenyőből, rétegragasztott tokkal, szárnnyal, középső vagy alsó tengely körül nyíló, 15° és 90° közötti hajlásszögű tetőbe, beépített résszellőzővel vagy szellőzőnyílással, alumínium külső borítással, egy lakkréteggel",5,"db",0,0,0,0]
[null,null,"felületkezelve edzett üveg, 1 m2 felett GZL típusú VELUX tetőtéri ablak, Fa, MK10. Az ablak tokkülmérete: 78×160 cm., Termékkód: GZL MK10 1050"]
[]
[3,"44-007-3.1-0145075","Alumínium burkolókeret egy ablak beépítéséhez VELUX EDW MK10 típusú Burkolókeret Profilos tetőfedő anyaghoz (max. 120 mm magas) Az ablak tokkülmérete: 78×160 cm., Termékkód: EDW MK10 0000",5,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"44-028-1.3-0145182","Tetőtéri ablakra külső hővédő roló szerelése VELUX MHL MK00 típusú Külső hővédő roló MK04, MK06, MK08, MK10 méretkódú ablakra, standard szín, anyaga: neccháló, Termékkód: MHL MK00 5060",5,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]