{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":23,"n_cols":4,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[20,0,20,3],[21,0,21,3],[22,0,23,3],[3,0,5,3]]}
["SZAKMAI SPECIFIKÁCIÓ"]
["Mintatárolási rendszer"]
[]
["Általános és biobanki mintatárolásra alkalmas, -80°C mélyfagyasztókban használható mintatárolási rendszer, amely 1D és 2D kóddal ellátott mintatartó csövekből, az ezeket befogadó rackekből, a megadott típusú mélyfagyasztókkal kompatibilis fém álványrendszerből, valamint a csövek azonosítására és nyilvántartására alkalmas android és PC alapú szoftverből áll."]
[]
[]
[]
["Név","Kiszerelés","Beszerzendő mennyiség","Műszaki követelmény"]
["Mintatartó doboz állvány","1 db","30 db","rozsdamentes acél állvány, álló kivitelű, standard (133X133X45 mm-es) fagyasztódobozok tárolásához, rendszerezéséhez. Legyen kompatibilis az Artico Dairei ULTF 420 fekvő típusú mélyfagyasztóval"]
["Mintatartó doboz állvány, kihúzható, oldalsó hozzáférésű","1 db","16 db","rozsdamentes acél állvány standard (133X133X45 mm-es) fagyasztódobozok tárolásához, rendszerezéséhez. Kihúzható kivitel, oldalsó doboz hozzáféréssel. Legyen kompatibilis a Sanyo/Panasonic MDF-U5186S vagy a Telstar Igloo U570 típusú álló kivitelű mélyfagyasztókkal"]
["Android alapú mintanyilvántartó eszköz","1 db","1 db","kompakt, integrált 1D (vonalkód) és 2D kódleolvasóval, a mintatartó rack-ek és csövek azonosítására. Mintanyilvántartó mobil eszköz"]
["Mintatartó rack-ek","1 db","50 db 96 férőhelyes rack, csövekkel és kupakokkal együtt","1,4 ml-es 2D kóddal és külső menetes csavaros kupakkal ellátott minta tartó csövek 96 férőhelyes tartókban, a megfelelő számú kupakkal"]
["Kódbeolvasó készülék","1 db","1 db","Teljes rack és egyetlen cső leolvasására alkalmas eszköz, a megajánlott mintatartó rack-ekkel és mintatartó csövekkel, valamint az android alapú mintanyilvántartó eszközzel kompatibilis, a megfeleló kódbeolvasó szoftverrel ellátva"]
["Mintatartó cső válogató eszköz","1 db","1 db","A megajánlott mintatartó csövekkel kompatibilis kézi válogató eszköz, a csövek rack-ből egyenként való kiemelésére. Csavaros és pattintós kupakokkal is használható"]
["Kézi csavar eltávolító eszköz","1 db","1 db","A megajánlott mintatartó csövekkel kompatibilis, a csavaros kupakok eltávolítására szolgáló eszköz."]
["asztali számítógépes mintatároló szoftver",null,null,"Kompatibilis a megajánlott mintatartó és kódoló, kódleolvasó rendszerrel. A minták 1D és 2D kód alapú rendszerezésére is alkalmas, felhasználóbarát, 1 megvásárolt licenszel legalább 5 számítógépen korlátlanul használható. A minták hűtők, rackek és dobozok szintjén való azonosítására is alkalmas, kód alapú hely visszakeresést is lehetővé tesz. Lehetőséget biztosít egyetlen minta, de akár egész rackek áthelyezésének, gyors, egyszerű bevitelére, nyomonkövetésére."]
["Feliratozógép","1 db","1 db","A megajánlott mintatartó csövekkel és rackekkel kompatibilis, vezeték nélkül (wifi) is használható, automatikus szalagvágóval rendelkező címkenyomtató. PC-re csatlakoztatható, címketervező  szoftverrel együtt"]
["Feliratozógép","1 db","1 db","A megajánlott mintatartó csövekkel és rackekkel kompatibilis, plug-and-play csatlakozóval rendelkező, automatikus szalagvágóval rendelkező címkenyomtató. PC-re csatlakoztatható, címketervező szoftverrel együtt"]
["Szalagkazetta"," 1 db","4 db","9 mm széles, 8 m hosszú szalagkazetta, a megajánlott feliratozógépekkel kompatibilis, fehér alapon fekete nyomtatáshoz"]
[]
["Legalább 2 év garancia"]
["A megajánlott tételek egymással való kompatibilitása, kivéve a mintatartó doboz állványokat, ezek a megadott típusú hűtőkkel legyenek kompatibilisek."]
["A rendszer beüzemelése, és a működésének helyszínen való betanítása, az igénylővel előre egyeztetett időpontban. "]