{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[24,6,24,7]]}
[null,null,"KÖLTSÉGVETÉS"]
[]
[null,"Szatymazi úti lakás elektromos szerelése"]
[]
["Ssz.","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"Falátfúrás betonfalban",4,"db",0,0,{"$f":"ROUND(C6*E6, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(C6*F6, 0)","v":0}]
[2,"Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség:  60x40 mm, fehér, ",60,"m",0,0,{"$f":"ROUND(C7*E7, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(C7*F7, 0)","v":0}]
[3,"Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu)",60,"m      ",0,0,0,0]
[4,"Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu)",120,"m      ",0,0,0,0]
[5,"75 ohmos koax kábel",10,"m",0,0,{"$f":"ROUND(C10*E10, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(C10*F10, 0)","v":0}]
[6," Csatlakozóaljzat elhelyezése, falonkívül 16A, földelt, 2x2P+F csatlakozóaljzat ",8,"db",0,0,0,0]
[7,"Kapcsoló 2 s. ki-be kapcsoló",5,"db",0,0,0,0]
[8,"TV csatlakozó aljzat falon kívül",1,"db"]
[9,"Kiselosztó elhelyezése az alábbi észülékekkel: -1 db 25 A 1 p. kismegszakító- 3 db 45A, 30 mA 2 p  ÁVK,-3 db 16 A 1p kismegszakító,- 2 db 10A, 1p kismegszakító, a szükséges vezetékezéssel",1,"db",0,0,0,0]
[null,"Csengő elhelyezése",1,"db",0,0,0,0]
[10,"Mennyezetre , oldalfalra szerelhető kompkkt  fénycsöves lámpatest, 1x28W, IP 44 védettséggel",2,"db",0,0,0,0]
[12,"Bútorvilágító lámpatest",1,"db",0,0,0,0]
[12,"Tükörvilágító lámpatest, kapcsolóval, borotválkozó dugaljjal",1,"db",0,0,0,0]
[13,"Lámpahely kiépítése",3,"db",0,0,0,0]
[14,"Megvalósulási terv készítése (3 pld.)",1,"klt",0,0,0,0]
[15,"Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése",1,"lklt",0,0,{"$f":"ROUND(C21*E21, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(C21*F21, 0)","v":0}]
[]
[null,"ÖSSZESEN:",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(G7:G22)","v":0},{"$f":"SUM(H7:H22)","v":0}]
[]
[null,"ANYAG+DÍJ ÖSSZESEN",{"$nulls":4},{"$f":"G23+H23","v":0}]