{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":12,"sheets":["Záradék","Összesítő","Bontás, építőanyagok újrahaszno","Falazás és egyéb kőművesmunka","Vakolás és rabicolás","Szárazépítés","Aljzatkészítés, hideg- és meleg","Fa- és műanyag szerkezet elhely","Üvegezés","Felületképzés","Árnyékolók beépítése","Takarítási munka"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Név :                                  ",null,"                                       "]
["SZTE Népegészségtani Intézet           ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      2018. év. 2. hó   .nap      "]
["Dóm tér 10.                            ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["                                                                              "]
["I. emelet labor felújítási munkák                                                       "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":12,"n_cols":3,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Bontás, építőanyagok újrahasznosítása"]
["Falazás és egyéb kőművesmunka"]
["Vakolás és rabicolás"]
["Szárazépítés"]
["Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése"]
["Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése"]
["Üvegezés"]
["Felületképzés"]
["Árnyékolók beépítése"]
["Takarítási munka"]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Bontás, építőanyagok újrahaszno","index":2,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"02-030-7.2","vegyes építési- bontási törmelék kihordása épületből",7.5,"m3",0,null,0,0]
[]
[2,"02-030-7.3","vegyes építési- bontási törmelék konténeres elszállítása lerakóhelyre",7.5,"m3",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőművesmunka","index":3,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-000-32.1","Nyílásbővítés, bármilyen gipszkarton válaszfalban, 12 cm vastagságig",0.5,"m2",0,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":4,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-001-1.1.1-0550040","Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal",92,"m2",null,null,0,0]
[]
[2,"36-090-2.1.1","Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig",145,"m",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szárazépítés","index":5,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"39-000-1.1.1.2","Gipszkarton válaszfal szerkezetek bontása, CW vagy UA fém vázszerkezetről, egyszeres tartóvázról, 2x2 rtg. gipszkarton borítással",16.5,"m2",0,null,0,0]
[]
[2,"39-001-3.1.2-0120012","CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas",1,"m2",null,null,0,0]
[null,null,"hőszigetelés"]
[]
[3,"39-005-3.1.2-0120012","Falburkolat készítése állítható kengyellel CD 60/27 profillal, 90 cm-es CD bordatávolsággal, bordák között kitöltő szigeteléssel, 1 rétegű gipszkarton borítással, kengyel távolság 6,01-9 cm között RIGIPS 1 rtg. normál RB 12,5 gipszkarton borítással",49,"m2",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Aljzatkészítés, hideg- és meleg","index":6,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-2.2","Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe",92,"m2",0,null,0,0]
[]
[2,"42-012-1.1.1.1.1.3-0313021","Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 -  40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1",9,"m2",null,null,0,0]
[null,null,"cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó, fehér"]
[]
[3,"42-022-2.1.2.1.1-0313116","Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke,",68,"m",null,null,0,0]
[null,null,"Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér"]
[]
[4,"42-090-3.1.2.2-0510301","Lapburkolat javítása; Padlóburkolat javítása, 0,10-2,00 m2-ig terjedő felületen kivéséssel, pótlással, 30x30 cm-es mozaiklap Greslap 30x30 cm, szürke",6,"m2",null,null,0,0]
[]
[5,"42-090-3.2.2.2","Lapburkolat javítása; Fal- és pillérburkolat javítása 0,10-2,00 m2-ig terjedő felületen kivéséssel, pótlással, 15x15 cm-es csempelap",2,"m2",0,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fa- és műanyag szerkezet elhely","index":7,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-000-1.3","Fa nyílászáró szerkezetek bontása,  ajtó, ablak vagy kapu, 4,01-6,00 m2 között Harmonika ajtó",1.8,"m2",0,null,0,0]
[]
[2,"44-000-3","Beépített faszekrény bútorzat bontása",1,"klt*",0,null,0,0]
[]
[3,"44-001-1.1.1.1-0131032","Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, félig üvegezett, egyszárnyú, MDF",1,"db",null,null,0,0]
[null,null,"tokkal, kilincs nélkül, 100x210 cm"]
[]
[4,"44-001-1.1.1.1-0131034","Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, félig üvegezett, egyszárnyú, MDF",1,"db",null,null,0,0]
[null,null,"tokkal, kilincs nélkül, 90x210 cm Ajtólap pótlása"]
[]
[5,"44-090-1.2","Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása  faanyag- és/vagy vasalatpótlással, 1,21-2 m2 között, vasalatpótlással",26,"db",null,null,0,0]
[]
[6,"44-090-32","Vízvető cseréje ablakokon",15,"m",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Üvegezés","index":8,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"46-000-1.1","Törött üveg és régi tapasz eltávolítása bármilyen anyagú szerkezetből, 0,50 m2 táblaméretig",1,"m2",0,null,0,0]
[]
[2,"46-001-1.1.2.1-0112202","Faszerkezetű nyílószárny üvegezése tapaszrögzítéssel, 4 mm vastagságú síküveggel, 2,4 m2 táblaméretig 4 mm vastagságú síküveg",1,"m2",null,null,0,0]
[]
[3,"46-007-7","Régi tapasz pótlása, horonytisztítással, fában",45,"m",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":9,"n_rows":33,"n_cols":9,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.3.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen",150,"m2",0,null,0,0]
[]
[2,"47-000-1.21.2.1.1.1-0320612","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen NIVELIN por alakú beltéri glett",255,"m2",null,null,0,0]
[]
[3,"47-000-4.1.5","Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajfesték eltávolítása csiszolás, cső és regisztercső felületről (80 NÁ-ig), függesztő és tartóvasakról, mosdó állványzatról",93,"m",null,null,0,0]
[]
[4,"47-000-4.1.6","Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajfesték eltávolítása csiszolás, fűtőtestről, 80 NÁ feletti csőről",13.5,"m2",null,null,0,0]
[]
[5,"47-000-7.1.2","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás csiszolása fa nyílászáró szerkezeten",201,"m2",0,null,0,0]
[]
[6,"47-000-7.3.1-0150112","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolatlan felületen Trinát Mestertapasz, EAN: 595061609376",40,"m2",null,null,0,0]
[]
[7,"47-010-1.1.1-0418325","Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen Caparol Acryl-Grundfestiger bel- és kültéri alapozó, színtelen",510,"m2",null,null,0,0]
[]
[8,"47-011-15.1.1.1-0151322","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Supralux Tilatex beltéri falfesték, fehér, EAN:",510,"m2",null,null,0,0]
[null,null,"5992452606297"]
[]
[9,"47-011-15.5.1.1-0131061","Diszperziós festés alkidgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú  fehér falfestékkel, új vagy régi lekapart, lemosott felületen,  vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Supralux Wallkyd falfesték, fehér, EAN: 5992451150036",13,"m2",null,null,0,0]
[]
[10,"47-021-21.4.1-0130701","Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",93,"m",null,null,0,0]
[]
[11,"47-021-21.5.1-0130701","Acélfelületek közbenső festése fűtőtesten, NÁ 80 feletti csövön műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",13.5,"m2",null,null,0,0]
[]
[12,"47-021-31.4.1-0130361","Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",93,"m",null,null,0,0]
[]
[13,"47-021-31.5.1-0130361","Acélfelületek átvonó festése fűtőtesten, NÁ 80 feletti csövön műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",13.5,"m2",null,null,0,0]
[]
[14,"47-031-1.3.1.1-0130701","Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",201,"m2",null,null,0,0]
[]
[15,"47-031-1.5.1.1-0130361","Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolatlan felületen Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",201,"m2",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Árnyékolók beépítése","index":10,"n_rows":15,"n_cols":9,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"49-061-1.1.1.1.3-0191627","Méretre készített belső vászonroló felszerelése, ablaktokra, ablakszárnyra, falazatra vagy födémre történő rögzítéssel, köteles feszítéssel, szabadon függő kivitelben, golyósláncos mozgatással, ház nélküli kivitelben, 6,01-10,0 m kerület között Hella",2,"db",null,null,0,0]
[null,null,"ROLL11 belső vászonroló nyitott kivitelben, 125x245 cm"]
[]
[2,"49-061-1.1.1.1.3-0191628","Méretre készített belső vászonroló felszerelése, ablaktokra, ablakszárnyra, falazatra vagy födémre történő rögzítéssel, köteles feszítéssel, szabadon függő kivitelben, golyósláncos mozgatással, ház nélküli kivitelben, 6,01-10,0 m kerület között Hella",3,"db",null,null,0,0]
[null,null,"ROLL11 belső vászonroló nyitott kivitelben, 135x245 cm"]
[]
[3,"49-061-1.1.1.1.3-0191635","Méretre készített belső vászonroló felszerelése, ablaktokra, ablakszárnyra, falazatra vagy födémre történő rögzítéssel, köteles feszítéssel, szabadon függő kivitelben, golyósláncos mozgatással, ház nélküli kivitelben, 6,01-10,0 m kerület között Hella",2,"db",null,null,0,0]
[null,null,"ROLL11 belső vászonroló nyitott kivitelben, 165x245 cm"]
[]
[4,"49-091-1.5.2-0190825","Méretre készített szúnyogháló felszerelése, fehér, ezüst vagy barna színű keretben, fix keretes szúnyogháló ablakra vagy erkélyajtóra, közvetlen tokra csavarozva, 4,01-6,00 m kerület között Hella SIR A fix keretes szúnyogháló 130x170 cm, antracit színben",3,"db",null,null,0,0]
[]
[5,"49-091-1.5.3-0190835","Méretre készített szúnyogháló felszerelése, fehér, ezüst vagy barna színű keretben, fix keretes szúnyogháló ablakra vagy erkélyajtóra, közvetlen tokra csavarozva, 6,00 m kerület felett Hella SIR A fix keretes szúnyogháló 165x170 cm, antracit színben",2,"db",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Takarítási munka","index":11,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"90-008-1-0110202","Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával",1,"100 m2",null,null,0,0]
[]
[2,"90-008-2","Festés után burkolatok takarásának felszedése",1,"100 m2",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]