{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Szülészet"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Szülészet","index":0,"n_rows":50,"n_cols":10,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Tétel:","leírás:","Menny.","egysg.","gyártó","típus","egységár","egység díj","tételár","tétel díj"]
[]
["Vezeték nélküli mikrofon szett ","hyperkardioid karakterisztikájú csíptetős mikrofonnal zsebaadós szett, diversity rendszer, külső antennákkal bővíthető, egyszerre min.16 csatorna használható, 500-600MHz közti működési frekvenciatartomány",1,"db"]
["Irányított hangoszlop","aktív kivitelű hangnyalábolt hangoszlop mely digitálisan PC-ről vezérelhető sugárzási karakterisztikával rendelkezik: sugárzási szöge 0-90 fok között állítható 0,1 fokonként, nyalábolás dőlésszöge -40/+40 fok között állítható 0,1 fokonként, max SPL: 130dB, külső max mérete:130x2300x120 mm, rögzítőkonzollal,  tetszőleges színű és mintázatú festéssel",2,"db"]
["Hangprocesszor","digitális hangprocesszor, külső vezérlőrendszerről programozható",1,"db"]
["Video skálázó","videoformátum skálázó",1,"db"]
["Videoszelektor","min.4 videoforrás kapcsolása, kezeli a 4K-s felbontást is",1,"db"]
["Vezérlőprocesszor","vezérli a vizuáltechnikai eszközöket, a hangprocesszort, a vetítővásznat és opcionális kiegészítőkkel képes a redőny és a dimmerelt világítás vezérlésére is",1,"db"]
["vezetékes nyomgómb panel","asztalba integrált nyomógomb panel a vezérlőprocesszor vezérlésére",1,"db"]
["Vetítővászon nagy","motoros rolós vetítővászon 550x340cm-es képméret, kontaktus vezérléssel, fekete sávkerettel",1,"db"]
["Projektor nagy WUXGA LED","Installációs projektor min 10000ANSI, WUXGA, DLP, mennyezeti konzollal, HDbase bemenettel, Laser fényforrással,cserélhető optikával, külső vezélrőrendszerrel vezérelhető gép, fehér színben",1,"db"]
["Projektor optika","projektor gyártójával megeggyező gyártójú optika a fenti géphez kb. 10m-es vetítési távolsághoz és a fenti vetítővászon mérethez",1,"db"]
["Oldalfali projektor tartó konzol","A fenti projektorhoz, fehér színben",1,"db"]
["Előadói pulpitus","egyedi kivitelű előadói pulpitus bútorlapból, belsejében rackméretű min. 8HE magas 50cm mély zárható tárolóval, szabályzott aktív hűtéssel, a pulpitusban legyen zárható eltolható előlap amely zárt állapotban megvédi az érintőképernyőt a fizikai behatásoktól",1,"db"]
["audio jelkábel","2x0,22 árnyékolt audio jelkábel",30,"m"]
["Nyomvonal építés","MüII 32-es védőcső bevésése téglafalba, rögzítése és visszavakolása, gletteléssel, javítással, festéssel, takarítással, törmelék, anyag stb. szállítással, anyag+munkadíj",20,"m"]
["LAN kábel","Cat6 FTP hálózati kábel, elkészített védőcsövezésbe behúzva",300,"m"]
["MT kábel vászonhoz","4x1,5mm2-es Mt kábel, elkészített védőcsövezésbe behúzva",10,"m"]
["Mt kábel hangszóróhoz","3x1,5mm2-es Mt kábel, elkészített védőcsövezésbe behúzva",30,"m",{"$nulls":4},{"$f":"C19*G19","v":0}]
["Asztali csatakozódoboz","mobil AV kiállások lokális laptop részére (230V, LAN, VGA +szt.audio, HDMI kihúzható lengő kábelek), lesüllyeszthető fedlap, az új előadói pulpitusba építve",1,"db",{"$nulls":4},0]
["Szerelési anyagok","Csatlakozók, csatlakozódobozok, installációs anyagok",1,"db",{"$nulls":4},0]
["Telepítés, élesztés","élesztés, programozás, beállítás, finomhangolás elvégézése",1,"db",{"$nulls":4},0]
["Dokumentáció, oktatás","kiviteli tervek, megvalósulási dokumentáció készítése, mérési jegyzőkönyvek, átadás átvétel, oktatás",1,"db",{"$nulls":4},0]
["Bontás","jelenlegi technikai eszközök ki és leszerelése (kivéve táblarendszert)",1,"db",{"$nulls":4},0]
["Karbantartás","karbantartási szerződés költsége a fenti alaprendszerre vonatkozóan 3 éves időtartamra",1,"db",{"$nulls":4},0]
[]
["Opciók:"]
[]
["vezetékes érintőképernyős vezérlő","Programozható, érintőképernyős kezelőfelület, min.7\"-os kijelző, videoszelektor-processzor vezérlésére, bútorzatba integrálva",0,"db",{"$nulls":4},{"$f":"C29*G29","v":0}]
["Automata követő kamera","Mennyezetre szerelhető PTZ kamera, távvezérelhető, FullHD felbontású kép HDMI csatlakozás, autómatikus előadókövető rendszerrel , rögzítő konzollal, fehér színben, digitális FullHD felbontású LAN kábelt használó extender párral együtt",0,"db",{"$nulls":4},{"$f":"C30*G30","v":0}]
["Kamera vezérlő egység","Fizikai vezérlőegység a fenti kamerákhoz, Cat6 kábelen keresztül vezérli a kamera összes funkcióját, érintőképernővel és Joystickkal szerelve ",0,"db",{"$nulls":4},0]
["Archiváló rendszer","Kamera és prezentációs képet és hangot rögzítő rendszer (szoftver + hardver kompletten) , mely autómatikusan elnevezi és kategorzálja a rögzített fájlokat amelyek visszajátszhatóak, kereshetőek. A rögzítés indítása és megállítása a telepített vezérlőrendszerről történik",0,"db",{"$nulls":4},0]
["Periféria vezérlések","redőny (kontaktus) és dimmerelt világítás (Instabus) vezérlési lehetőség kialakítása a meglévő fizikai kezelők megmaradása mellett",0,"db",{"$nulls":4},0]
["Mobil kezelőfelület ","mobil érintőképernyős felprogramozott kezelőfelület mely lokális Wifi kapcsolaton keresztül kapcsolódik a vezérléshez",0,"db"]
["Érintőképernyő nagy","Professzionális Full HD érintőképernyős LCD monitor, fali konzollal, 80\" méretben",0,"db",{"$nulls":4},0]
["Érintőképernyő közepes","Professzionális Full HD érintőképernyős LCD monitor, fali konzollal, 65\" méretben",0,"db",{"$nulls":4},0]
["Prezentációs PC","kisméretű telepített PC az érintőképernyővel szerelt termekbe Intel Core i5-6500T (2.5GHz-3.1GHz), 8GB DDR3L 1600MHz (1*8GB), Intel H110 Express chipset, 256GB SATA SSD, Intel HD 530 grafikus vezérlő (DisplayPort és HDMI), 6xUSB 3.0, 4xUSB 2.0, Gigabit LAN, 3 év helyszíni garancia\n",0,"db",{"$nulls":4},0]
[]
[null,"Összesen:"]
{"$rows_empty":10}
[{"$nulls":8},{"$f":"SUM(I3:I49)","v":0}]