{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":22,"n_cols":8,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,6,21,7],[37,6,37,7]]}
[null,null,"KÖLTSÉGVETÉS"]
[]
[null,"                                              Biológia 2. e. laborátalakítás elektromos munkák"]
[]
["Ssz.","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"Elektromos bontási munkákra előirányzat",1,"klt",0,0,{"$f":"ROUND(C6*E6, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(C6*F6, 0)","v":0}]
[2,"Meglévő világítási hálózat szétválasztása",1,"klt",0,0,0,0]
[3,"Meglévő termosztát bontása",1,"db",0,0,{"$f":"ROUND(C8*E8, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(C8*F8, 0)","v":0}]
[4,"Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, horonyvéséssel, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16",10,"m      ",0,0,0,0]
[5,"Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu)",35,"m      ",0,0,0,0]
[6,"Tűzjelző kábel JB-Y(ST)H 2x2x08 mm2",5,"m",0,0,0,0]
[7,"Vezérlő kábel termosztát részére, 7 eres",10,"m",0,0,0,0]
[8,"Világítási kapcsoló",1,"db",0,0,0,0]
[9,"Leszerelt termosztát visszaszerelése, bekötése.",1,"db",0,0,0,0]
[10,"Oldalfalra szerelhető kijárat mutató 8 W, 1 órás akkumulátorral.",1,"db",0,0,0,0]
[11,"Mennyezeti optikai füstérzékelő, aljzattal a meglévővel azonos típusú",1,"db     ",0,0,0,0]
[12,"Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése",1,"klt",0,0,{"$f":"ROUND(C17*E17, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(C17*F17, 0)","v":0}]
[13,"álmennyezetbe épített 2,6kW hűtőteljesítményű inverteres, oldalfali split klíma beszerzése és beépítése. A klíma hűtő-fűtő kivitelű és infra távvezérlővel szabályozható. A klíma kültéri egység elhelyezése a szinti folyosó végén található teraszon (15m). Elektromos megtáplálás a laborban rendelkezésre álló szabad elektromos teljesítményről.",1,"klt",0,0,{"$f":"ROUND(C18*E18, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(C18*F18, 0)","v":0}]
[]
[null,"ÖSSZESEN:",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(G6:G19)","v":0},{"$f":"SUM(H6:H19)","v":0}]
[]
[null,"ANYAG+DÍJ ÖSSZESEN",{"$nulls":4},{"$f":"G20+H20","v":0}]