{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":12,"sheets":["Főösszesítő","Munkanem összesítő","2.","31.","39.","42.","44.","47.","50.","71.","81.","82."],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Főösszesítő","index":0,"n_rows":14,"n_cols":4,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,2,13,3],[12,2,12,3],[11,2,11,3],[8,0,8,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Szegedi Tudományegyetem"]
["Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ"]
["6720 Szeged, Tisza Lajos krt 107."]
[]
[]
[]
[]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1 Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 ÁFA",0,0]
["3 A munka ára (HUF)",null,0]

{"sheet":"Munkanem összesítő","index":1,"n_rows":12,"n_cols":4,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Megnevezés","Anyagköltség","Díjköltség"]
["2","Bontás, építőanyagok újrahasznosítása",0,0]
["31","Helyszíni beton és vasbeton munkák",0,0]
["39","Szárazépítés",0,0]
["42","Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés",0,0]
["44","Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése",0,0]
["47","Felületképzés",0,0]
["50","Beépített berendezési tárgyak elhelyezése",0,0]
["71","Elektromos energiaellátás, villanyszerelés",0,0]
["81","Épületgépészeti csővezeték szerelése",0,0]
["82","Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése",0,0]
[null,"Összesen (HUF)",0,0]

{"sheet":"2.","index":2,"n_rows":4,"n_cols":12,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen","Megjegyzés","ÉNGY kód","Normaidő"]
[1,"21-011-11.6","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m³-es konténerbe",1,"db",null,null,0,0,"[ÖN]"," 210110016791",0]
[2,"02-030-7.1","vegyes építési- bontási törmelék felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával",8,"m3",null,null,0,0,"[ÖN]"," 20303277212",0.05]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"31.","index":3,"n_rows":3,"n_cols":12,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen","Megjegyzés","ÉNGY kód","Normaidő"]
[1,"31-000-3.1","Könnyűbeton fal bontása, 15 cm vastagságig",2,"m3",null,null,0,0,"[ÖN]"," 310000034311",9.59]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"39.","index":4,"n_rows":5,"n_cols":12,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen","Megjegyzés","ÉNGY kód","Normaidő"]
[1,"39-001-3.2.3-0210200","CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, sűrített, (40 vagy 41,7 cm bordatávolság) CW 100 tartóvázzal, KNAUF A 13 normál építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000 Cikksz: 31307120, ásványi szálas hőszigetelés",14.4,"m2",null,null,0,0,"[ÖN]"," 390010155830",1.55]
[2,"39-004-1.2.4.1-1210284","Látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése, L falszegéllyel, 24 mm talpszélességű fő és kereszt tartószerkezettel, gipsz anyagú betételemek elhelyezésével, 60x60 cm-es raszterben, KNAUF Plaza négyzetesen lyuggatott 9,5/600/600 mm Globe",19,"m2",null,null,0,0,"[ÖN]"," 390040179146",0.8]
[3,"39-000-2","Gipszkarton álmennyezetek bontása",20,"m2",null,null,0,0,"[ÖN]"," 390000154913",0.43]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"42.","index":5,"n_rows":6,"n_cols":12,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen","Megjegyzés","ÉNGY kód","Normaidő"]
[1,"42-011-2.1.1.1-0418801","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben, BOTAMENT D 11 mélyalapozó, Cikkszám: 9998808 090 0001 008",19,"m2",null,null,0,0,"[ÖN]"," 420112668333",0.12]
[2,"42-051-1.1.2.5.1.1.1-0313439","Ipari padlóburkolat készítése, beltéri vagy kül- és beltéri  járófelületek, új beton vagy esztrich járófelületre, műgyanta bevonattal, emelt szintű sav- és vegyszerálló, oldószermentes, kétkomponensű műgyantával, önterülő műgyanta bevonati rendszerrel, MAPEI Mapecoat I 24 önterülő, emelt szintű sav- és vegyszerálló epoxigyanta fedőbevonat rendszer, MAPEI Primer SN fillerrel töltött epoxi alapozóval",19,"m2",null,null,0,0,"[ÖN]"," 420510308196",1.2]
[3,"42-012-1.1.1.1.1.3-0418835","Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 -  40x40 cm közötti lapmérettel, BOTAMENT M 21 flex ragasztó, Cikkszám: 87400000915609 BOTAMENT MF 300 mozaik fugázó 2K, Cikkszám: 74950700305609",65.22,"m2",null,null,0,0,"[ÖN]"," 420122669325",1.38]
[4,"42-000-3.4","Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként",19,"m2",null,null,0,0,"[ÖN]"," 420000222121",0.32]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"44.","index":6,"n_rows":4,"n_cols":12,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen","Megjegyzés","ÉNGY kód","Normaidő"]
[1,"44-012-1.1.2.1.6","Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett háromkamrás profil, egyszárnyú, fix",1,"db",null,null,0,0,"[ÖN]"," 440122921763",1.62]
[2,"44-001-1.1.1.2-0131046","Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között, Beltéri kazettás ajtó, felül üvegezhető, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 100x210 cm",2,"db",null,null,0,0,"[ÖN]"," 440010355815",1.58]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"47.","index":7,"n_rows":4,"n_cols":12,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen","Megjegyzés","ÉNGY kód","Normaidő"]
[1,"47-011-1.5.1.1.1-0159519","Mészfestések, korszerű gyári készrekevert fehér vagy színes mészfestékkel, egy színben, tagolatlan sima felületen, két rétegben, MERADUR INNENKALKFARBE baktériumölő és gombásodásálló belső mészfesték, színes",70,"m2",null,null,0,0,"[ÖN]"," 470110454413",0.15]
[2,"47-012-4.1-0115016","Üvegszövet bevonatrendszer készítése előkészített (lekapart, lemosott, glettelt) felületre, üvegszövet tapétával, két réteg fedőfestéssel, üres helyiségben, CAPAVER GLASGEWEBE éghetetlen anyagú, üvegszövet tapéta, K 2460, 25 m",12,"m2",null,null,0,0,"[ÖN]"," 470120465391",0.45]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"50.","index":8,"n_rows":5,"n_cols":12,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen","Megjegyzés","ÉNGY kód","Normaidő"]
[1,"50-002-1.1.1.1.7-0010102","Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 60 cm mély, 70 cm magasságban, mosogatószekrényekből (2 medencés, polc nélkül), Mosogatószekrény lakkozott tömör fa frontlappal 60x60x70 cm",1,"db",null,null,0,0,"[ÖN]"," 500020592354",0.24]
[2,"50-003-2.1.1","Beépített mosdószekrények, mosdóval, tükörrel, világítással,  csaptelep valamint le- és túlfolyó nélkül álló kivitelben, egy mosdókagylóval",1,"db",null,null,0,0,"[ÖN]"," 500032727091",2.9]
[3,"50-002-1.1.1.1.3-0010021","Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 60 cm mély, 70 cm magasságban, alsószekrényekből (5 fiókkal), Alsószekrény lakkozott furnér frontlappal 40x60x70 cm",2,"db",null,null,0,0,"[ÖN]"," 500020592182",0.72]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"71.","index":9,"n_rows":7,"n_cols":12,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen","Megjegyzés","ÉNGY kód","Normaidő"]
[1,"71-001-1.1.1.1.2-0110123","Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm, HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 23 mm, Kód: MU-III 23",68,"m",null,null,0,0,"[ÖN]"," 710010696216",0.18]
[2,"71-002-1.3-0213010","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm², PannonCom-Kábel H07V-K 450/750V 1x10 mm², hajlékony rézvezetővel (Mkh)",68,"m",null,null,0,0,"[ÖN]"," 710020716653",0.05]
[3,"71-005-1.1.1.6-0545332","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A keresztkapcsolók, LEGRAND Niloé keresztkapcsoló, körömmel, fehér (Kat.szám:764504)",3,"db",null,null,0,0,"[ÖN]"," 710053636821",0.3]
[4,"71-005-1.11.1.1.3-0231367","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, hármas csatlakozóaljzat (3x2P+F), LEGRAND Plexo 55 3x2P+F aljzat csapófedéllel, vízszintes, előrevezetékezett, szürke (Kat.szám:069578)",5,"db",null,null,0,0,"[ÖN]"," 710052459086",0.3]
[5,"71-010-4.5-0628873","Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy üveglappal lezárt, LED-es kivitelben, COMPASS CL1404 Panel LED 600 40W/3000K 230V 4000 lm Süllyesztett LED lámpatest alumínium házzal, optikai rendszer: PS diffúzor",3,"db",null,null,0,0,"[ÖN]"," 710104271042",1.35]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"81.","index":10,"n_rows":4,"n_cols":12,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen","Megjegyzés","ÉNGY kód","Normaidő"]
[1,"81-001-1.1.2.1.2.4-0331305","Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, PEX szorítógyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, védőcsővel vagy szigeteléssel ellátva (elágazásos rendszer) (horonyvésés külön tételben), DN 25, Uponor Aqua PE-Xa vízvezetékcső, 32x4,4 mm, 50 m-es tekecsben, PN10, Cikkszám: 1001203",4,"m",null,null,0,0,"[ÖN]"," 810010837146",0.28]
[2,"81-002-3.2.3.3.4-0236827","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, háromcsatlakozású csőidom DN 65, WAVIN KAEA PVC tokos lefolyócső 45° ágidom, 63/63 mm, CLG0606",2,"db",null,null,0,0,"[ÖN]"," 810020872921",0.5]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"82.","index":11,"n_rows":4,"n_cols":12,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen","Megjegyzés","ÉNGY kód","Normaidő"]
[1,"82-009-6.1-0120091","Kézmosó berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, sarokszelep, szifontakaró és bűzelzáró nélkül, porcelán kivitelben, OMNIA CLASSIC kézmosó, 53x23 cm, 7328 50 01, fehér",1,"db",null,null,0,0,"[ÖN]"," 820090970451",1.42]
[2,"82-009-2.2.1.2-0214051","Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, nagykonyhai (ipari) mosogató, csaptelep nélkül, bűzelzáróval, előre elkészített támaszra vagy állványra, egymedencés csepptálcás, Rozsdamentes lemez mosogató, 860x435 mm, egymedence + csöpögtető",1,"db",null,null,0,0,"[ÖN]"," 820090968886",2.9]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]