{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["Záradék","Összesítő","Bontás, építőanyagok újrahaszno","Aljzatkészítés, hideg- és meleg","Felületképzés","Beépített berendezési tárgyak e","Épületgépészeti szerelvények és"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":33,"n_cols":4,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[28,2,28,3],[32,1,32,2],[25,2,25,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Név : SZTE Öthalmi Diáklakások                              ",null,"                                       "]
["Cím : Szeged, Budapesti út 7.                             ",null,"                                       "]
[null,null," Kelt:       "]
["             ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés: "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette:         "]
["43. sz. épület \"C\" lépcsőház burkolása"]
[]
["                                                                              "]
[]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2. Tartalékkeret",0.05,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":7,"n_cols":3,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Bontás, építőanyagok újrahasznosítása",0,0]
["Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Beépített berendezési tárgyak elhelyezése",0,0]
["Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Bontás, építőanyagok újrahaszno","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"02-030-7.2","vegyes építési- bontási törmelék berakása konténerbe elszállítás lerakóhelyre.",12,"m3",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Aljzatkészítés, hideg- és meleg","index":3,"n_rows":28,"n_cols":9,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-3.4","Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként",420,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"42-000-6.2","Egyéb bontások, ragasztott padlóburkolat aljzatának portalanítása, a maradék ragasztószer oldószeres eltávolítása, maratása, felkaparása",427,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"42-011-2.1.1.1-0212040","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben LB-Knauf ESTRICHGRUND/Esztrich- és önterülő alapozó, Csz.: K00859405",427,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"42-011-2.1.1.3.1-0212045","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen simító felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban LB-Knauf NIVOBOND 3-15/Bond önterülő padlókiegyenlítő, beltéri, 3-15 mm, Cikkszám: K00618011",427,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"42-022-1.1.1.2.1.1-0212003","Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004",367,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***"]
[]
[6,"42-022-1.1.1.2.2.1-0212003","Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, diagonálba, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2T",35,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***"]
[]
[7,"42-022-2.1.2.1.1-0212003","Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2T",484,"m",0,0,0,0]
[null,null,"minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***"]
[]
[8,"42-022-2.1.2.2.1-0212003","Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, lépcsős kivitelben, ragasztva, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20 cm magasságig, 20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2T",35,"m",0,0,0,0]
[null,null,"minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***"]
[]
[9,"42-022-3.1.1.1.2.1-0212003","Lépcsőburkolat készítése, beltérben, 3-10 mm ragasztóba rakva,  1-20 mm fugaszélességgel, járólap 35 cm szélességig,  3 cm lapvastagságig, (élvédelem nélkül) gres, kőporcelán lappal, 20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN",92,"m",0,0,0,0]
[null,null,"12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630*** Csúszásmentes lépcsőlapból"]
[]
[10,"42-022-3.1.1.2.2.1-0212004","Lépcsőburkolat készítése, beltérben, 3-10 mm ragasztóba rakva,  1-20 mm fugaszélességgel, homloklap, tagozat nélkül, gres, kőporcelán lappal, 20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és",92,"m",0,0,0,0]
[null,null,"beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617021 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":4,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-011-15.1.2.1-0151322","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen  vagy jól tapadó meglévő festékrétegen, beton felületen, két rétegben, tagolatlan sima felületen Supralux",40,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"Tilatex beltéri falfesték, fehér, EAN: 5992452606297 Oldalfal festés javítása lábazatt felett fehér színben."]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Beépített berendezési tárgyak e","index":5,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"50-000-11.1.1","Beépített konyhabútorok bontása, 60 cm mély, 70 cm magas alsószekrény Meglévő konyhabútor szét és összeszerelése burkolás miatt, mosogató vízoldali ki és bekötésével.",2,"db",0,0,0,0]
[]
[2,null,"Beépített konyhabútorok bontása, 60 cm mély, 70 cm magas felső- és alsószekrény, átszállítása helyszínen lévő raktárépületbe",18,"db",0,0,0,0]
[]
[3,null,"Beépített kamrabútorok bontása, 60 cm mély, teljes belmagasságú, átszállítása helyszínen lévő raktárépületbe",18,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti szerelvények és","index":6,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"82-000-4.1.1","Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, gázszerelési berendezési tárgyak gázfőző, gáztűzhely, vízmelegítő, hősugárzó, konvektor, fali fűtő Gáztűzhelyek le és visszaszerelése burkolás miatt. Készülék felülvizsgálati jkv. készítése.",20,"db",0,0,0,0]
[]
[2,null,"Mosógépek ki- és beszerelése",4,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]