{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":7,"sheets":["Záradék","Összesítő","Bontás","Viz-csatorna szerelési munkák","klíma szerelés","Fűtés","Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":16,"n_cols":4,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,2,11,3],[15,1,15,2],[5,0,5,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3]]}
["                                                                              "]
["          Munka leírása:                                                                     "]
[]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,{"$f":"ROUND(D8,0)","v":0}]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,{"$f":"ROUND(C9+D9,0)","v":0}]
["2.2 Áfa",0.27,{"$f":"ROUND(C10*B11,0)","v":0}]
["3.  A munka ára",null,{"$f":"ROUND(C10+C11,0)","v":0}]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":8,"n_cols":3,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Bontás",0,0]
["Víz-csatorna szerelés",0,0]
["Klíma szerelés",0,0]
["Fűtés",0,0]
[]
[]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Bontás","index":2,"n_rows":13,"n_cols":8,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Ssz.","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[]
[1,"Használaton kivüli meglévő gépészeti berendezési tárgyak visszabontása szakszerűen,kézmosó, csapteleppel komplett",2,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"Használaton kivüli meglévő gépészeti berendezési tárgyak visszabontása szakszerűen, falikút, csapteleppel komplett",1,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"Használaton kivüli meglévő gépészeti berendezési tárgyak visszabontása szakszerűen, WC csésze öblítőtartállyal  komplett",1,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"Használaton kivüli gépészeti vizes berendezési tárgyak visszabontása",1,"költség",0,0,{"$f":"ROUND(C9*E9, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(C9*F9, 0)","v":0}]
[]
[5,"Használaton kivüli gépészeti vezetékek visszabontása",1,"költség",0,0,{"$f":"ROUND(C11*E11, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(C11*F11, 0)","v":0}]
[]
[null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Viz-csatorna szerelési munkák","index":3,"n_rows":14,"n_cols":8,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Ssz.","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[]
[]
[1,"Falikút rozsdamentes acéllemezből, hátfallal, vödörtartóval\negy vagy két csaplyukkal, felszerelve, Mofém fali légbeszívós kifolyószeleppel, bűzelzáró szifonnal\nB és K Kft  típusú\n\n",1,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"Tartalékelzáró csempeszelep,\nsárgarézből, krómozott kivitelben, kupakkal és tárcsával,\nfelszerelve,\nMOFÉM típusú\n",3,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"Szaniter kerámia WC csésze, padlóra szerelhető kivitelben\na szükséges szerelési tartozékokkal, továbbá\n1 db WC kefe tartóval\n1 db WC papír tartóval\n1 db műanyag öblítőtartállyal,\n1 db MOFÉM 747/lh falikoronggal,\n1 db MOFÉM 206/ghs sarokszeleppel,\n1 db FIL-NOX flexibilis vízbekötőcsővel,\n1 db WC ülőkével,\nfelszerelve,\nV&B ALFÖLDI-Bázis típusú,\nSANIT 930 sz. műanyag öblítőtartállyal\nmélyöblítésű kivitelben\nhátsó kifolyású,fehér  4031 00 01 sz. \n",2,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"Szaniter kerámia  mosdó, hidegvízre\nműanyag faliékekkel, csavarokkal,\n1 db MOFÉM MSZ 179/747 lh. falikoronggal,\n1 db MOFÉM sarokszeleppel,\n1 db fali tükör\n1 db papír kéztörlő adagolóval\n1 db piperepolc\n1 db MOFÉM 363 sz. leeresztőszelepes bűzelzáróval,\nfelszerelve,\n ALFÖLDI-Bázis típusú\nMofém fali kifolyószeleppel\n40x25,0 cm  fehér     4196 71 01 sz. \n",2,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"Mofém EVO-2B kétmedencés rozsdamentes mosogató (bútorba építhető)\nMofém EVO-2B kétmedencés rozsdamentes mosogató Méret: 800x440 mm, csőszifonnal,Kludi Standard fali mosogató csapteleppel",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"klíma szerelés","index":4,"n_rows":9,"n_cols":8,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Ssz.","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[]
[1,"Mobil klíma beszerzése, beszerelése, beüzemelése. Fisher típusú  3.5 kW-os",2,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"Mobil klíma szellőző csövének kiépítése, burkolása (tetőn átvezetve)",2,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"Meglévő klíma berendezés csővezetékeinek visszabontása, valamint az álmennyezet fölé újbóli  kiépítése",2,"db",0,0,0,0]
[]
[null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fűtés","index":5,"n_rows":11,"n_cols":8,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Ssz.","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[]
[1,"Acéllemez lapradiátor D-ÉG standard 600x1000 mm 22K / DK lapradiátor / radiátor / Dunaferr / DÉG - DEG-DK61000ST0, tartóval",7,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"Acéllemez lapradiátor D-ÉG standard 600x700 mm 22K / DK lapradiátor / radiátor / Dunaferr / DÉG - DEG-DK60700ST0, tartóval",2,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"Meglévő radiátorok visszabontása",10,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"Fűtési rendszer le- ill. viszatöltése",1,"költség",0,0,0,0]
[]
[null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Munka1","index":6,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}