{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Összesítő","Elektromosenergia-ellátás, vill","502,503,505,506,507 helyiégek +"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Összesítő","index":0,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,1,5,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés folyosó",0,0]
["Helyiségek",0,0]
["Összesen:",0,0]
[]
[null,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":1,"n_rows":20,"n_cols":8,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,6,19,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése",38,"db",null,null,0,0]
[]
[2,"Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabok nélkül, szélesség: 40 mm-ig PannonCom-Kábel KPS kábelcsatorna 25x25, Csz: KOLHD25X25   /Lépcsőházi előtér mozgásérzékelő vezetékezéséhez/",9,"m",null,null,0,0]
[]
[3,"Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2",11,"m",null,null,0,0]
[null,"PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 4x1,5 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT) /Lépcsőházi előtér mozgásérzékelő vezetékezésére/"]
[]
[4,"Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények; Süllyesztett mozgásérzékelős kapcsoló és egyéb szerelvények elhelyezése LEGRAND Infravörös mozgásérzékelő mennyezetre szerelhető 360 2 A kontaktussal HVAC vezérléshez /Lépcsőház világítás",1,"db",null,null,0,0]
[null,"vezérlésére a portán megmaradó kapcsolóval tiltva, vagy engedélyezve/"]
[]
[5,"Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, izzós kivitelben normál és halogén izzólámpás (E14, E27, B22, GU10, R7s) Rábalux Ufó 1x60W",45,"db",null,null,0,0]
[]
[6,"LED-es fényforrások, általános világítás céljára (fehér fényű), pontszerű kivitelben, hagyományos kialakítású (retrofit), Edison (csavaros), E27 fej, 12W | E27 LED izzó | 1000 Lm | Szabályozható",45,"db",null,null,0,0]
[]
[7,"Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése /új lámpatestek érzékelők mérése/",46,"mp*",null,null,0,0]
[]
[null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]
[]
[{"$nulls":6},0]

{"sheet":"502,503,505,506,507 helyiégek +","index":2,"n_rows":35,"n_cols":8,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[34,6,34,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"                                                                 502,503,505-507 helyiségek, vizesblokk eletromos munkák"]
[]
[]
["S.sz","Megnevezés","Menny.","Me","Anyag","Díj","Anyag Ö","Díj Ö"]
[]
[null,"Bontási munkák"]
[]
[1,"Láppatestek bontása",20,"db",null,null,0,0]
[2,"1 fázisú  2-es dugaljak bontása",14,"db",null,null,0,0]
[3,"Kapcsolók bontása ",11,"db",null,null,0,0]
[4,"Tűzjező érzékelő bontása",5,"db",null,null,0,0]
[]
[null,"Új szerelés"]
[]
[1,"DLP csatorna elhelyezése 40X20 mm",15,"m",null,null,0,0]
[2,"DLP csatorna elhelyezése105X50 mm",10,"m",null,null,0,0]
[3,"CAT5 árnyékolt informatikai kábel",120,"m",null,null,0,0]
[4,"Bontott mennyezet lámpatestek visszaszerelése",16,"db",null,null,0,0]
[5,"Új oldalfali kompakt fénycsöves lámpatest 1x18 w, IP 44, vizesblokkba",4,"db",null,null,0,0]
[6,"Falonkívüli 2-es dugalj, födelt fehér színben",14,"db",null,null,0,0]
[7,"Világítási kapcsol felszerelése  két áramkörös falon kívüli ki be ",7,"db",null,null,0,0]
[8,"2RJ 45 informatikai csatlakozó , DLP csatornába",4,"db",null,null,0,0]
[9,"Lebontott tüzjelző érzékelők visszaszerelése",5,"db",null,null,0,0]
[10,"Switch 16 port RJ45",1,"db",null,null,0,0]
[11,"Patch panel 24-es",1,"db",null,null,0,0]
[12,"Rack szekrény 540x450 mm, 9U az 506-os helyiségbe, beleszerelve 3 db meglévő készüléket",1,"db",null,null,0,0]
[13,"40 A, 30mA- AVK kapcsoló beszerelése meglévő folyosói elosztóba. Áramkörök kikeresésével a szükséges segédanyagokkal, 6 db",1,"klt",null,null,0,0]
[14,"A munka elvégzéséhez szükséges egyéb költségek,a helyszini bejáráson tapasztaltak szerint.",1,"klt",null,null,0,0]
[15,"Érintésvédelmi mérés",40,"np",null,null,0,0]
[]
[null,"ÖSSZESEN:",{"$nulls":4},0,0]
[]
[]
[{"$nulls":6},0]